**UAB „KAUNO PRAMONTAŽAS“**

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Įm.k. 133894142

METALO VALYMO ĮRENGINYS –ŠRATAVIMO LINIJA

PIRKIMO KONKURSO SĄLYGOS

**TURINYS**

[**1.** **BENDROSIOS NUOSTATOS** 2](#_Toc297898747)

[**2.** **PIRKIMO OBJEKTAS** 2](#_Toc297898748)

[**3.** **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI** 2](#_Toc297898749)

[**4.** **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS** 2](#_Toc297898750)

[**5.** **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS** 3](#_Toc297898751)

[**6.** **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS** 4](#_Toc297898752)

[**7.** **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS** 4](#_Toc297898753)

[**8.** **Derybos** 5](#_Toc297898754)

[**9.** **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO** 5](#_Toc297898755)

[**10.** **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS** 5](#_Toc297898756)

[**11.** **Baigiamosios nuostatos** 6](#_Toc297898757)

[**12.** **Priedai** 6](#_Toc297898758)

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
	1. UAB „Kauno pramontažas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą UAB „KAUNO PRAMONTAŽAS“ EKO-MODERNIZACIJA. Projekto Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0050, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: **Metalo valymo įrenginys – šratavimo linija.**
	2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)
	3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkursosąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
	4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)*.* 2020-01-29*.*
	5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
	6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.
	7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Jonas Brazys. Tiesioginis ryšys palaikomas tik elektroniniu paštu adresu info@kaunopramontazas.lt
2. **PIRKIMO OBJEKTAS**
	1. Perkama Metalo valymo įrenginys – šratavimo linija, kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.
	2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
	3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.
	4. Prekės turi būti pristatytos per 4 mėnesių nuo avanso sumokėjimo dienos. Pristatymo terminas gali būti pratęstas iki 2 mėn.
	5. Prekių pristatymo vieta – Draugystės g. 17D, LT-51229 Kaunas
3. **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**
	1. Pirkėjas netikrina tiekėjų, dalyvaujančių pirkime, kvalifikacijos

1. **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**
	1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
	2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
	3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis
	4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas *Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas.* Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
	5. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma**:
		1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
		2. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
		3. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
		4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas išsamus siūlomo modelio įrangos aprašymas- techninė specifikacija, aprašymas, techninis pasas ar pan.
	6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
	7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.
	8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
	9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. vasario 6 d. 12 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį, tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Draugystės g. 17D, LT-51229 Kaunas. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
	10. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku
	11. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos įrangos transportavimo (pristatymo) iki Pirkėjo, surinkimo, paleidimo, darbuotojų apmokymo išlaidos.
	12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2020 m. balandžio 30 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
	13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
	14. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).
	15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

1. **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**
	1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
	2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
	3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
	4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. Jonas Brazys. Tiesioginis ryšys palaikomas tik elektroniniu paštu adresu info@kaunopramontazas.lt
	5. Tiekėjams rekomenduojama registruotis ir siųsti klausimus (jei tokių bus) elektroniniu paštu info@kaunopramontazas.ltPapildoma informacija, susijusi su šiuo konkursu, bus siunčiama tik registruotiems dalyviams.
2. **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS**
	1. Vokų atplėšimo procedūra vyks 2020 m. vasario 7 d. 10 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.
	2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
	3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
	4. Komisija nagrinėja:
		1. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
		2. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
	5. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
	6. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
	7. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
	8. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
	9. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Kainos vertinamos eurais be PVM.
3. **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**
	1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
		1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
		2. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
		3. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
		4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
		5. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
		6. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
	2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4. **Derybos**

Derybos vykdomos nebus.

1. **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**
	1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
	2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
	3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
	4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
2. **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**
	1. Pirkimo sutarties sąlygos:
		1. Prekių pateikimo terminas: 4 mėnesiai nuo avanso sumokėjimo dienos;
		2. Sutarties pratęsimo galimybė: iki 2 mėnesių
		3. Atsiskaitymo sąlygos: 30 proc. sutarties sumos be pvm per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, iki 60 proc. sutarties sumos be pvm per 10 dienų iki prekių pristatymo gavus tiekėjo pranešimą apie pristatymui paruoštą įrangą, 10 proc. sutarties sumos be pvm ir visa sutarties PVM suma per 30 dienų po prekių pristatymo, priėmimo perdavimo akto pasirašymo, pvm sąskaitos faktūros pateikimo ir pilno įrangos paleidimo.
		4. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimas: nereikalaujamas
	2. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
	3. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos;
	4. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
		1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
		2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
		3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
		4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
	5. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.
3. **Baigiamosios nuostatos**
	1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo *konkurse* išlaidos neatlyginamos.
	2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
	3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
	4. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.
4. **Priedai**
	1. Techninė specifikacija;
	2. Pasiūlymo forma;

1 konkurso sąlygų priedas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

* 1. UAB „Kauno pramontažas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „KAUNO PRAMONTAŽAS“ EKO-MODERNIZACIJA. Projekto Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0050, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: Metalo valymo įrenginys – šratavimo linija..
	2. Pirkimo objektas – metalo profilių ir konstrukcijų šratavimo linija su padavimo ir nuėmimo mechanizmu, bei profilių dalinimo funkcija. Įranga turi būti sumontuota pirkėjo patalpose Draugystės g. 17D, Kaunas.
	3. Bendrieji reikalavimai įrangai:

Įranga turi būti nauja ir nenaudota, išleista į rinką 2019 m. ar naujesnis.

Įranga turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

Įrangos garantija - ne mažiau kaip 24 mėnesių laikotarpiui;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Įrangos techniniai rodikliai**  | **Rodiklių reikšmės** |
|  | **Šratavimo įrenginys** |  |
| 1 | Šratavimo mašinos anga  | Ne mažiau 2000mm pločio ir ne mažiau 800 mm aukščio |
|  | Šepečio nupūtėjo kamera  | taip |
|  | Turbinų galingumas | 11 kw/vieną |
|  | Turbinų skaičius viršuje  | 3 vnt. |
|  | Turbinų skaičius apačioje | 3 vnt. |
|  | Ritininio transporterio darbinis plotis per visa jo ilgį |  Ne mažiau negu 2000 mm |
|  | Ritininio transporterio detalės ilgis | Ne mažiau negu 1500 mm |
|  | Šratų surinkimo bunkeris  | ne mažiau 2000 su straigtiniu transporteriu |
|  | Dulkių filtras leidžiantis grąžinti orą i cecha  | Dalelių grąžinama mažiau arba lygu 2mg/m3 filtruojama su ne mažiau negu 15 kasečių, kurių kiekvienos plotas ne mažiau kaip po 18 m2 |
|  | Galimybė pastatyti dulkių filtrą toliau nuo šratavimo linijos | Taip |
|  | Turbinų valdymas dažnio keitikliais, kad operatorius galėtų valdyti jų apsisukimus | Taip |
|  | Turbinos apsisukimai  | Ne mažiau negu 2950 aps/min |
|  | Specialūs dozatoriai šaratų kiekiui reguliuoti reikalingi įrengiant dažnio keitiklius | Taip |
|  | Darbinė šratavimo konstrukcija suvirinta iš atsparaus dilimui mangano Mn (nuo 12- iki 13%) plieno, kurio storis ne mažesnis negu 8 mm, kurios vidinis paviršius turbinų darbo zonoje papildomai padengtas atspariais dilimui šarvais, kurių storis ne mažesnis negu 8 mm | Taip |
|  | Kameros įėjimo ir išėjimo tuneliai turi gumines užuolaidas, jog apsaugotų šratus nuo išlėkimo iš kameros | Taip |
|  | Šepečio apsaugojimui yra sumontuotas valomų objektų aukščio ribotuvas, kuris suderintas su šepečio padėtimi. | Taip |
|  | Kameros viduje privalo būti sumontuoti ritinėliai keičiamomis, atspariomis dilimui įvorėmis, kurie yra varomi grandinės pagalba. | Taip |
|  | Per visa apatinę kameros dalį privalo būti sumontuotas šnekas, su apsauga, skirtas abrazyvo surinkimui per visa kameros ilgį; | Taip |
|  | Turbinų mentelės privalo būti lengvai keičiamos  | Per ne ilgiau negu 2 val. ir nereikalauja specialios įrangos |
|  | Šaratų pašalinimui nuo nuvalomų konstrukcijų sumontuotas cilindrinis šėpetys, kuriam sukantis nušluojamas abrazyvas nuo viršutinio paviršiaus. | Taip |
|  | Po šepečio privalo būti sumontuota orapūtė, kuri skirta nupūsti visas likusias dulkes iš šratus | Taip |
|  | Šaratų pakėlimui sumontuotas elevatorius. | Taip |
|  | Būgninis automatinis stambių šiukšlių separatorius | Taip |
|  | Min. apdirbamų ruošinių storis | ne daugiau negu 3 mm |
|  | Maks. apdirbamų ruošinių storis | ne mažiau 60 mm |
|  | Maksimalus apdirbamos konstrukcijos arba profilio ilgis  | Ne mažiau negu 15 m |
|  | Maksimalus apdirbamo profilio ar konstrukcijos svoris/m | 1500kg/m (ir pjovimo staklem) |
|  | Maksimalus parduodamo/nuimamo profilio ar konstrukcijos svoris  | Ne mažiau negu 4900 kg. |
|  | Paduodamo ritininio transporterio ilgis  | Ne mažiau negu 12 m |
|  | Nuvalytų gaminių ritininio transporterio apačia turi šaratų gaudyklę ir šneką atgal į šratavimo mašiną per visą ilgį. | Ne mažiau negu 12 m. |
|  | Maks. Ritininio transporterio pastūmos greitis dirbant su visais agregatais vienu metu | ne mažiau 3 m/min. |
|  | Minimalus ritininio transporterio pastūmos greitis  | Ne daugiau negu 0,3 m/min |
|  | Nuėmimas ir padavimas tiltinio tipo su keliamąja galia ne mažesne negu | 4900 kg. |
|  | Nuėmimo ir padavimo mechanizmas valdomas distanciniu pulteliu | taip |
|  | Nuėmimo ir padavimo mechanizmas iš lėto įsibėgėja ir iš lėto lėtėja | taip |
|  | Šratavimo mašinos profilio padavimo ir nuvedimo greitis, sustabdymas ir reversas galimas ir iš valdomo pulto prie išėjimo angos. | taip |
|  | Programinė įranga turi skaičiuoti staklių darbo laiką.  | taip |
|  | Nuėmimo padavimo mechanizmas gauna energiją per trolėjas viso cecho ilgiu | taip |
|  | Šratavimo staklių valdymo programa valdymo pulte – lietuvių kalba | taip |
|  | **Nuėmimo padavimo mechanizmas** |  |
|  | Keliamasis pajėgumas | Ne mažiau negu: 4900 kg |
|  | Judėjimo greitis išilgai cecho su dažnio keitikliais, dviejų greičių  | Pirmas: Nuo 7,5 – 8 m/min Antras: Nuo 38– 43 m/min. |
|  | Kėlimo aukštis  | Ne mažiau 7 m bet ne daugiau negu 10m |
|  | Vertikalaus kėlimo greitis dviem greičiais:  | Pirmas: Nuo 0,8 – 0,9 m/min Antras: Nuo 4,8 – 5,5 m/min. |
|  | Išilginio pavažiavim du greičiai su dažnio keitikliu  | Pirmas: 2,4 – 2,6 m/minAntras: 24 – 26 m/min  |
|  | Galiniai išjungėjai  | taip |
|  | Svorio perkrovos sistema  | taip |
|  | Antisusidūrimo sistema  | taip |
|  | Valdymo būdas  | nuotoliniu pulteliu su keičiamomis beterijomis  |
|  | **Dalinimo įrenginys** |  |
|  | Ruošinio atramos taško atstumas  | 800 mm plius minus 10% |
|  | Dalinimo juostos išjungimo daviklis trūkus ar prasisukus | taip |
|  | Minimalus spaustuvų atsidarymas | 5 mm plius minus 5% |
|  | Staklių rėmo, kuriame sukasi dalinimo juosta, leidimosi greitis reguliuojamas | taip |
|  | Kampo nustatymo ekranas skaitmeninis | taip |
|  | Pjovimo kampu diapazonas 90°  | 45° - 60° į dešinę ir į kairę |
|  | Juostos sukimosi greitis | Nuo 20m/min, bet ne mažiau negu 90 m/min |
|  | Variklio galingumas | Ne mažiau negu: 3 kw  |
|  | Juostos aušinimas tepalo rūku | taip |
|  | Ritininis trasporteris paduodant ruošinius | Ne mažiau negu 9 m. |
|  | Ritininis transporteris nuimant gaminius | Ne mažiau 9 m. |
|  | **Montavimo darbai** |  |
|  | Visos įrangos sumontavimas užsakovo adresu | Taip |
|  | Sumontavimas įrengiant prieduobę  | Taip |
|  | Prieduobės betonavimas panaudojant įdėtines detales ir armaturą pagal techninius įrengimo reikalavimus. Brėžinius pateikia įrangos tiekėjas. | Pateikti brėžinius |

2 konkurso sąlygų priedas

**PASIŪLYMAS**

DĖL metalo profilių ir konstrukcijų šratavimo linijos su padavimo ir nuėmimo mechanizmu, bei profilių dalinimo funkcija

|  |
| --- |
| 20 - - . |
| *Data* |
|  |
| *Vieta* |

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2020-01-29.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias *prekes:*

| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato****vnt.**  | **Vieneto kaina,****Eur (be PVM)** | **Vieneto kaina,****Eur (su PVM)** | **Kaina, Eur (be PVM)** | **Kaina, Eur (su PVM)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6**  | **7** | **8** |
| 1 | metalo profilių ir konstrukcijų šratavimo linija su padavimo ir nuėmimo mechanizmu, bei profilių dalinimo funkcija ir sumontavimu | 1 | linija |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Įrangos techniniai rodikliai**  | **Reikalaujamos rodiklių reikšmės** | **Siūlomos rodiklių reikšmės** |
|  | **Šratavimo įrenginys** |  |  |
| 1 | Šratavimo mašinos anga  | Ne mažiau 2000mm pločio ir ne mažiau 800 mm aukščio |  |
|  | Šepečio nupūtėjo kamera  | taip |  |
|  | Turbinų galingumas | 11 kw/vieną |  |
|  | Turbinų skaičius viršuje  | 3 vnt. |  |
|  | Turbinų skaičius apačioje | 3 vnt. |  |
|  | Ritininio transporterio darbinis plotis per visa jo ilgį |  Ne mažiau negu 2000 mm |  |
|  | Ritininio transporterio detalės ilgis | Ne mažiau negu 1500 mm |  |
|  | Šratų surinkimo bunkeris  | ne mažiau 2000 su straigtiniu transporteriu |  |
|  | Dulkių filtras leidžiantis grąžinti orą i cecha  | Dalelių grąžinama mažiau arba lygu 2mg/m3 filtruojama su ne mažiau negu 15 kasečių, kurių kiekvienos plotas ne mažiau kaip po 18 m2 |  |
|  | Galimybė pastatyti dulkių filtrą toliau nuo šratavimo linijos | Taip |  |
|  | Turbinų valdymas dažnio keitikliais, kad operatorius galėtų valdyti jų apsisukimus | Taip |  |
|  | Turbinos apsisukimai  | Ne mažiau negu 2950 aps/min |  |
|  | Specialūs dozatoriai šaratų kiekiui reguliuoti reikalingi įrengiant dažnio keitiklius | Taip |  |
|  | Darbinė šratavimo konstrukcija suvirinta iš atsparaus dilimui mangano Mn (nuo 12- iki 13%) plieno, kurio storis ne mažesnis negu 8 mm, kurios vidinis paviršius turbinų darbo zonoje papildomai padengtas atspariais dilimui šarvais, kurių storis ne mažesnis negu 8 mm | Taip |  |
|  | Kameros įėjimo ir išėjimo tuneliai turi gumines užuolaidas, jog apsaugotų šratus nuo išlėkimo iš kameros | Taip |  |
|  | Šepečio apsaugojimui yra sumontuotas valomų objektų aukščio ribotuvas, kuris suderintas su šepečio padėtimi. | Taip |  |
|  | Kameros viduje privalo būti sumontuoti ritinėliai keičiamomis, atspariomis dilimui įvorėmis, kurie yra varomi grandinės pagalba. | Taip |  |
|  | Per visa apatinę kameros dalį privalo būti sumontuotas šnekas, su apsauga, skirtas abrazyvo surinkimui per visa kameros ilgį; | Taip |  |
|  | Turbinų mentelės privalo būti lengvai keičiamos  | Per ne ilgiau negu 2 val. ir nereikalauja specialios įrangos |  |
|  | Šaratų pašalinimui nuo nuvalomų konstrukcijų sumontuotas cilindrinis šėpetys, kuriam sukantis nušluojamas abrazyvas nuo viršutinio paviršiaus. | Taip |  |
|  | Po šepečio privalo būti sumontuota orapūtė, kuri skirta nupūsti visas likusias dulkes iš šratus | Taip |  |
|  | Šaratų pakėlimui sumontuotas elevatorius. | Taip |  |
|  | Būgninis automatinis stambių šiukšlių separatorius | Taip |  |
|  | Min. apdirbamų ruošinių storis | ne daugiau negu 3 mm |  |
|  | Maks. apdirbamų ruošinių storis | ne mažiau 60 mm |  |
|  | Maksimalus apdirbamos konstrukcijos arba profilio ilgis  | Ne mažiau negu 15 m |  |
|  | Maksimalus apdirbamo profilio ar konstrukcijos svoris/m | 1500kg/m (ir pjovimo staklem) |  |
|  | Maksimalus parduodamo/nuimamo profilio ar konstrukcijos svoris  | Ne mažiau negu 4900 kg. |  |
|  | Paduodamo ritininio transporterio ilgis  | Ne mažiau negu 12 m |  |
|  | Nuvalytų gaminių ritininio transporterio apačia turi šaratų gaudyklę ir šneką atgal į šratavimo mašiną per visą ilgį. | Ne mažiau negu 12 m. |  |
|  | Maks. Ritininio transporterio pastūmos greitis dirbant su visais agregatais vienu metu | ne mažiau 3 m/min. |  |
|  | Minimalus ritininio transporterio pastūmos greitis  | Ne daugiau negu 0,3 m/min |  |
|  | Nuėmimas ir padavimas tiltinio tipo su keliamąja galia ne mažesne negu | 4900 kg. |  |
|  | Nuėmimo ir padavimo mechanizmas valdomas distanciniu pulteliu | taip |  |
|  | Nuėmimo ir padavimo mechanizmas iš lėto įsibėgėja ir iš lėto lėtėja | taip |  |
|  | Šratavimo mašinos profilio padavimo ir nuvedimo greitis, sustabdymas ir reversas galimas ir iš valdomo pulto prie išėjimo angos. | taip |  |
|  | Programinė įranga turi skaičiuoti staklių darbo laiką.  | taip |  |
|  | Nuėmimo padavimo mechanizmas gauna energiją per trolėjas viso cecho ilgiu | taip |  |
|  | Šratavimo staklių valdymo programa valdymo pulte – lietuvių kalba | taip |  |
|  | **Nuėmimo padavimo mechanizmas** |  |  |
|  | Keliamasis pajėgumas | Ne mažiau negu: 4900 kg |  |
|  | Judėjimo greitis išilgai cecho su dažnio keitikliais, dviejų greičių  | Pirmas: Nuo 7,5 – 8 m/min Antras: Nuo 38– 43 m/min. |  |
|  | Kėlimo aukštis  | Ne mažiau 7 m bet ne daugiau negu 10m |  |
|  | Vertikalaus kėlimo greitis dviem greičiais:  | Pirmas: Nuo 0,8 – 0,9 m/min Antras: Nuo 4,8 – 5,5 m/min. |  |
|  | Išilginio pavažiavim du greičiai su dažnio keitikliu  | Pirmas: 2,4 – 2,6 m/minAntras: 24 – 26 m/min  |  |
|  | Galiniai išjungėjai  | taip |  |
|  | Svorio perkrovos sistema  | taip |  |
|  | Antisusidūrimo sistema  | taip |  |
|  | Valdymo būdas  | nuotoliniu pulteliu su keičiamomis beterijomis  |  |
|  | **Dalinimo įrenginys** |  |  |
|  | Ruošinio atramos taško atstumas  | 800 mm plius minus 10% |  |
|  | Dalinimo juostos išjungimo daviklis trūkus ar prasisukus | taip |  |
|  | Minimalus spaustuvų atsidarymas | 5 mm plius minus 5% |  |
|  | Staklių rėmo, kuriame sukasi dalinimo juosta, leidimosi greitis reguliuojamas | taip |  |
|  | Kampo nustatymo ekranas skaitmeninis | taip |  |
|  | Pjovimo kampu diapazonas 90°  | 45° - 60° į dešinę ir į kairę |  |
|  | Juostos sukimosi greitis | Nuo 20m/min, bet ne mažiau negu 90 m/min |  |
|  | Variklio galingumas | Ne mažiau negu: 3 kw  |  |
|  | Juostos aušinimas tepalo rūku | taip |  |
|  | Ritininis trasporteris paduodant ruošinius | Ne mažiau negu 9 m. |  |
|  | Ritininis transporteris nuimant gaminius | Ne mažiau 9 m. |  |
|  | **Montavimo darbai** |  |  |
|  | Visos įrangos sumontavimas užsakovo adresu | Taip |  |
|  | Sumontavimas įrengiant prieduobę  | Taip |  |
|  | Prieduobės betonavimas panaudojant įdėtines detales ir armaturą pagal techninius įrengimo reikalavimus. Brėžinius pateikia įrangos tiekėjas. | Pateikti brėžinius |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  | Įrangos techninis aprašymas (charakteristikos, techninis pasas, specifikacija ar pan) |  |
|  | Tiekėjo ar įrangos gamintojo dokumentas (pažyma ar deklaracija ar kitas dokumentas) nurodantis kad įranga yra nauja ir nenaudota ir įrangos pateikimo į rinką metai 2019 ar 2020. |  |

Pasiūlymas galioja iki 2020-04-30 d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos* |  | *parašas* |  | *Vardas Pavardė* |