****

**UAB „PROFLINE“**

(Adresas: Bagotosios g. 4I, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav., tel. **8 607 99134**, el.p. gamyba@profline.lt, į.k. 302699947, PVM mok. kodas: LT100006597818)

KONKURSO SĄLYGOS

**DEZINFEKANTO BUTELIŲ PADAVIMO, ETIKETAVIMO, KAMŠČIAVIMO IR IŠPILSTYMO Į 100ml-1000ml BEI 1000ml-5000ml TALPAS ĮRENGIMŲ PIRKIMAS**

**TURINYS**

[**1.** **BENDROSIOS NUOSTATOS** 2](#_Toc65873383)

[**2.** **PIRKIMO OBJEKTAS** 2](#_Toc65873384)

[**3.** **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI** 2](#_Toc65873385)

[**4.** **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS** 4](#_Toc65873386)

[**5.** **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS** 5](#_Toc65873387)

[**6.** **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS** 6](#_Toc65873388)

[**7.** **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS** 7](#_Toc65873389)

[**8. DERYBOS** 7](#_Toc65873390)

[**9.** **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO** 7](#_Toc65873391)

[**10.** **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS** 8](#_Toc65873392)

[**11.** **Baigiamosios nuostatos** 8](#_Toc65873393)

[**12.** **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA** 9](#_Toc65873394)

[**12.2 Patalpų planas su numatyta vieta perkamai įrangai** 1](#_Toc65873395)

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
   1. UAB „PROFLINE“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0009 „Dezinfekantų gamybos pajėgumų didinimas UAB „PROFLINE“ veikloje“ numato įsigyti: dezinfekanto butelių padavimo, etiketavimo, kamščiavimo ir išpilstymo į 100ml-1000ml bei 1000ml-5000ml talpas įrengimus, skirtus dezinfekavimo priemonių gamybai įskaitant transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, kurios reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje.
   2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)
   3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei *konkurso* sąlygomis.
   4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), 2021-03-05*.*
   5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
   6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.
   7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusias užklausas: *Simonas Žunda, el.p. [s.zunda@consensus.lt](mailto:s.zunda@consensus.lt)*

Pranešimai siunčiami tik el.paštu. Pasiūlymas teikiamas pasirašytas skenuotas arba elektroninis dokumentas, pasirašytas el.parašu el.paštu**:** [**gamyba@profline.lt**](mailto:gamyba@profline.lt)**, iki 2021-03-12, 15:00 val.** **Lietuvos laiku.**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Perkamos dvi naujos pilstymo, kamščiavimo, etiketavimo linijos ir butelių suorientavimo įranga, skirta dezinfekavimo priemonių gamybai įskaitant transportavimą, projektavimą, sumontavimą, vietos paruošimą, instaliavimą, paruošimą naudoti, išbandymą, apmokymą naudotis, saugos instruktažą, kurių reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje.
   2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, nes perkama įranga turi būti suderinta tarpusavyje, valdoma tarpusavyje suderinama programine įranga, kas leistų ateityje visos šios perkamos technologinės įrangos duomenis sinchronizuoti su viena gamybos valdymo programine įranga, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam *prekių* kiekiui.
   3. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos, išbandytos ne vėliau kaip iki 2021-08-08. Terminas gali būti pratęstas tik *force majeure* atveju, kurio negalėjo numatyti tiek Pirkėjas, tiek Pardavėjas ir tik pritarus Lietuvos verslo paramos agentūrai, jeigu dėl pratęsimo UAB“Profline“ nebūtų taikomos sankcijos arba jas kompensuotų tiekėjas.
   4. Prekių pristatymo ir sumontavimo adresas: Bagotosios g. 4I, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav., Lietuvos Respublika.
2. **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

* + 1. **Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EIL.**  **NR.** | **KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI** | **KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS ĮRODANTYS DOKUMENTAI** |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra lygiavertė. Jam nėra iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.  Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. | Tiekėjo deklaracija, kad jis nėra bankrutavęs, likviduojamas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra lygiavertė. Jam nėra iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Tiekėjas neprieštarauja, kad informacija gali būti tikrinama viešuosiuose registruose ir duomenų bazėse  Pateikiama dokumento skenuota kopija. |

**3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| 3.1.2.1. | Tiekėjas yra įrangos gamintojas arba oficialus atstovas ir turi skystų produktų (naftos produktų, chemijos, kosmetikos ir/ar valymo/skalbimo, ir/ar dezinfekavimo priemonių ir/ar panašių klampumo, rūgštingumo savybių skysčių) pilstymo, kamščiavimo, etiketavimo, buteliukų padavimo technologinės įrangos tiekimo patirties , t. y. per pastaruosius 2 metus iki pasiūlymų pateikimo datos arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 2 metus) turi būti suprojektavęs, pardavęs, pristatęs ir paleidęs ne mažiau kaip 2 (dvi) skystų produktų (naftos produktų, chemijos, kosmetikos ir/ar valymo/skalbimo, ir/ar dezinfekavimo priemonių ir/ar panašių klampumo, rūgštingumo savybių skysčių) pilstymo, kamščiavimo, etiketavimo linijas, kurių bendra vertė be PVM ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM.  Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjo įgyvendintų pirkimo-pardavimo sutarčių sąrašas, nurodant:   1. Užsakovo pavadinimas, tel.nr. ar el.p., kontaktinio asmens vardas, pavardė. 2. Technologinės įrangos pobūdį (pvz.naftos produktų, chemijos, kosmetikos produktų gamybos ar pilstymo, dozavimo įranga) 3. Sutarties pasirašymo datas, faktinio diegimo ir paleidimo datas. 4. Projektuotos (-ų), diegtos(-ų) ir paleistos(-ų) linijos(-ų) vertę Eur be PVM. 5. Jei tiekėjas yra atstovas, prideda atstovavimą patvirtinančius dokumentus, jei gamintojas – nurodo tai sutarčių sąraše.   Pateikiamas pasirašytas skenuotas dokumentas.  Tiekėjas neprieštarauja, kad būtų susisiekta su nurodytais kontaktiniais asmenimis informacijos patikrinimui. |

* 1. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, mažiausiai vienas grupės narių turi atitikti punktą Nr. 3.1.2.1., kartu arba vienas iš grupės narių turi atitikti juos visus.
  2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
  3. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).
  4. Tiekėjas savo pasiūlyme nurodo, kokius subrangovus ir kokiai pirkimo daliai (dalis procentais) atlikti jis ketina pasitelkti.
  5. Tiekėjas prie pasiūlymo turi pateikti užpildytą ir pasirašytą pasiūlymą, siūlomos linijos įrangos aprašymą ir siūlomos linijos įrangos sąrašą, linijos įrangos technines specifikacijas ir jas pagrindžiančius dokumentus, linijos preliminarų gabaritinį brėžinį (-ius). Įrengimų savybės laikomos pagrįstomis, jeigu jos pagrindžiamos pirminio įrangos gamintojo oficialia technine specifikacija. Tai reiškia, kad tiekėjas, siūlantis naują liniją, negali deklaruoti kitokių jo komplektuojančių įrengimų savybių, negu yra nurodyta komplektuojančių įrengimų techninėse specifikacijose.

1. **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**
   1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
   2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas pilnai sukomplektuotas, skenuotas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, atsiųstas el.paštu **[gamyba@profline.lt](mailto:gamyba@profline.lt) iki 2021-03-12 15:00 val Lietuvos laiku.**
   3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama *lietuvių ir (arba) anglų kalba.*
   4. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą.

Pasiūlymas teikiamas skenuotas el.paštu arba el. dokumentas, pasirašytas el.parašu **adresu gamyba@profline.lt iki 2021-03-12, 15:00 val.Lietuvos laiku** Tiekėjo prašymu Pirkėjas pateikia patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas. Pirkėjas su atsiųstais pasiūlymais susipažįsta po numatyto pasiūlymų pateikimo laiko.

* 1. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo el.paštu pateiktų skenuotų dokumentų visuma**:
     1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;
     2. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
     3. Atitikties techninei specifikacijai raštas, kuriame tiekėjas pagrindžia, kad jo siūlomos prekės atitinka Techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus.
     4. Siūlomos linijos įrangos oficialios techninės specifikacijos.
     5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (Deklaracija, įgyvendintų technologinės įrangos sutarčių, projektų sąrašas kriterijui Nr.3.1.2.1.pagrįsti, linijos preliminarus gabaritinis brėžinys su išmatavimais);
  2. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
  3. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą *prekių kiekį.*
  4. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
  5. Pirkėjas neatsako už el.pašto, interneto ar kt. sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti arba nepilnai sukomplektuoti pasiūlymai nevertinami.
  6. Pasiūlymuose nurodoma *prekių* kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą *prekių kiekį* kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į *prekės* kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos: įskaitant transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas).
  7. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2021 m. kovo 26 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
  8. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
  9. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).
  10. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.
  11. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

1. **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**
   1. Pirkėjas el.paštu atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
   2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. Pirkėjas turi teisę dėl objektyvių priežasčių pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, informuodamas pasiūlymus pateikusius tiekėjus bei portale www.esinvesticijos.lt
   3. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų.
   4. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu,išskyrus pasiūlymų pateikimą, kuris teikiamas paštu, per kurjerį arba pristatant asmeniškai. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Simonas Žunda, el.p [s.zunda@consensus.lt](mailto:s.zunda@consensus.lt) .
2. **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS** 
   1. Pasiūlymų vertinimo procedūra vyks 2021 m. kovo 12 d. 16 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), tiekėjams/dalyviams ar jų atstovams nedalyvaujant.
   2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas.
   3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
   4. Komisija nagrinėja:
      1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
      2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
      3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
   5. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
   6. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
   7. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
   8. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.[[1]](#footnote-1)
   9. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM. [[2]](#footnote-2)
   10. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
3. **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**
   1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
      1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
      2. tiekėjas pateikė nepilnai sukomplektuotą pasiūlymą, t.y. nepateikė pasirašytos pasiūlymo formos ir/ar aiškinamojo rašto ir/ar siūlomų prekių technines specifikacijas įrodančių dokumentų ir/ar siūlomos įrangos gabaritinių brėžinių.
      3. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
      4. tiekėjo pasiūlymas neatitiko techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų;
      5. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
      6. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
      7. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
      8. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
      9. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
      10. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
   2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

# **DERYBOS**

8.1 Derybos vykdomos nebus.

1. **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**
   1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi *kainos (be PVM) didėjimo* tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra *vienoda kaina,* nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas *gautas anksčiausiai*.
   2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
   3. *Mažiausios kainos (be PVM) pasiūlymą pateikęs* tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį, nebent komisijos netenkina pasiūlymas ir nutraukiamos pirkimo procedūros.
   4. Jei komisija nusprendžia, kad pateiktas pasiūlymas viršija numatomas išlaidas pirkimo objektui projekte, arba pirkimo komisijos netenkina pasiūlytas techninis sprendimas, pirkimas nutraukiamas ir organizuojamas iš naujo.
   5. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
2. **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**
   1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, Civiliniu kodeksu ir technine specifikacija;
   2. Visa įsigyta įranga (dvi naujas pilstymo, kamščiavimo, ir etiketavimo linijos ir butelių suorientavimo įranga) turi būti pristatyta, sumontuota ne vėliau kaip iki 2021-08-08.
   3. Pardavėjas, vėluojantis pristatyti prekes, moka baudą už kiekvieną pradelstą dieną po 0,2% laiku nepristatytų prekių vertės. Pirkėjas, laiku neatsiskaitydamas su Pardavėju, moka 0,2% delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, nuo pradelstos sumos.
   4. Atsiskaitymo sąlygos: mokėjimo terminai:
      1. Išankstinis mokėjimas 45%. Išankstinio mokėjimo sumai tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui gaunamo išankstinio mokėjimo sumai Europos Sąjungoje registruoto banko garantiją arba Europos Sąjungoje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą. Išankstinis mokėjimas mokamas per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tiekėjo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išankstinio mokėjimo sumai ir išankstinės sąskaitos pateikimo.
      2. Antras mokėjimas 30% po pagaminimo prieš išvežimą sutarties vertės per 10 kalendorinių dienų nuo tarpinio(-ių) akto(-ų) pasirašymo.
      3. Trečias mokėjimas 15% po prekių pristatymo Pirkėjui per 10 kalendorinių dienų nuo pristatymo akto(-ų) pasirašymo.
      4. Galutinis 10% mokėjimas per 30 kalendorinių dienų po prekių patikrinimo dėl atitikties techninei specifikacijai, priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo t.y. įrangos sumontavimo, paleidimo ir išbandymo.
   5. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos[[3]](#footnote-3), taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.
   6. Pirkimo – pardavimo sutartį sudaręs tiekėjas, kuris atsisako vykdyti sutartį arba negalintis jos įvykdyti, moka baudą, kuri yra lygi 10 procentų sutarties sumos.
   7. Atsisakius ar negalint vykdyti sutartį(-ies), tiekėjas per 10 kalendorinių dienų grąžina visas gautas iš anksto sumokėtas pagal sutartį sumas ir sumoka 10.7 punkte nurodytą baudą.
   8. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.
3. **Baigiamosios nuostatos**
   1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo *konkurse* išlaidos neatlyginamos.
   2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
   3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus pasiūlymų vertinimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.
   4. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pasiūlymų eilę.
4. **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Perkamos dvi naujos pilstymo, kamščiavimo, ir etiketavimo linijos ir butelių suorientavimo įranga, skirta dezinfekanto priemonių gamybai, kurių savybės susideda iš šių sudėtinių dalių, atitinkančių visas žemiau išvardintas savybes:

| **Eil. Nr.** | ***Prekių* pavadinimas** | **Savybės** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dezinfekanto butelių padavimo į išpilstymo liniją automatizavimo įranga | Paduoda ir suorientuoja buteliukus į dezinfekanto butelių išpilstymo liniją, skirtą 100–1000 ml talpos buteliams.  Paduoda kvadratinę, stačiakampę, cilindro formos tarą.  Galima suprogramuoti ne mažiau kaip 4 iki 1000ml talpos taros tipų buteliukų/talpų padavimą.  Talpų formato pakeitimas be papildomų įrankių.  Talpų formato pakeitimas per ne ilgesnį kaip 20 min laiką.  Veikimo greitis: ne lėtesnis kaip 3000 talpų/buteliukų per valandą.  Talpos / buteliai į įrenginį paduodami rankiniu arba pusiau automatiniu būdu į tiekimo bunkerį.  Turi būti talpų / butelių stabilizavimo / suorientavimo funkcija pagal ašį.  Duryse įmontuoti apsauginiai blokatoriai.  Medžiagiškumas: nerūdijančio plieno rėmai ir spintos, su buteliukais besiliečiančios detalės nerūdijančio plieno arba lygiavertės.  Su programuojamais loginiais valdikliais ir lietimui jautriu valdymo ekranu.  Atsparumo klasė ne mažesnė kaip IP54.  Triukšmo lygis <= 80 dB  Oro sunaudojimas: iki 3,5/m3 per valandą.  Maksimalus reikalingas oro slėgis iki 4,2 bar.  Elektros jungtis: trifazė.  Įrengimo nominali elektros galia: iki 4kW. |
| 2. | Išpilstymo linija 100 – 1000 ml talpoms / buteliams | Pilnai automatizuota rankų ir paviršiaus dezinfekanto produkto skysčio išpilstymo į 100 – 1000 ml talpos butelius įranga, sujungta į vientisą nepertraukiamai veikiamą liniją su kamščių uždėjimo/užsukimo ir etiketavimo įranga  Medžiagiškumas: ne blogesnis kaip SS 316 nerūdijantis plienas ar lygiavertis.  Našumas prie 1000ml – nemažesnis kaip 3000 but./val  Pilstant į tarą su dozatoriais: ne mažiau kaip 1800 but.val. |
| 2.1. | Produkto surinkimo stalas | Skirtas sukaupti užsuktus buteliukus.  Skersmuo 1,5m. |
| 2.2. | Etiketavimo įrengimas | Pritaikyta savaime prilimpančioms etiketėms  Tinkamas etiketuoti įvairių formų talpas / butelius  Tinkamas šių dydžių etikėtėms:  Etiketės ilgis nuo iki mm: 30-130.  Etiketės aukštis nuo iki mm: 20-195.  Galimas ir platesnis etiketės dydžių spektras.  Buteliuko/talpos automatinė suorientavimo, pasukimo funkcija su kamera pagal butelio reljefą, formą.  Reikalingas našumas – ne mažiau kaip 3000 talpų vienetų per valandą.  Etikečių padavimo greitis - 40 metrų per minutę |
| 2.3. | Pilstymo įrengimas | *Servo* motoro reguliuojamas išpilstymo procesas, užtikrinantis tikslų išpilstymą.  Dozatorius su srauto matuokliais (flowmeters).  Papildomi dozatoriai plonesniam butelio kaklui.  Ne mažiau kaip 8 pylimo dozatoriai.  Butelio formato ir pilstomo produkto keitimo trukmė ne ilgiau kaip 20 min.  Galimybė keisti mažiausią ir didžiausią produkto kiekį įrengimo talpoje.  Automatinė įmontuota įrengimo plovimo sistema.  Įrenginio plovimo trukmė iki 20 min.  Įrengta atliekų išleidimo zona.  Avarinis kolektorius, į kurį įkristų krentantis butelis arba tekėtų išsiliejantis skystis.  Kontrolės mechanizmas – jeigu nėra butelio, pylimas neprasideda  Automatinė kalibravimo sistema.  Dažnio keitikliai.  Liečiamas ekranas valdymui.  Su programuojamais loginiais valdikliais ir programine įranga.  Avarinio sustabdymo mygtukai priekinėje ir galinėje įrenginio dalyse  Galimybė keisti butelių dydžius bei formas  Pilstymo tikslumas – ne blogesnis kaip 0,5%  Našumas prie 1000ml ne mažesnis kaip 3000 but/val  Su modemu diagnostikai.  Galia – iki 7 kW. |
| 2.3. | Kamščiavimo įrengimas | Tinkamas įvairių tipų kamščiams, taip pat tinkamas tiek stačiakampėms, tiek cilindro formos talpoms / buteliams.  Elektrinis aukščio reguliavimas.  Su kamštuko padavimo bunkeriu.  Su papildomu kamštuko formatu.  Jutiklis, tikrinantis kamščio buvimą ant butelio su atmetimo funkcija.  Įmontuotos grūdinto stiklo durys, užtikrinančios saugumą.  Su modemu diagnostikai.  Galia – iki 4 kW. |
| 2.3.1 | Papildomas dozatorių užsukimo įrenginys | Veikimo greitis:1800 Buteliukų per val.  Tinkamas įvairių tipų dozatoriams.  Galimybė naudoti įvairių dydžių bei formų talpas / butelius  Butelių prispaudimo - pozicionavimo sistema, užtikrinanti, kad talpa/ butelis yra teisingoje pozicijoje prieš uždedant kamštelį. |
| 3. | Išpilstymo linija 1000 – 5000 ml buteliams / talpoms | Pilnai automatizuota rankų ir paviršiaus dezinfekanto produkto skysčio išpilstymo į 1000 – 5000 ml talpos butelius įranga, sujungta į vientisą nepertraukiamai veikiamą liniją su kamščių uždėjimo/užsukimo ir etiketavimo įranga.  Medžiagiškumas: ne blogesnis kaip SS 316 nerūdijantis plienas ar lygiavertis.  Našumas: ne mažiau kaip 2200 but/val prie 5000ml tūrio. Ne mažiau kaip 3000 but/val prie 1000ml tūrio. |
| 3.1. | Padavimo stalas | Skirtas stačiakampėms ir cilindro formos talpoms / buteliams  Ilgis 2 m., plotis 1,2m. |
| 3.2. | Pilstymo įrengimas | *Servo* motoro reguliuojamas išpilstymo procesas, užtikrinantis tikslų išpilstymą.  Su pilstomo produkto talpa ne mažiau 150L.  Ne mažiau kaip 8 pylimo dozatoriai.  Tūriniai dozatoriai.  Butelio formato ir pilstomo produkto keitimo trukmė ne ilgiau kaip 20 min.  Galimybė keisti mažiausią ir didžiausią produkto kiekį įrengimo talpoje.  Automatinė įmontuota įrengimo plovimo sistema.  Įrenginio plovimo trukmė iki 20 min.  Įrengta atliekų išleidimo zona  Avarinis kolektorius, į kurį įkristų krentantis butelis arba tekėtų išsiliejantis skystis.  Kontrolės mechanizmas – jeigu nėra butelio, pylimas neprasideda.  Automatinė kalibravimo sistema.  Dažnio keitikliai.  Liečiamas ekranas valdymui.  Su programuojamais loginiais valdikliais ir programine įranga.  Avarinio sustabdymo mygtukai priekinėje ir galinėje įrenginio dalyse  Galimybė keisti butelių dydžius bei formas  Pilstymo tikslumas – ne blogesnis kaip 0,5%  Našumas prie 1000ml ne mažesnis kaip 3000 but/val  Našumas prie 5000ml ne mažesnis kaip 2200 but/val  Su modemu diagnostikai. |
| 3.3. | Kamščiavimo įrengimas | Tinkamas ne mažiau kaip 4 dydžių kamščiams, taip pat tinkamas tiek stačiakampėms, tiek cilindro formos talpoms / buteliams.  Greitis: ne mažiau kaip 3000 but./val. prie 1L talpos butelių.  Ne mažiau kaip 2200 but./val. prie 5L talpos butelių.  Jutiklis, tikrinantis kamščio buvimą ant butelio.  Įmontuotos grūdinto stiklo durys, užtikrinančios saugumą. |
| 3.4. | Etiketavimo įrengimas | Pritaikyta savaime prilimpančioms etiketėms.  Etiketės ilgis reguliuojamas mm:121-125;  Etiketės aukštis reguliuojamas mm:240-260;  Galimas ir platesnis etiketės dydžių spektras.  Tinkamas etiketuoti įvairių formų 1L-5L talpas / butelius.  Reikalingas našumas – ne mažiau kaip 2400 vienetų per valandą.  Etikečių padavimo greitis - 40 metrų per minutę. |
| 4. | Taikoma visam įrangos komplektui | Visai įrangai suteikiamas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo galutinio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos; |
| 5. | Taikoma visam įrangos komplektui | Atitinka ES reikalavimus ir atitinkamas direktyvas. |
| 6. | Taikoma visam įrangos komplektui | Perkama įranga turi tilpti Pirkėjo patalpose, patalpų matmenys ir plotas nurodytas brėžinyje. Pateikiamas preliminarus brėžinys. Nurodyta patalpų vieta, kurioje turi būti montuojama įranga, gali būti koreguojama šalių sutarimu, jei tai leis geriau išpildyti technologinę užduotį ir nepažeis kitų konkurso dalyvių interesų. |
| 7. | Taikoma visam įrangos komplektui | Įrangos dokumentacija: inžinerinis paketas (grindų apkrovos, techniniai brėžiniai, specifikacijos, atitikties deklaracijos); naudojimo / montavimo vadovai lietuvių arba/ir anglų kalba (-omis). |
| 8. | Taikoma visam įrangos komplektui | Įskaitant transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo |

**Projekto „Dezinfekantų gamybos pajėgumų didinimas UAB „PROFLINE“ veikloje“ pagal priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0009**

**Konkurso sąlygų priedas Nr. 1**

**DEZINFEKANTO BUTELIŲ PADAVIMO, ETIKETAVIMO, KAMŠČIAVIMO IR IŠPILSTYMO Į 100ml-1000ml BEI 1000ml-5000ml TALPAS ĮRENGIMŲ PIRKIMAS**

|  |
| --- |
| 2021 - 03 - . |
| *data* |
|  |
| *Vieta* |

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) *konkurso* skelbime, paskelbtame svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) 2021-03-05,

2) *konkurso* sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias *prekes:*

| **Eil. Nr.** | ***Prekių* pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato vnt.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Dezinfekanto butelių padavimo į 100-1000ml išpilstymo liniją automatizavimo įranga | 1 | Komplektas |
| 2. | Pilstymo, kamščiavimo, etiketavimo įranga į 100ml– 1000 ml buteliukus | 1 | Komplektas |
| 3. | Pilstymo, kamščiavimo, etiketavimo įranga į 1000ml– 5000 ml buteliukus | 1 | Komplektas |

Siūlomos *prekės* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, jų savybės pateikiamos įrangos sąraše ir techninėse specifikacijose.

Siūlomos įrangos (dezinfekanto butelių padavimo, etiketavimo, kamščiavimo ir išpilstymo į 100ml-1000ml bei 1000ml-5000ml talpas įrengimai) techniniai parametrai pilnai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prekių pavadinimas** | **Savybės ir parametrai** | **Siūlomos įrangos atitikimas**  **reikalavimams:**  **(pažymėti Taip/Ne)** |
| Dezinfekanto butelių padavimo į išpilstymo liniją automatizavimo įranga | Paduoda ir suorientuoja buteliukus į dezinfekanto butelių išpilstymo liniją, skirtą 100–1000 ml talpos buteliams.  Paduoda kvadratinę, stačiakampę, cilindro formos tarą.  Galima suprogramuoti ne mažiau kaip 4 iki 1000ml talpos taros tipų buteliukų/talpų padavimą.  Talpų formato pakeitimas be papildomų įrankių.  Talpų formato pakeitimas per ne ilgesnį kaip 20 min laiką.  Veikimo greitis: ne lėtesnis kaip 3000 talpų/buteliukų per valandą.  Talpos / buteliai į įrenginį paduodami rankiniu arba pusiau automatiniu būdu į tiekimo bunkerį.  Turi būti talpų / butelių stabilizavimo / suorientavimo funkcija pagal ašį.  Duryse įmontuoti apsauginiai blokatoriai.  Medžiagiškumas: nerūdijančio plieno rėmai ir spintos, su buteliukais besiliečiančios detalės nerūdijančio plieno arba lygiavertės.  Su programuojamais loginiais valdikliais ir lietimui jautriu valdymo ekranu.  Atsparumo klasė ne mažesnė kaip IP54.  Triukšmo lygis <= 80 dB  Oro sunaudojimas: iki 3,5/m3 per valandą.  Maksimalus reikalingas oro slėgis iki 4,2 bar.  Elektros jungtis: trifazė.  Įrengimo nominali elektros galia: iki 4kW |  |
| Išpilstymo linija 100 – 1000 ml talpoms / buteliams | Pilnai automatizuota rankų ir paviršiaus dezinfekanto produkto skysčio išpilstymo į 100 – 1000 ml talpos butelius įranga, sujungta į vientisą nepertraukiamai veikiamą liniją su kamščių uždėjimo/užsukimo ir etiketavimo įranga  Medžiagiškumas: ne blogesnis kaip SS 316 nerūdijantis plienas ar lygiavertis.  Našumas prie 1000ml – nemažesnis kaip 3000 but./val  Pilstant į tarą su dozatoriais: ne mažiau kaip 1800 but.val. |  |
| Produkto surinkimo stalas | Skirtas sukaupti užsuktus buteliukus.  Skersmuo 1,5m. |  |
| Etiketavimo įrengimas | Pritaikyta savaime prilimpančioms etiketėms  Tinkamas etiketuoti įvairių formų talpas / butelius  Tinkamas šių dydžių etikėtėms:  Etiketės ilgis nuo iki mm 30-130.  Etiketės aukštis nuo iki mm 20-195.  Buteliuko/talpos automatinė suorientavimo, pasukimo funkcija su kamera pagal butelio reljefą, formą.  Reikalingas našumas – ne mažiau kaip 3000 talpų vienetų per valandą  Etikečių padavimo greitis - 40 metrų per minutę |  |
| Pilstymo įrengimas | *Servo* motoro reguliuojamas išpilstymo procesas, užtikrinantis tikslų išpilstymą.  Dozatorius su srauto matuokliais (flowmeters).  Papildomi dozatoriai plonesniam butelio kaklui.  Ne mažiau kaip 8 pylimo dozatoriai.  Butelio formato ir pilstomo produkto keitimo trukmė ne ilgiau kaip 20 min.  Galimybė keisti mažiausią ir didžiausią produkto kiekį įrengimo talpoje.  Automatinė įmontuota įrengimo plovimo sistema.  Įrenginio plovimo trukmė iki 20 min.  Įrengta atliekų išleidimo zona.  Avarinis kolektorius, į kurį įkristų krentantis butelis arba tekėtų išsiliejantis skystis.  Kontrolės mechanizmas – jeigu nėra butelio, pylimas neprasideda  Automatinė kalibravimo sistema.  Dažnio keitikliai.  Liečiamas ekranas valdymui.  Su programuojamais loginiais valdikliais ir programine įranga.  Avarinio sustabdymo mygtukai priekinėje ir galinėje įrenginio dalyse  Galimybė keisti butelių dydžius bei formas  Pilstymo tikslumas – ne blogesnis kaip 0,5%  Našumas prie 1000ml ne mažesnis kaip 3000 but/val  Su modemu diagnostikai.  Galia – iki 7 kW. |  |
| Kamščiavimo įrengimas | Tinkamas ne mažiau kaip 4 tipų kamščiams, taip pat tinkamas tiek stačiakampėms, tiek cilindro formos talpoms / buteliams.  Elektrinis aukščio reguliavimas.  Su kamštuko padavimo bunkeriu.  Su papildomu kamštuko formatu.  Jutiklis, tikrinantis kamščio buvimą ant butelio su atmetimo funkcija.  Įmontuotos grūdinto stiklo durys, užtikrinančios saugumą.  Su modemu diagnostikai.  Galia – iki 4 kW. |  |
| Papildomas dozatorių užsukimo įrenginys | Veikimo greitis:1800 Buteliukų per val.  Tinkamas įvairių tipų dozatoriams.  Galimybė naudoti įvairių dydžių bei formų talpas / butelius  Butelių prispaudimo - pozicionavimo sistema, užtikrinanti, kad talpa/ butelis yra teisingoje pozicijoje prieš uždedant kamštelį. |  |
| Išpilstymo linija 1000 – 5000 ml buteliams / talpoms | Pilnai automatizuota rankų ir paviršiaus dezinfekanto produkto skysčio išpilstymo į 1000 – 5000 ml talpos butelius įranga, sujungta į vientisą nepertraukiamai veikiamą liniją su kamščių uždėjimo/užsukimo ir etiketavimo įranga.  Medžiagiškumas: ne blogesnis kaip SS 316 nerūdijantis plienas ar lygiavertis.  Našumas: ne mažiau kaip 2200 but/val prie 5000ml tūrio. Ne mažiau kaip 3000 but/val prie 1000ml tūrio. |  |
| Padavimo stalas | Skirtas stačiakampėms ir cilindro formos talpoms / buteliams  Ilgis 2 m., plotis 1,2m. |  |
| Pilstymo įrengimas | *Servo* motoro reguliuojamas išpilstymo procesas, užtikrinantis tikslų išpilstymą.  Su pilstomo produkto talpa ne mažiau 150L.  Ne mažiau kaip 8 pylimo dozatoriai.  Tūriniai dozatoriai.  Butelio formato ir pilstomo produkto keitimo trukmė ne ilgiau kaip 20 min.  Galimybė keisti mažiausią ir didžiausią produkto kiekį įrengimo talpoje.  Automatinė įmontuota įrengimo plovimo sistema.  Įrenginio plovimo trukmė iki 20 min.  Įrengta atliekų išleidimo zona  Avarinis kolektorius, į kurį įkristų krentantis butelis arba tekėtų išsiliejantis skystis.  Kontrolės mechanizmas – jeigu nėra butelio, pylimas neprasideda.  Automatinė kalibravimo sistema.  Dažnio keitikliai.  Liečiamas ekranas valdymui.  Su programuojamais loginiais valdikliais ir programine įranga.  Avarinio sustabdymo mygtukai priekinėje ir galinėje įrenginio dalyse  Galimybė keisti butelių dydžius bei formas  Pilstymo tikslumas – ne blogesnis kaip 0,5%  Našumas prie 1000ml ne mažesnis kaip 3000 but/val  Našumas prie 5000ml ne mažesnis kaip 2200 but/val  Su modemu diagnostikai. |  |
| Kamščiavimo įrengimas | Tinkamas ne mažiau kaip 4 dydžių kamščiams, taip pat tinkamas tiek stačiakampėms, tiek cilindro formos talpoms / buteliams  Greitis: ne mažiau kaip 3000 but./val. prie 1L talpos butelių.  Ne mažiau kaip 2200 but./val. prie 5L talpos butelių.  Jutiklis, tikrinantis kamščio buvimą ant butelio.  Įmontuotos grūdinto stiklo durys, užtikrinančios saugumą. |  |
| Etiketavimo įrengimas | Pritaikyta savaime prilimpančioms etiketėms.  Etiketės ilgis reguliuojamas mm:121-125;  Etiketės aukštis reguliuojamas mm:240-260;  Galimas ir platesnis etiketės dydžių spektras.  Tinkamas etiketuoti įvairių formų 1L-5L talpas / butelius  Reikalingas našumas – ne mažiau kaip 2400 vienetų per valandą.  Etikečių padavimo greitis - 40 metrų per minutę. |  |
| Taikoma visam įrangos komplektui | Visai įrangai suteikiamas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo galutinio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos; |  |
| Taikoma visam įrangos komplektui | Atitinka ES reikalavimus ir atitinkamas direktyvas. |  |
| Taikoma visam įrangos komplektui | Perkama įranga turi tilpti Pirkėjo patalpose, patalpų matmenys ir plotas nurodytas brėžinyje. Pateikiamas preliminarus brėžinys. Nurodyta patalpų vieta, kurioje turi būti montuojama įranga, gali būti koreguojama šalių sutarimu, jei tai leis geriau išpildyti technologinę užduotį ir nepažeis kitų konkurso dalyvių interesų. |  |
| Taikoma visam įrangos komplektui | Įrangos dokumentacija: inžinerinis paketas (grindų apkrovos, techniniai brėžiniai, specifikacijos, atitikties deklaracijos); naudojimo / montavimo vadovai lietuvių arba/ir anglų kalba (-omis). |  |
| Taikoma visam įrangos komplektui | Įskaitant transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| **Eil.Nr.** | **Pateiktų dokumentų pavadinimas** | **Dokumento puslapių skaičius** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Deklaracija dėl punkto Nr.3.1.1.1. |  |
| 2. | Atitikimą punktui Nr.3.1.2.1 įrodantis dokumentais (-ai) |  |
| 3. | Įrangos techninės specifikacijos, gabaritinis brėžinys |  |

| **Eil. Nr.** | **Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato**  **vnt.** | **Vieneto kaina,**  **Eur (be PVM)** | **Vieneto kaina,**  **Eur (su PVM)** | **Kaina, Eur (be PVM)** | | **Kaina, Eur (su PVM)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | |
| 1. | Dezinfekanto butelių padavimo į 100-1000ml išpilstymo liniją automatizavimo įranga | 1 | Kompl. |  |  |  | |  | |
| 2. | Pilstymo, kamščiavimo, etiketavimo įranga į 100ml– 1000 ml buteliukus | 1 | Kompl. |  |  |  | |  | |
| 3. | Pilstymo, kamščiavimo, etiketavimo įranga į 1000ml– 5000 ml buteliukus | 1 | Kompl. |  |  |  | |  | |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina Eur) | | | | |  |  |

Į siūlomą kainą įskaičiuotos transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) išlaidos.

Pasiūlymas galioja iki 2021-03-26 d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.


Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos* |  | *parašas* |  | *Vardas Pavardė* |

## **12.2 Patalpų planas su numatyta vieta perkamai įrangai**

Plotas, į kurį turi tilpti linija pažymėtas žaliomis įstrižomis linijomis, atstumai nurodyti metrais.



1. Pirkėjas turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri pirkėjo vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jei 4 punkte nurodyta, kad kainos pasiūlymuose gali būti nurodomos ir kita valiuta, šiame punkte nurodoma, kad pasiūlyme nurodyta kaina užsienio valiuta bus perskaičiuota eurais pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną [↑](#footnote-ref-2)
3. Viešojo pirkimo sutarties pakeitimas gali būti laikomas esminiu, jei juo nustatomos sąlygos, kurios, jei būtų nustatytos pradinės sutarties sudarymo procedūros metu, būtų suteikusios galimybę dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams arba konkurso nugalėtoju pripažinti kito nei pasirinktasis asmens pasiūlymą. <...>. Pakeitimas taip pat gali būti laikomas esminiu, jei dėl jo ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose. [↑](#footnote-ref-3)