**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ASIGA“**

UAB „Asiga“, Tilžės g. 41, LT-47182 Kaunas.

Tel.: +370 655 32332 El-paštas: albertas@asiga.eu

Įmonės kodas: 300992684 PVM mokėtojo kodas: LT100003385119

**KONKURSO SĄLYGOS**

**Šratavimo linija su dalinimu ir kranais**

**TURINYS**

[1. BENDROSIOS NUOSTATOS 2](#_Toc82069748)

[2. PIRKIMO OBJEKTAS 2](#_Toc82069749)

[3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 2](#_Toc82069750)

[4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 3](#_Toc82069751)

[5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 4](#_Toc82069752)

[6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 4](#_Toc82069753)

[7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 5](#_Toc82069754)

[8. DERYBOS 5](#_Toc82069755)

[9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 6](#_Toc82069756)

[10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 6](#_Toc82069757)

[11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 7](#_Toc82069758)

[12. PRIEDAI 7](#_Toc82069759)

# BENDROSIOS NUOSTATOS

* 1. UAB „Asiga“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „Asiga“ technologinių ekoinovacijų gamybos procesuose įdiegimas“ (03.3.2-LVPA-K-837-04-0032), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: **Šratavimo linija su dalinimu ir kranais**. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)
  2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
  3. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)*.*
  4. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
  5. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka[[1]](#footnote-1).
  6. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Albertas Savickas, Tel.: +370 655 32332, El-paštas: albertas@asiga.eu, adresas Tilžės g. 41, LT-47182 Kaunas.

# PIRKIMO OBJEKTAS

* 1. Perkama **Šratavimo linija su dalinimu ir kranais**, kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.
  2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
  3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.
  4. Prekių pristatymo vieta – Tilžės g. 41, LT-47182 Kaunas. Prekių pristatymo vieta gali būti tikslinama.

# TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI[[2]](#footnote-2)

* 1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
     1. Tiekėjų ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo kvalifikacijos reikalavimai:

| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Pasiūlymą teikia tik oficialus gamintojo atstovas arba pats įrangos gamintojas. Tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Jeigu pasiūlymą teikia oficialus gamintojo atstovas turi būti pateiktas įrangos gamintojo patvirtinimas dėl atstovavimo.  Jeigu pasiūlymą teikia įrangos gamintojas, turi būti pateiktas jo laisvos formos patvirtinimas .  Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjas, sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises, turi būti pateikta sutartis ir įrangos gamintojo laisvos formos patvirtinimas arba patvirtinimas dėl atstovavimo. |

* 1. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas iš bendrą pasiūlymą teikiančios ūkio subjektų grupės narių.
  2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
  3. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį).

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

* 1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
  2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
  3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.
  4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas *Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas.* Ant voko taip pat gali būti užrašas *„Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“*. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke..
  5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
     1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
     2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
     3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
     4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
  6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
  7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.
  8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
  9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2022 m. vasario mėn. 28 d. 12:00 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Tilžės g. 41, LT-47182 Kaunas.. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
  10. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku
  11. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos susijusios su Pirkimo objektu (įrangos instaliavimas, paleidimas ir pirkėjo darbuotojų apmokymas dirbti su įsigyta įranga), kaina turi būti suapvalinta iki dviejų skaičių po kablelio.
  12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
  13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
  14. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).
  15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

# KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

* 1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie pateikė komercinius pasiūlymus ir patalpina paaiškinimus www.esinvesticijos.lt puslapyje, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
  2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
  3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
  4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
  5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: direktorių Albertas Savickas, Tel.: +370 655 32332, El-paštas: albertas@asiga.eu, adresas Tilžės g. 41, LT-47182 Kaunas.

# PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

* 1. Vokų atplėšimo procedūra vyks **2022 m. vasario mėn. 28 d. 12:00 val.** (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.
  2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
  3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Pirkimo organizatorius, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
  4. Pirkimo organizatorius nagrinėja:
     1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
     2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
     3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
  5. Pirkimo organizatorius priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Pirkimo organizatorius prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
  6. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Pirkimo organizatoriui raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
  7. Jeigu pateiktame pasiūlyme Pirkimo organizatorius randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
  8. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Pirkimo organizatorius turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
  9. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.
  10. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

# PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

* 1. Pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu:
     1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
     2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
     3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
     4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
     5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
     6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
     7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
     8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
  2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

# DERYBOS

* 1. Derybos vykdomos nebus.

# SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

* 1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Pirkimo organizatorius nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas yra gautas anksčiau.
  2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
  3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
  4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Pirkimo organizatorius siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

# PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

* 1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
  2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);
  3. Prekės turi būti pristatytos, visa įranga sumontuota, paleista, ištestuota, apmokyti darbuotojai ir įrengimai įvesti į eksploataciją per 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas iki 2 mėn. gavus raštišką tiekėjo prašymą.
  4. Pagrindinės atsiskaitymo sąlygos:
     1. 30 proc. avansas nuo bendros prekių pirkimo kainos sumokamas per 15 dienų po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
     2. 60 proc. nuo bendros prekių pirkimo kainos sumokamas per 15 dienų gavus tiekėjo pranešimą apie prekių paruošimą pristatymui;
     3. 10 proc. galutinis mokėjimas nuo bendros prekių pirkimo kainos sumokamas per 15 dienų po prekių pristatymo ir sumontavimo abiem šalims pasirašius prekių perdavimo-priėmimo aktą.
  5. Už sutartyje nustatytų šalių prievolių (prekių pristatymo ir apmokėjimo terminų) nesilaikymą bus nustatyta 0,02 proc. per dieną delspinigių dydis nuo neįvykdytų prievolių vertės.
  6. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
     1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
     2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
     3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
     4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
  7. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

# BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

* 1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
  2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
  3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
  4. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

# PRIEDAI

* 1. Priedas Nr. 1 – Šratavimo linija su dalinimu ir kranais techninė specifikacija;
  2. Priedas Nr. 2 – Šratavimo linija su dalinimu ir kranais tiekėjo pasiūlymo forma;

Konkurso sąlygų Priedas Nr. 1

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**REIKALAVIMAI Šratavimo linija su dalinimu ir kranais PIRKIMUI**

„UAB „Asiga“ technologinių ekoinovacijų gamybos procesuose įdiegimas“ (03.3.2-LVPA-K-837-04-0032), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų lėšomis numato įsigyti:

| **Eil. Nr.** | **Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai** | **Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją** |
| --- | --- | --- |
|  | BENDRI REIKALAVIMAI | |
|  | Įrenginio būklė | Naujas ir nenaudotas, CE ženklinimas |
|  | Įrenginio naujumas | Įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2017 metais (2017-2021 metai) |
|  | Garantinės sąlygos | Ne mažiau kaip 12 mėn. nuo įrangos įvedimo į eksploataciją dienos |
|  | TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI | |
|  | **Šratavimo įrenginys** |  |
|  | Šratavimo mašinos anga | Ne mažiau kaip 2550 mm pločio ir ne mažiau kaip 550 mm aukščio |
|  | Šepečio nupūtėjo kamera | Taip |
|  | Turbinų galingumas | Ne mažiau kaip 11 kw/vieną |
|  | Turbinų skaičius viršuje | Ne mažiau kaip 3 vnt. |
|  | Turbinų skaičius apačioje | Ne mažiau kaip 3 vnt. |
|  | Ritininio transporterio darbinis plotis per visa jo ilgį | Ne mažiau kaip 2550 mm |
|  | Ritininio transporterio detalės ilgis | Ne mažiau kaip 1500 mm |
|  | Šratų surinkimo bunkeris | Ne mažiau kaip 2000 mm su sraigtiniu transporteriu |
|  | Dulkių filtras leidžiantis grąžinti orą i cecha | Dalelių grąžinama mažiau arba lygu 2mg/m3 filtruojama su ne mažiau kaip 15 kasečių, kurių kiekvienos plotas ne mažiau kaip po 18 m2 |
|  | Galimybė pastatyti dulkių filtrą toliau nuo šratavimo linijos | Taip |
|  | Turbinų valdymas dažnio keitikliais, kad operatorius galėtų valdyti jų apsisukimus | Taip |
|  | Turbinos apsisukimai | Ne mažiau kaip 2950 aps./min |
|  | Specialūs dozatoriai šaratų kiekiui reguliuoti reikalingi įrengiant dažnio keitiklius | Taip |
|  | Darbinė šratavimo konstrukcija | Suvirinta iš atsparaus dilimui mangano Mn (nuo 12- iki 13%) plieno, kurio storis ne mažesnis negu 8 mm, kurios vidinis paviršius turbinų darbo zonoje papildomai padengtas atspariais dilimui šarvais, kurių storis ne mažesnis negu 8 mm |
|  | Kameros įėjimo ir išėjimo tuneliai turi gumines užuolaidas, jog apsaugotų šratus nuo išlėkimo iš kameros | Taip |
|  | Šepečio apsaugojimui yra sumontuotas valomų objektų aukščio ribotuvas, kuris suderintas su šepečio padėtimi. | Taip |
|  | Kameros viduje privalo būti sumontuoti ritinėliai keičiamomis, atspariomis dilimui įvorėmis, kurie yra varomi grandinės pagalba. | Taip |
|  | Per visa apatinę kameros dalį privalo būti sumontuotas šnekas, su apsauga, skirtas abrazyvo surinkimui per visa kameros ilgį; | Taip |
|  | Turbinų mentelės privalo būti lengvai keičiamos | Per ne ilgiau kaip 2 val. ir nereikalauja specialios įrangos |
|  | Šaratų pašalinimui nuo nuvalomų konstrukcijų sumontuotas cilindrinis šėpetys, kuriam sukantis nušluojamas abrazyvas nuo viršutinio paviršiaus. | Taip |
|  | Po šepečio privalo būti sumontuota orapūtė, kuri skirta nupūsti visas likusias dulkes iš šratus | Taip |
|  | Šaratų pakėlimui sumontuotas elevatorius. | Taip |
|  | Būgninis automatinis stambių šiukšlių separatorius | Taip |
|  | Min. apdirbamų ruošinių storis | Ne daugiau kaip 3 mm |
|  | Maks. apdirbamų ruošinių storis | Ne mažiau 60 mm |
|  | Maksimalus apdirbamos konstrukcijos arba profilio ilgis | Ne mažiau kaip 15 m |
|  | Maksimalus apdirbamo profilio ar konstrukcijos svoris/m | Ne mažiau kaip 1500 kg/m (ir pjovimo staklėmis) |
|  | Maksimalus parduodamo/nuimamo profilio ar konstrukcijos svoris | Ne mažiau kaip 4900 kg. |
|  | Paduodamo ritininio transporterio ilgis | Ne mažiau kaip 12 m |
|  | Nuvalytų gaminių ritininio transporterio apačia turi šaratų gaudyklę ir šneką atgal į šratavimo mašiną per visą ilgį. | Ne mažiau kaip 12 m. |
|  | Maks. Ritininio transporterio pastūmos greitis dirbant su visais agregatais vienu metu | Ne mažiau 3 m/min. |
|  | Minimalus ritininio transporterio pastūmos greitis | Ne daugiau kaip 0,3 m/min |
|  | Nuėmimas ir padavimas tiltinio tipo su keliamąja galia | Ne mažiau kaip 20000 kg. |
|  | Nuėmimo ir padavimo mechanizmas valdomas distanciniu pulteliu | Taip |
|  | Nuėmimo ir padavimo mechanizmas iš lėto įsibėgėja ir iš lėto lėtėja | Taip |
|  | Šratavimo mašinos profilio padavimo ir nuvedimo greitis, sustabdymas ir reversas galimas ir iš valdomo pulto prie išėjimo angos. | Taip |
|  | Programinė įranga turi skaičiuoti staklių darbo laiką. | Taip |
|  | Nuėmimo padavimo mechanizmas gauna energiją per trolėjas viso cecho ilgiu | Taip |
|  | Šratavimo staklių valdymo programa valdymo pulte – lietuvių kalba | Taip |
|  | **Nuėmimo padavimo mechanizmo tipas** | **Tiltiniai kranai** |
|  | Keliamasis pajėgumas | Ne mažiau negu: 20000 kg |
|  | Judėjimo greitis išilgai cecho su dažnio keitikliais, dviejų greičių | Pirmas: Nuo 7,5 – 8 m/min Antras: Nuo 38– 43 m/min. |
|  | Judėjimo ilgis /kelias | Ne mažiau 50m |
|  | Kėlimo aukštis | Ne mažiau 7 m |
|  | Vertikalaus kėlimo greitis dviem greičiais: | Pirmas: Nuo 0,8 – 0,9 m/min Antras: Nuo 4,8 – 5,5 m/min. |
|  | Išilginio pavažiavim du greičiai su dažnio keitikliu | Pirmas: 2,4 – 2,6 m/min Antras: 24 – 26 m/min |
|  | Galiniai išjungėjai | Taip |
|  | Svorio perkrovos sistema | Taip |
|  | Antisusidūrimo sistema | Taip |
|  | Valdymo būdas | Nuotoliniu pulteliu su keičiamomis baterijomis |
|  | Tiltinių kranų skaičius | Ne mažiau kaip 2 padavime ir 2 nuėmime |
|  | **Montavimo darbai** |  |
|  | Visos įrangos sumontavimas užsakovo adresu | Taip |
|  | Sumontavimas įrengiant prieduobę | Taip |
|  | Prieduobės betonavimas panaudojant įdėtines detales ir armatūrą pagal techninius įrengimo reikalavimus. | Taip |

Konkurso sąlygų Priedas Nr. 2

**PASIŪLYMAS**

**DĖL Šratavimo linija su dalinimu ir kranais**

|  |
| --- |
| 2022- - . |
| *data* |
|  |
| *Vieta* |

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono, fakso numeriai |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias *prekes:*

| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato vnt.** | **Vieneto kaina, Eur (be PVM)** | **Vieneto kaina, Eur (su PVM)** | **Bendra kaina, Eur (be PVM)** | | **Bendra kaina, Eur (su PVM)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1[[3]](#footnote-3)** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** |
| 1. | Šratavimo linija su dalinimu ir kranais | 1 | Kompl. |  |  |  | |  |
|  |  | **IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)** | | | |  |  | |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| **Eil. Nr.** | **Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai** | **Reikalavimai pagal techninę specifikaciją** | **Siūloma rodiklio reikšmė** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BENDRI REIKALAVIMAI | |  |
|  | Įrenginio būklė | Naujas ir nenaudotas, CE ženklinimas |  |
|  | Įrenginio naujumas | Įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2017 metais (2017-2021 metai) |  |
|  | Garantinės sąlygos | Ne mažiau kaip 12 mėn. nuo įrangos įvedimo į eksploataciją dienos |  |
|  | TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI | |  |
|  | **Šratavimo įrenginys** |  |  |
|  | Šratavimo mašinos anga | Ne mažiau kaip 2550 mm pločio ir ne mažiau kaip 550 mm aukščio |  |
|  | Šepečio nupūtėjo kamera | Taip |  |
|  | Turbinų galingumas | Ne mažiau kaip 11 kw/vieną |  |
|  | Turbinų skaičius viršuje | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |
|  | Turbinų skaičius apačioje | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |
|  | Ritininio transporterio darbinis plotis per visa jo ilgį | Ne mažiau kaip 2550 mm |  |
|  | Ritininio transporterio detalės ilgis | Ne mažiau kaip 1500 mm |  |
|  | Šratų surinkimo bunkeris | Ne mažiau kaip 2000 mm su sraigtiniu transporteriu |  |
|  | Dulkių filtras leidžiantis grąžinti orą i cecha | Dalelių grąžinama mažiau arba lygu 2mg/m3 filtruojama su ne mažiau kaip 15 kasečių, kurių kiekvienos plotas ne mažiau kaip po 18 m2 |  |
|  | Galimybė pastatyti dulkių filtrą toliau nuo šratavimo linijos | Taip |  |
|  | Turbinų valdymas dažnio keitikliais, kad operatorius galėtų valdyti jų apsisukimus | Taip |  |
|  | Turbinos apsisukimai | Ne mažiau kaip 2950 aps./min |  |
|  | Specialūs dozatoriai šaratų kiekiui reguliuoti reikalingi įrengiant dažnio keitiklius | Taip |  |
|  | Darbinė šratavimo konstrukcija | Suvirinta iš atsparaus dilimui mangano Mn (nuo 12- iki 13%) plieno, kurio storis ne mažesnis negu 8 mm, kurios vidinis paviršius turbinų darbo zonoje papildomai padengtas atspariais dilimui šarvais, kurių storis ne mažesnis negu 8 mm |  |
|  | Kameros įėjimo ir išėjimo tuneliai turi gumines užuolaidas, jog apsaugotų šratus nuo išlėkimo iš kameros | Taip |  |
|  | Šepečio apsaugojimui yra sumontuotas valomų objektų aukščio ribotuvas, kuris suderintas su šepečio padėtimi. | Taip |  |
|  | Kameros viduje privalo būti sumontuoti ritinėliai keičiamomis, atspariomis dilimui įvorėmis, kurie yra varomi grandinės pagalba. | Taip |  |
|  | Per visa apatinę kameros dalį privalo būti sumontuotas šnekas, su apsauga, skirtas abrazyvo surinkimui per visa kameros ilgį; | Taip |  |
|  | Turbinų mentelės privalo būti lengvai keičiamos | Per ne ilgiau kaip 2 val. ir nereikalauja specialios įrangos |  |
|  | Šaratų pašalinimui nuo nuvalomų konstrukcijų sumontuotas cilindrinis šėpetys, kuriam sukantis nušluojamas abrazyvas nuo viršutinio paviršiaus. | Taip |  |
|  | Po šepečio privalo būti sumontuota orapūtė, kuri skirta nupūsti visas likusias dulkes iš šratus | Taip |  |
|  | Šaratų pakėlimui sumontuotas elevatorius. | Taip |  |
|  | Būgninis automatinis stambių šiukšlių separatorius | Taip |  |
|  | Min. apdirbamų ruošinių storis | Ne daugiau kaip 3 mm |  |
|  | Maks. apdirbamų ruošinių storis | Ne mažiau 60 mm |  |
|  | Maksimalus apdirbamos konstrukcijos arba profilio ilgis | Ne mažiau kaip 15 m |  |
|  | Maksimalus apdirbamo profilio ar konstrukcijos svoris/m | Ne mažiau kaip 1500 kg/m (ir pjovimo staklėmis) |  |
|  | Maksimalus parduodamo/nuimamo profilio ar konstrukcijos svoris | Ne mažiau kaip 4900 kg. |  |
|  | Paduodamo ritininio transporterio ilgis | Ne mažiau kaip 12 m |  |
|  | Nuvalytų gaminių ritininio transporterio apačia turi šaratų gaudyklę ir šneką atgal į šratavimo mašiną per visą ilgį. | Ne mažiau kaip 12 m. |  |
|  | Maks. Ritininio transporterio pastūmos greitis dirbant su visais agregatais vienu metu | Ne mažiau 3 m/min. |  |
|  | Minimalus ritininio transporterio pastūmos greitis | Ne daugiau kaip 0,3 m/min |  |
|  | Nuėmimas ir padavimas tiltinio tipo su keliamąja galia | Ne mažiau kaip 20000 kg. |  |
|  | Nuėmimo ir padavimo mechanizmas valdomas distanciniu pulteliu | Taip |  |
|  | Nuėmimo ir padavimo mechanizmas iš lėto įsibėgėja ir iš lėto lėtėja | Taip |  |
|  | Šratavimo mašinos profilio padavimo ir nuvedimo greitis, sustabdymas ir reversas galimas ir iš valdomo pulto prie išėjimo angos. | Taip |  |
|  | Programinė įranga turi skaičiuoti staklių darbo laiką. | Taip |  |
|  | Nuėmimo padavimo mechanizmas gauna energiją per trolėjas viso cecho ilgiu | Taip |  |
|  | Šratavimo staklių valdymo programa valdymo pulte – lietuvių kalba | Taip |  |
|  | **Nuėmimo padavimo mechanizmo tipas** | **Tiltiniai kranai** |  |
|  | Keliamasis pajėgumas | Ne mažiau negu: 20000 kg |  |
|  | Judėjimo greitis išilgai cecho su dažnio keitikliais, dviejų greičių | Pirmas: Nuo 7,5 – 8 m/min Antras: Nuo 38– 43 m/min. |  |
|  | Judėjimo ilgis /kelias | Ne mažiau 50m |  |
|  | Kėlimo aukštis | Ne mažiau 7 m |  |
|  | Vertikalaus kėlimo greitis dviem greičiais: | Pirmas: Nuo 0,8 – 0,9 m/min Antras: Nuo 4,8 – 5,5 m/min. |  |
|  | Išilginio pavažiavim du greičiai su dažnio keitikliu | Pirmas: 2,4 – 2,6 m/min Antras: 24 – 26 m/min |  |
|  | Galiniai išjungėjai | Taip |  |
|  | Svorio perkrovos sistema | Taip |  |
|  | Antisusidūrimo sistema | Taip |  |
|  | Valdymo būdas | Nuotoliniu pulteliu su keičiamomis baterijomis |  |
|  | Tiltinių kranų skaičius | Ne mažiau kaip 2 padavime ir 2 nuėmime |  |
|  | **Montavimo darbai** |  |  |
|  | Visos įrangos sumontavimas užsakovo adresu | Taip |  |
|  | Sumontavimas įrengiant prieduobę | Taip |  |
|  | Prieduobės betonavimas panaudojant įdėtines detales ir armatūrą pagal techninius įrengimo reikalavimus. | Taip |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  |  |  |

Pasiūlymas galioja iki 2022-\_\_\_-\_\_\_ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos* |  | *parašas* |  | *Vardas Pavardė* |

1. Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą Taisyklių 461.1 punkto pagrindu, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai. [↑](#footnote-ref-1)
2. Neperkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objekto vertę, sudėtingumą, turi nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Šie reikalavimai turi būti pagrįsti, proporcingi pirkimo objektui, konkretūs, aiškūs, tikslūs ir visiems suprantami. Keliami kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Rengiant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus galima atsižvelgti į Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lentelės 1– 4 stulpelius užpildo pirkėjas [↑](#footnote-ref-3)