

**UAB NERMONAS**

Uždaroji akcinė bendrovė NERMONAS, Eišiškių pl.. 34, LT-02184 Vilnius

El. paštas: info@nermonas.lt, Tel.: +370 652 90777

Įmonės kodas: 302615657 PVM mokėtojo kodas: LT100006079717

PATVIRTINTA:

direktoriaus įsakymu:

2022–09–14 Nr. 1

**MILTELINIO DAŽYMO ĮRANGA**

**KONKURSO SĄLYGOS**

**TURINYS**

[**1.**](#_gjdgxs) **BENDROSIOS NUOSTATOS** 2

[**2.**](#_30j0zll) **PIRKIMO OBJEKTAS** 2

[**3.**](#_1fob9te) **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI** 2

[**4.**](#_3znysh7) **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS** 4

[**5.**](#_2et92p0) **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS** 5

[**6.**](#_tyjcwt) **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS** 5

[**7.**](#_3dy6vkm) **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS** 6

[**8.**](#_1t3h5sf) **DERYBOS** 6

[**9.**](#_4d34og8) **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO** 6

[**10.**](#_2s8eyo1) **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS** 7

[**11.**](#_17dp8vu) **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** 8

[**12.**](#_3rdcrjn) **PRIEDAI** 8

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
	1. **UAB NERMONAS** (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Pažangios ir aplinką tausojančios miltelinio dažymo technologijos diegimas“ UAB NERMONAS (projekto Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0009), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis, numato įsigyti: **miltelinio dažymo įrangą.**
	2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės).
	3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
	4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)*.* 2022-11-03.
	5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
	6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.
	7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Nerijus Šimonis tel. +370 652 90777, el. p. info@nermonas.lt.
2. **PIRKIMO OBJEKTAS**
	1. Perkama miltelinio dažymo įranga (1 vnt.) (toliau – prekė) kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1).
	2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
	3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekės kiekiui.
	4. Prekė turi būti pagaminta ir pristatyta per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Įranga turi būti sumontuota, paleista ir personalas apmokytas per 30 darbo dienų po prekės pristatymo. Terminai gali būti pratęsti šalių rašytiniu susitarimu ne ilgesniam nei 1 mėnesio papildomam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau kaip iki 2023-08-31, t.y. projekto sutarties pabaigos.
	5. Prekių pristatymo, sumontavimo, paleidimo vieta – Eišiškių pl. 34, LT-02184 Vilnius.
3. **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

* + 1. **Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija\* *arba* pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |

* + 1. **Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.** **Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| 3.1.2.1 | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) miltelinio dažymo įrangos pardavimą ir montavimą, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo vertės be PVM. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas | Užpildytas ir tiekėjo arba jo įgalioto asmens pasirašytas Konkurso sąlygų Priedas Nr. 4 (Tiekėjo deklaracija).  |
| 3.1.2.2. | Tiekėjas yra siūlomos gamybinės įrangos gamintojas arba gamintojos atstovas, turintis teisę vykdyti siūlomos gamybinės įrangos prekybą. Tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Jeigu Tiekėjas yra įrangos gamintojas, turi būti pateiktas jo laisvos formos patvirtinimas. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija\*.Jeigu Tiekėjas nėra perkamos gamybinės įrangos gamintojas, turi būti pateiktos įgaliojimų, susitarimų ar kitų lygiaverčių dokumentų, suteikiančių teisę atstovauti perkamos gamybinės įrangos gamintoją ir teisę parduoti siūlomą gamybinę įrangą, kopijos\*.Jeigu Tiekėjas yra sudaręs susitarimą su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises, turi būti pateiktos šio susitarimo arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijos\*. |

**\* Pastabos:**

dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

* 1. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1-3.1.2.2. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
	2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	3. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).
1. **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**
	1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
	2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
	3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba, jei pasiūlymą teikia ne Lietuvos Respublikoje registruotas ūkio subjektas.
	4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas el. paštu. El. laiško temos skiltyje gali būti nurodytas pirkimo pavadinimas ir Tiekėjo pavadinimas.
	5. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo el. paštu pateiktų dokumentų visuma**:
		1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
		2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
		3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
		4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
	6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
	7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą prekių kiekį.
	8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
	9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. lapkričio 10 d. 17:00 val.(Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu, konkurso sąlygų 1.7. punkte nurodytu el. pašto adresu*.* Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia patvirtinimą el. paštu, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
	10. Pirkėjas neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nėra vertinami ir apie tai tiekėjas informuojamas el. paštu, kuriuo buvo siųsti dokumentai.
	11. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama euraisturi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaitytas įrangos paleidimas, montavimas ir personalo apmokymas.
	12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
	13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
	14. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša el. paštu visiems tiekėjams, kurie kreipėsi į pirkėją bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).
	15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą el. paštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2. **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**
	1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo el. paštu atsiųstą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie į jį kreipėsi, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
	2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
	3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
	4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
	5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu elektroniniu paštu: info@nermonas.lt. Tiesioginį ryšį su tiekėjais palaikys: Nerijus Šimonis tel. +370 652 90777.
3. **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS**

* 1. Pasiūlymų vertinimo procedūra vyks 2022 m. lapkričio 11 d. 11 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.
	2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
	3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
	4. Komisija nagrinėja:
		1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
		2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
		3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos[[1]](#footnote-1);
	5. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
	6. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai el. paštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti el. paštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
	7. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo el. paštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
	8. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo el. paštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
	9. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.
	10. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
1. **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**
	1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
		1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
		2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
		3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
		4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
		5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
		6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
		7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
		8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
	2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
2. **DERYBOS**

Derybos vyldomos nebus.

1. **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**
	1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimotvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas gautas anksčiausiai.
	2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
	3. Mažiausią kainą pasiūlęstiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
	4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, el.paštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

1. **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**
	1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
	2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);
	3. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
		1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
		2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
		3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
		4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
	4. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.
	5. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti pirkimo sutartyje nustatytais atvejais arba kol sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.
	6. Pirkimo sutartyje numatomos prekės priėmimas-perdavimas vykdomas pagal tiekėjo įrangos priėmimo – perdavimo pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia tiekėjas ir pasirašo tiekėjas bei pirkėjas.
	7. Prekė turi būti pagaminta ir pristatyta per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Įranga turi būti sumontuota, paleista ir personalas apmokytas per 30 darbo dienų po prekės pristatymo. Terminai gali būti pratęsti šalių rašytiniu susitarimu ne ilgesniam nei 1 mėnesio papildomam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau kaip iki 2023-08-31, t.y. projekto sutarties pabaigos.
	8. Pagrindinės atsiskaitymo sąlygos:
		1. avansas (30 proc. pirkimo sumos be PVM) sumokamas ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų po pirkimo sutarties pasirašymo dienos,
		2. tarpinis mokėjimas (50 proc. pirkimo sumos be PVM) sumokamas ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorių dienų nuo tiekėjo pranešimo apie įrangos parengimą pristatymui,
		3. likusi visos pirkimo sumos dalis (20 proc. pirkimo sumos ir PVM) atliekamas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos įvedimo į eksploataciją dienos.
	9. Pardavėjas, laiku nepateikęs prekių ir paslaugų, moka Pirkėjui 0,05 proc. delspinigius nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės. Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
	10. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo nereikalaujama.
	11. Į prekės kainą yra įtrauktas įrangos pristatymas Pirkėjui, montavimas, paleidimas ir personalo apmokymas.
2. **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**
	1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurseišlaidos neatlyginamos.
	2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
	3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja el.paštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
	4. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.
3. **PRIEDAI**
	1. Techninė specifikacija (Priedas Nr. 1).
	2. Pasiūlymo forma (Priedas Nr. 2).
	3. Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija (Priedas Nr. 3).
	4. Tiekėjo deklaracija (Priedas Nr. 4).

UAB „NERMONAS“

konkurso sąlygų priedas Nr. 1



**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**Pirkimo objektas: miltelinio dažymo įranga**

Jei apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad pirkėjas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „*arba lygiavertis*“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)** | **Techniniai reikalavimai, rodikliai** |
| 1. | **1. Cheminio išankstinio paruošimo kamera - su cheminiu išankstiniu apdorojimu- viena purškimo kamera, ne mažiau kaip su 3 bakais ir 3 etapais ir nemažiau kaip su 3 bėgiais ant stogo** | Turi būti |
| 2. | **Pirmas etapas: Nuriebalinimas ir fosfatavimas šiltu tirpikliu**  | Ne daugiau 60 oC, išlaikymo laikas ne mažiau 120 ir nedaugiau 180 sek. |
| 3. | Vonios talpa  | Ne mažiau 2000 l |
| 4. | Kvadrato formos viso kūgio formos purkštukai | Ne mažiau 240 vnt. x 8 l/min. |
| 5. | Nerūdijančio plieno siurblio galingumas  | Ne mažiau 120 m3/h, P ne mažiau 1 bar |
| 6. | Variklio galingumas  | Ne mažiau 9,2 kW |
| 7. | Filtras | Ne daugiau 100 µm |
| 8. | Automatinis bakų užpildymas vandeniu iš miesto tinklo | Turi būti |
| 9. | Praplovimas patalpos temperatūros miesto vandeniu ne mažiau 1 min. trukmės | Turi būti |
| 10. | **Antras etapas: praplovimas miesto vandeniu** | Turi būti |
| 11. | Automatinis užpildymas iš talpos | Turi būti |
| 12. | Plovimas atliekamas patalpos temperatūros vandeniu, ne ilgiau 1 min. | Turi būti |
| 13. | Vonios talpa | Ne mažiau 2000 l |
| 14. | Nerūdijančio plieno siurblio galingumas  | Ne mažiau 120 m3/h, P ne mažiau 1 bar |
| 15. | Filtras | Ne daugiau 100 µm |
| 16. | Variklio galingumas  | Ne mažiau 9,2 kW |
|  | **Trečias etapas: praplovimas DEMI vandeniu** |  |
| 17. | Atbulinės jonizacijos įrenginys (DEMI vandens stotelė), kurios našumas ne mažiau 200 l/h | Turi būti |
| 18. | Praplovimas DEMI patalpos temperatūros vandeniu, ne mažiau 1 min | Turi būti |
| 19. | Vonios talpa  | Ne mažiau 2000 l |
| 20. | Nerūdijančio plieno siurblio galingumas | Ne mažiau Q- 120 m3/h, P -1-1,5 bar  |
| 21. | Variklio galingumas | Ne mažiau 9,2 kW |
| 22. | Filtras | Ne daugiau 100 µm |
| 23. | Automatinis užpildymas iš DEMI stoties talpos | Turi būti |
| 24. | Vidiniai kameros matmenys: ilgis/ plotis/ aukštis | Ne mažiau 8900 /1650/ 3000 mm |
| 25. | Išoriniai kameros matmenys: ilgis/ plotis/ aukštis | Ne mažiau 9060/ 3225/ 4200 mm |
| 26. | Purškimo kameros pagrindinės dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno  | Storis - ne mažiau 2 mm |
| 27. | Elektromechaninė slankiojanti sistema, sudaryta iš elektros variklio, pavaros, kreipiančiųjų, sensorių ir inverterio, atliekanti rinktuvo judėjimą, su trimis pozicijomis kiekvienai voniai aptarnauti | Turi būti |
| 28. | Judančios purškimo sistemos paslankumo diapazonas kiekvienoje pusėje | Ne mažiau 250 mm |
| 29. | Kameros išorinės sienos ir stogas- iš daugiasluoksnių plokščių, kameros vidus- iš nerūdijančio plieno, išorinės sienos dengtos galvanizuotais poliesteriu dengtais plieno lakštais | Turi būti |
| 30. | Poliuretano šilumos izoliacijos storis ne mažiau 50 mm, poliuretano tankis ne mažiau 40 kg/m3 | Turi būti |
| 31. | Ištraukiamoji ventiliacijos sistema  | Turi būti |
| 32. | Ventiliatoriaus galingumas  | Ne mažiau 6000m3/h  |
| 33. | Elektros variklis ventiliacijos sistemai | Ne mažiau 2,2 kW |
| 34. | Dvi rankiniu būdu valdomos durys: vidus – nerūdijantis plienas, išorė- galvanizuoti poliesteriu dengti plieno lakštai, poliuretano šilumos izoliacijos storis - 50 mm, tankis -40 kg/m3 | Turi būti |
| 35. | Pirmosios vonios šildymo sistemos dujinis šilumokaitis iš nerūdijančio plieno | Turi būti, galingumas ne mažiau 100 kW |
| 36. | Purškimo vamzdžiai pagaminti iš slėginiams vamzdynams naudojamo plastiko | Turi būti |
| 37. | Purkštukai pagaminti iš slėginiams vamzdynams naudojamo plastiko ir atsparūs cheminėms medžiagoms | Turi būti |
| 38. | Purkštukų našumas  | Ne mažiau 8 l/min., maks. Slėgis: ne mažiau 1,5 bar, purškimo kampas ne mažiau 82o |
| 39. | Horizontalus atstumas tarp purkštukų  | Ne daugiau 400 mm |
| 40. | Vertikalus atstumas tarp purkštukų  | Ne daugiau 400 mm |
| 41. | Purkštukų sukiojimo kampas | Nuo 0º iki 120o |
| 42. | Kameros viduje takas operatoriui aptarnauti purkštukus | Turi būti |
| 43. | **2. Paviršių dengimo milteliniais dažais kabina su kietųjų dalelių filtru** | Turi būti |
| 44. | Vidiniai kabinos matmenys: ilgis/plotis/aukštis | Ne mažiau 9000/3000 / 3200 mm |
| 45. | Gaminių apdirbimo kabinoje yra įėjimo ir išėjimo anga su durimis -2 vnt.  | Turi būti, plokštė ne mažiau 50 mm storio, apsaugota PVC danga |
| 46. | Gaminiams pakabinti kabinoje įrengtas takelis iš trijų bėgių | Turi būti |
| 47. | Kabinos sienos, stogas ir durys yra pagaminti iš išorei skirtų cinkuoto plieno galvanizuotų poliesteriu dengtų plieno lakštų plokščių bei vidinei pusei pritaikytų galvanizuotų poliesteriu dengtų plieno lakštų plokščių 1 komplektas. | Plokštė ne mažiau 50 mm storio, apsaugota PVC danga |
| 48. | Kabinos grindų grotelės iš karštai cinkuoto suvirinto lakštinio metalo ne mažiau 30 m2 , grotelių matmenys ne mažesni nei 40x3 mm. | Turi būti |
| 49. | Stogo filtrai ant kabinos stogo su rėmu dulkėms gaudyti išorėje, filtrų plotas ne mažesnis nei 11 m2 | Turi būti |
| 50. | Po grindų grotelėmis įrengtas antras plokščias aukštas su automatine savaiminio valymo sistema, sujungta ortakiais su kietųjų dalelių galiniu filtru.  | Turi būti |
| 51. | **Kietųjų dalelių galinis filtras** - dažų miltelių siurbimo iš kabinos grindų mašina 1 kompl., pagaminta iš plieno, dažyto milteliniu būdu | Turi būti  |
| 52. | Miltelių surinkimo indas po filtrais su ratukais apatinėje dalyje, ne mažiau 80 l talpos | Turi būti  |
| 53. | Kamera su valymo sistema pirmame filtrų lygmenyje, vamzdinė | Turi būti |
| 54. | Įsiurbimo kamera antrame valymo sistemos lygmenyje su 1 aukšto slėgio ventiliatoriumi, su įleidimo anga ir triukšmo slopintuvu | Turi būti |
| 55. | Ventiliatorius | Q ne mažiau 16 000 m3 /val, P ne mažiau 2000 Pa, elektrinis variklis ne mažiau 15 kW |
| 56. | Inverteris ventiliatoriui  | P ne mažiau 15 kW |
| 57. | Poliesterio tipo filtras, ne mažiau 14 vnt | ~~Ǿ~~ paviršiaus plotas ne mažiau 230m2 |
| 58. | Elektromagnetinis vožtuvas  | Ne mažiau 7vnt. |
| 59. | **Rankinis miltelinių dažų purškiklis mažiems gaminiams dažyti arba dažnai keičiamiems dažams naudoti** | Turi būti |
| 60. | Receptūrų keitimas paspaudžiant pistoleto mygtuką. | Turi būti |
| 61. |  Programuojamų receptūrų nustatymas pagal detalės konfigūracijos sudėtingumą. | ne mažiau 4 vnt~~.~~ |
| 62. | Greitas ir patogus sistemos išvalymas (prapūtimo funkcija), keičiant dažus. | Turi būti |
| 63. | Elektros duomenys: nominali įėjimo įtampa | 220V , (nuo 100V iki 240V) |
| 64. | Dažnis | Nuo 50 iki 60 Hz |
| 65. | Išėjimo įtampa  | Nuo 15 iki 100KV neigiama |
| 66. | Išvestų miltelių tūris | Ne daugiau 600 g/min. |
| 67. | Pistoleto laidas 4 m. | Turi būti |
|  | 1. **Miltelinius dažus kietinanti bei vandens džiovinimo krosnis**
 |  |
| 68. | Krosnies matmenys su šilumokaičiu: ilgis/ plotis/ aukštis | Ne mažiau 9100/ 3370/3900 mm |
| 69. | Krosnies matmenys džiovinimo dalies viduje: ilgis/plotis/aukštis | Ne mažiau 8700/1325/3200 mm |
| 70. | Krosnies matmenys kietinimo dalies viduje: ilgis/plotis/aukštis | Ne mažiau 8700/1700/3200 mm |
| 71. | Krosnį juosianti plieninė konstrukcija su konvejeriu iš dvitėjinių plieninių profilių IPE, padengta aukštai temperatūrai pritaikytais dažais | Turi būti |
| 72. | Vidinės sienos, stogas, oro paskirstymas pagaminti iš abiejų pusių cinkuotų, poliesteriu dengtų plieno lakštų plokščių  | Turi būti |
| 73. | Sienų ir stogo izoliacija iš akmens vatos, ne mažiau 180 mm storio ir 50 kg/m3 tankio | Turi būti |
| 74. | Grindų izoliacija iš akmens vatos, ne mažiau 100 mm storio ir 50 kg/m3 tankio | Turi būti |
| 75. | 3 gaminių kabinimo takeliai džiovinimo krosnyje ir 5 gaminių kabinimo takeliai kietinimo krosnies dalyje iš plieninių profilių, kėlimo galia, ne mažiau 1000 kg | Turi būti |
| 76. | Termoblokas – tiesioginė degimo kamera su dujiniu degikliu „Riello“ BS4 arba analogišku | Turi būti |
| 77. | Speciali oro paskirstymo sistema su 2 vnt. konvekciniais ventiliatoriais | Ne mažiau P=2x3 Kw=6Kw, Q=2x7.500 m3/val.=15000 m3/val. |
| 78. | Vėdinimo sistemos – cinkuota reguliuojama grindų dėžė- 1 kompl. | Turi būti |
| 79. | Ne izoliuota siena dujomis šildomos kietinimo krosnies atskyrimui nuo džiovinimo krosnies | Turi būti |
| 80. | Durys vienoje pusėje 3 vnt. pagamintos iš iš abiejų pusių cinkuotų, poliesteriu dengtų plieno lakštų plokščių, akmens vata 180 mm storio, 50 kg/m3 tankio | Turi būti |
| 81. | Temperatūra kietinimo krosnyje | Ne mažiau220 ºC |
| 82. | Temperatūra džiovinimo krosnyje | Ne mažiau 120 ºC |
| 83. | Elektrinė ir mechaninė apsauga nuo perkaitimo  | Turi būti |
| 84. | Šiluminė galia  | Ne mažiau 215 Kw=184.900 kcal/h |
|  | 1. **Transportavimo sistema – rankinis konvejeris**
 |  |
| 85. | Rankiniu konvejeriu valdomo krovinio svoris (bruto) | Ne mažiau 200 kg |
| 86. | Vežimėliu valdomo krovinio svoris (5 takeliai 200 kg) | Ne mažiau 1000 kg |
| 87. | Rankinio konvejerio pneumatiniai priedai vežimėlio užrakinimui-atrakinimui | Turi būti |
| 88. | Rankinio konvejerio pneumatiniai priedai važiavimo padėčių saugumui užtikrinti, bėgiai Nr. 9050 ir Nr. 9040 | Turi būti |
| 89. | Karščiui atsparūs guoliniai ratukai | Turi būti |
| 90. | I sijos kronšteinai | Turi būti |
| 91. | Stogo tvirtinimo laikikliai | Turi būti  |
| 92. | Jungtys bėgiams, stabdikliai | Turi būti |
| 93. | Antžeminis vežimėlis su 5 bėgiais | Turi būti |
| 94. | Krovinio laikikliai (traversas) | Turi būti |
| 95. | Saugumo barjerai | Turi būti |
|  | 1. **Elektrinis valdymo pultas ir elektros instaliacija**
 |  |
| 96. | Liečiamas operatoriaus skydelis, automatinis režimas, proceso vizualizacija | Turi būti |
| 97. | Nuotolinė prieiga per kompiuterį ir mobiliuosius įrenginius | Turi būti |
| 98. |  Diagnostika, dabartinė signalizacija ir jų istorija | Turi būti  |
| 99. | Pranešimas apie būtinybę atlikti sistemos techninę priežiūrą | Turi būti |
| 100. | Vienas komplektas elektros kabelių | Turi būti |
| 101. | Vienas rinkinys kitokių kabelių  | Turi būti |
| 102 | Vienas komplektas su jungiamosiomis detalėmis ir jungiamosiomis dėžutėmis | Turi būti |
| 103 | Miltelinio dažymo įranga su CE sertifikatu | Turi būti |
| 104. | Miltelinio dažymo įrangai suteikiama garantija | Ne mažiau 18 mėn./3003 darbo valandų |
| 105. | Miltelinio dažymo įrangos valdymas ir instrukcijos lietuvių kalba | Turi būti |
| 106. | Konkurso dalyvis turi užtikrinti miltelinio dažymo įrangos surinkimą, montažą, paleidimą bei personalo apmokymą | Privaloma |
| 107. | Įranga turi būti nauja (nenaudota) | Privaloma |
| 108. | Įrangos modelis paleistas į rinką ne anksčiau nei 2017 m. | *Įrašykite modelio paleidimo į rinką metus* |

UAB NERMONAS

konkurso sąlygų priedas Nr. 2

**PASIŪLYMAS**

**DĖL MILTELINIO DAŽYMO ĮRANGOS**

|  |
| --- |
| 20 - - . |
| *data* |
|  |
| *Vieta* |

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2022-11-03.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato****vnt.**  | **Modelis** | **Vieneto kaina,****Eur (be PVM)** | **Vieneto kaina,****Eur (su PVM)** | **Kaina, Eur (be PVM)** | **Kaina, Eur (su PVM)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6**  | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Miltelinio dažymo įranga | 1 | vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | **IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)** |  |  |

Siūloma miltelinio dažymo įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)** | **Techniniai reikalavimai, rodikliai** | **Siūlomi techniniai / funkciniai parametrai** |
| 1. | **1. Cheminio išankstinio paruošimo kamera - su cheminiu išankstiniu apdorojimu- viena purškimo kamera, ne mažiau kaip su 3 bakais ir 3 etapais ir nemažiau kaip su 3 bėgiais ant stogo** | Turi būti |  |
| 2. | **Pirmas etapas: Nuriebalinimas ir fosfatavimas šiltu tirpikliu**  | Ne daugiau 60 oC, išlaikymo laikas ne mažiau 120 ir nedaugiau 180 sek. |  |
| 3. | Vonios talpa  | Ne mažiau 2000 l |  |
| 4. | Kvadrato formos viso kūgio formos purkštukai | Ne mažiau 240 vnt. x 8 l/min. |  |
| 5. | Nerūdijančio plieno siurblio galingumas  | Ne mažiau 120 m3/h, P ne mažiau 1 bar |  |
| 6. | Variklio galingumas  | Ne mažiau 9,2 kW |  |
| 7. | Filtras | Ne daugiau 100 µm |  |
| 8. | Automatinis bakų užpildymas vandeniu iš miesto tinklo | Turi būti |  |
| 9. | Praplovimas patalpos temperatūros miesto vandeniu ne mažiau 1 min. trukmės | Turi būti |  |
| 10. | **Antras etapas: praplovimas miesto vandeniu** | Turi būti |  |
| 11. | Automatinis užpildymas iš talpos | Turi būti |  |
| 12. | Plovimas atliekamas patalpos temperatūros vandeniu, ne ilgiau 1 min. | Turi būti |  |
| 13. | Vonios talpa | Ne mažiau 2000 l |  |
| 14. | Nerūdijančio plieno siurblio galingumas  | Ne mažiau 120 m3/h, P ne mažiau 1 bar |  |
| 15. | Filtras | Ne daugiau 100 µm |  |
| 16. | Variklio galingumas  | Ne mažiau 9,2 kW |  |
|  | **Trečias etapas: praplovimas DEMI vandeniu** |  |  |
| 17. | Atbulinės jonizacijos įrenginys (DEMI vandens stotelė), kurios našumas ne mažiau 200 l/h | Turi būti |  |
| 18. | Praplovimas DEMI patalpos temperatūros vandeniu, ne mažiau 1 min | Turi būti |  |
| 19. | Vonios talpa  | Ne mažiau 2000 l |  |
| 20. | Nerūdijančio plieno siurblio galingumas | Ne mažiau Q- 120 m3/h, P -1-1,5 bar  |  |
| 21. | Variklio galingumas | Ne mažiau 9,2 kW |  |
| 22. | Filtras | Ne daugiau 100 µm |  |
| 23. | Automatinis užpildymas iš DEMI stoties talpos | Turi būti |  |
| 24. | Vidiniai kameros matmenys: ilgis/ plotis/ aukštis | Ne mažiau 8900 /1650/ 3000 mm |  |
| 25. | Išoriniai kameros matmenys: ilgis/ plotis/ aukštis | Ne mažiau 9060/ 3225/ 4200 mm |  |
| 26. | Purškimo kameros pagrindinės dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno  | Storis - ne mažiau 2 mm |  |
| 27. | Elektromechaninė slankiojanti sistema, sudaryta iš elektros variklio, pavaros, kreipiančiųjų, sensorių ir inverterio, atliekanti rinktuvo judėjimą, su trimis pozicijomis kiekvienai voniai aptarnauti | Turi būti |  |
| 28. | Judančios purškimo sistemos paslankumo diapazonas kiekvienoje pusėje | Ne mažiau 250 mm |  |
| 29. | Kameros išorinės sienos ir stogas- iš daugiasluoksnių plokščių, kameros vidus- iš nerūdijančio plieno, išorinės sienos dengtos galvanizuotais poliesteriu dengtais plieno lakštais | Turi būti |  |
| 30. | Poliuretano šilumos izoliacijos storis ne mažiau 50 mm, poliuretano tankis ne mažiau 40 kg/m3 | Turi būti |  |
| 31. | Ištraukiamoji ventiliacijos sistema  | Turi būti |  |
| 32. | Ventiliatoriaus galingumas  | Ne mažiau 6000m3/h  |  |
| 33. | Elektros variklis ventiliacijos sistemai | Ne mažiau 2,2 kW |  |
| 34. | Dvi rankiniu būdu valdomos durys: vidus – nerūdijantis plienas, išorė- galvanizuoti poliesteriu dengti plieno lakštai, poliuretano šilumos izoliacijos storis - 50 mm, tankis -40 kg/m3 | Turi būti |  |
| 35. | Pirmosios vonios šildymo sistemos dujinis šilumokaitis iš nerūdijančio plieno | Turi būti, galingumas ne mažiau 100 kW |  |
| 36. | Purškimo vamzdžiai pagaminti iš slėginiams vamzdynams naudojamo plastiko | Turi būti |  |
| 37. | Purkštukai pagaminti iš slėginiams vamzdynams naudojamo plastiko ir atsparūs cheminėms medžiagoms | Turi būti |  |
| 38. | Purkštukų našumas  | Ne mažiau 8 l/min., maks. Slėgis: ne mažiau 1,5 bar, purškimo kampas ne mažiau 82o |  |
| 39. | Horizontalus atstumas tarp purkštukų  | Ne daugiau 400 mm |  |
| 40. | Vertikalus atstumas tarp purkštukų  | Ne daugiau 400 mm |  |
| 41. | Purkštukų sukiojimo kampas | Nuo 0º iki 120o |  |
| 42. | Kameros viduje takas operatoriui aptarnauti purkštukus | Turi būti |  |
| 43. | **2. Paviršių dengimo milteliniais dažais kabina su kietųjų dalelių filtru** | Turi būti |  |
| 44. | Vidiniai kabinos matmenys: ilgis/plotis/aukštis | Ne mažiau 9000/3000 / 3200 mm |  |
| 45. | Gaminių apdirbimo kabinoje yra įėjimo ir išėjimo anga su durimis -2 vnt.  | Turi būti, plokštė ne mažiau 50 mm storio, apsaugota PVC danga |  |
| 46. | Gaminiams pakabinti kabinoje įrengtas takelis iš trijų bėgių | Turi būti |  |
| 47. | Kabinos sienos, stogas ir durys yra pagaminti iš išorei skirtų cinkuoto plieno galvanizuotų poliesteriu dengtų plieno lakštų plokščių bei vidinei pusei pritaikytų galvanizuotų poliesteriu dengtų plieno lakštų plokščių 1 komplektas. | Plokštė ne mažiau 50 mm storio, apsaugota PVC danga |  |
| 48. | Kabinos grindų grotelės iš karštai cinkuoto suvirinto lakštinio metalo ne mažiau 30 m2 , grotelių matmenys ne mažesni nei 40x3 mm. | Turi būti |  |
| 49. | Stogo filtrai ant kabinos stogo su rėmu dulkėms gaudyti išorėje, filtrų plotas ne mažesnis nei 11 m2 | Turi būti |  |
| 50. | Po grindų grotelėmis įrengtas antras plokščias aukštas su automatine savaiminio valymo sistema, sujungta ortakiais su kietųjų dalelių galiniu filtru.  | Turi būti |  |
| 51. | **Kietųjų dalelių galinis filtras** - dažų miltelių siurbimo iš kabinos grindų mašina 1 kompl., pagaminta iš plieno, dažyto milteliniu būdu | Turi būti  |  |
| 52. | Miltelių surinkimo indas po filtrais su ratukais apatinėje dalyje, ne mažiau 80 l talpos | Turi būti  |  |
| 53. | Kamera su valymo sistema pirmame filtrų lygmenyje, vamzdinė | Turi būti |  |
| 54. | Įsiurbimo kamera antrame valymo sistemos lygmenyje su 1 aukšto slėgio ventiliatoriumi, su įleidimo anga ir triukšmo slopintuvu | Turi būti |  |
| 55. | Ventiliatorius | Q ne mažiau 16 000 m3 /val, P ne mažiau 2000 Pa, elektrinis variklis ne mažiau 15 kW |  |
| 56. | Inverteris ventiliatoriui  | P ne mažiau 15 kW |  |
| 57. | Poliesterio tipo filtras, ne mažiau 14 vnt | ~~Ǿ~~ paviršiaus plotas ne mažiau 230m2 |  |
| 58. | Elektromagnetinis vožtuvas  | Ne mažiau 7vnt. |  |
| 59. | **Rankinis miltelinių dažų purškiklis mažiems gaminiams dažyti arba dažnai keičiamiems dažams naudoti** | Turi būti |  |
| 60. | Receptūrų keitimas paspaudžiant pistoleto mygtuką. | Turi būti |  |
| 61. |  Programuojamų receptūrų nustatymas pagal detalės konfigūracijos sudėtingumą. | ne mažiau 4 vnt~~.~~ |  |
| 62. | Greitas ir patogus sistemos išvalymas (prapūtimo funkcija), keičiant dažus. | Turi būti |  |
| 63. | Elektros duomenys: nominali įėjimo įtampa | 220V , (nuo 100V iki 240V) |  |
| 64. | Dažnis | Nuo 50 iki 60 Hz |  |
| 65. | Išėjimo įtampa  | Nuo 15 iki 100KV neigiama |  |
| 66. | Išvestų miltelių tūris | Ne daugiau 600 g/min. |  |
| 67. | Pistoleto laidas 4 m. | Turi būti |  |
|  | **Miltelinius dažus kietinanti bei vandens džiovinimo krosnis** |  |  |
| 68. | Krosnies matmenys su šilumokaičiu: ilgis/ plotis/ aukštis | Ne mažiau 9100/ 3370/3900 mm |  |
| 69. | Krosnies matmenys džiovinimo dalies viduje: ilgis/plotis/aukštis | Ne mažiau 8700/1325/3200 mm |  |
| 70. | Krosnies matmenys kietinimo dalies viduje: ilgis/plotis/aukštis | Ne mažiau 8700/1700/3200 mm |  |
| 71. | Krosnį juosianti plieninė konstrukcija su konvejeriu iš dvitėjinių plieninių profilių IPE, padengta aukštai temperatūrai pritaikytais dažais | Turi būti |  |
| 72. | Vidinės sienos, stogas, oro paskirstymas pagaminti iš abiejų pusių cinkuotų, poliesteriu dengtų plieno lakštų plokščių  | Turi būti |  |
| 73. | Sienų ir stogo izoliacija iš akmens vatos, ne mažiau 180 mm storio ir 50 kg/m3 tankio | Turi būti |  |
| 74. | Grindų izoliacija iš akmens vatos, ne mažiau 100 mm storio ir 50 kg/m3 tankio | Turi būti |  |
| 75. | 3 gaminių kabinimo takeliai džiovinimo krosnyje ir 5 gaminių kabinimo takeliai kietinimo krosnies dalyje iš plieninių profilių, kėlimo galia, ne mažiau 1000 kg | Turi būti |  |
| 76. | Termoblokas – tiesioginė degimo kamera su dujiniu degikliu „Riello“ BS4 arba analogišku | Turi būti |  |
| 77. | Speciali oro paskirstymo sistema su 2 vnt. konvekciniais ventiliatoriais | Ne mažiau P=2x3 Kw=6Kw, Q=2x7.500 m3/val.=15000 m3/val. |  |
| 78. | Vėdinimo sistemos – cinkuota reguliuojama grindų dėžė- 1 kompl. | Turi būti |  |
| 79. | Ne izoliuota siena dujomis šildomos kietinimo krosnies atskyrimui nuo džiovinimo krosnies | Turi būti |  |
| 80. | Durys vienoje pusėje 3 vnt. pagamintos iš iš abiejų pusių cinkuotų, poliesteriu dengtų plieno lakštų plokščių, akmens vata 180 mm storio, 50 kg/m3 tankio | Turi būti |  |
| 81. | Temperatūra kietinimo krosnyje | Ne mažiau220 ºC |  |
| 82. | Temperatūra džiovinimo krosnyje | Ne mažiau 120 ºC |  |
| 83. | Elektrinė ir mechaninė apsauga nuo perkaitimo  | Turi būti |  |
| 84. | Šiluminė galia  | Ne mažiau 215 Kw=184.900 kcal/h |  |
|  | **Transportavimo sistema – rankinis konvejeris** |  |  |
| 85. | Rankiniu konvejeriu valdomo krovinio svoris (bruto) | Ne mažiau 200 kg |  |
| 86. | Vežimėliu valdomo krovinio svoris (5 takeliai 200 kg) | Ne mažiau 1000 kg |  |
| 87. | Rankinio konvejerio pneumatiniai priedai vežimėlio užrakinimui-atrakinimui | Turi būti |  |
| 88. | Rankinio konvejerio pneumatiniai priedai važiavimo padėčių saugumui užtikrinti, bėgiai Nr. 9050 ir Nr. 9040 | Turi būti |  |
| 89. | Karščiui atsparūs guoliniai ratukai | Turi būti |  |
| 90. | I sijos kronšteinai | Turi būti |  |
| 91. | Stogo tvirtinimo laikikliai | Turi būti  |  |
| 92. | Jungtys bėgiams, stabdikliai | Turi būti |  |
| 93. | Antžeminis vežimėlis su 5 bėgiais | Turi būti |  |
| 94. | Krovinio laikikliai (traversas) | Turi būti |  |
| 95. | Saugumo barjerai | Turi būti |  |
|  | **Elektrinis valdymo pultas ir elektros instaliacija** |  |  |
| 96. | Liečiamas operatoriaus skydelis, automatinis režimas, proceso vizualizacija | Turi būti |  |
| 97. | Nuotolinė prieiga per kompiuterį ir mobiliuosius įrenginius | Turi būti |  |
| 98. |  Diagnostika, dabartinė signalizacija ir jų istorija | Turi būti  |  |
| 99. | Pranešimas apie būtinybę atlikti sistemos techninę priežiūrą | Turi būti |  |
| 100. | Vienas komplektas elektros kabelių | Turi būti |  |
| 101. | Vienas rinkinys kitokių kabelių  | Turi būti |  |
| 102. | Vienas komplektas su jungiamosiomis detalėmis ir jungiamosiomis dėžutėmis | Turi būti |  |
| 103. | Miltelinio dažymo įranga su CE sertifikatu | Turi būti |  |
| 104. | Miltelinio dažymo įrangai suteikiama garantija | Ne mažiau 18 mėn./3003 darbo valandų |  |
| 105. | Miltelinio dažymo įrangos valdymas ir instrukcijos lietuvių kalba | Turi būti |  |
| 106. | Konkurso dalyvis turi užtikrinti miltelinio dažymo įrangos surinkimą, montažą, paleidimą bei personalo apmokymą | Privaloma |  |
| 107 | Įranga turi būti nauja (nenaudota) | Privaloma |  |
| 108. | Įrangos modelis paleistas į rinką ne anksčiau nei 2017 m. | *Įrašykite modelio paleidimo į rinką metus* |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Pateiktų dokumentų pavadinimas** | **Dokumento puslapių skaičius** |
| 1. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (ir pirkimo – pardavimo sutartį) (jei pasiūlymą pasirašo ne Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas |  |
| 2. | Nurodytus minimalius bendruosius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus (3.1.1.1 punkte) pagrindžiantys dokumentai arba kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija |  |
| 3. | Nurodytus minimalius techninių ir profesinių pajėgumų reikalavimus (3.1.2.1-3.1.2.2 punkte) pagrindžiantys dokumentai – tiekėjo deklaracijos. |  |
| 4. | Kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai |  |
|  |
|  |

Pasiūlymas galioja iki 20 \_\_-\_\_\_-\_\_\_ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos* |  | *parašas* |  | *Vardas Pavardė* |

UAB NERMONAS

konkurso sąlygų priedas Nr. 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)*

UAB NERMONAS

Eišiškių pl. 34, LT-02184 Vilnius,

Įmonės kodas 302615657

tel. 8 652 9077, el. p. info@nermonas.lt

**MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

|  |
| --- |
| Aš, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , |
| *(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)* |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) /(atstovaujamo (-os)) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , |
| *(tiekėjo pavadinimas)* |
| dalyvaujančio (-ios) UAB NERMONAS organizuojamame konkurse miltelinio dažymo įrangai įsigyti, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) 2022-11-03**,** kvalifikacijos duomenys yra tokie *(tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):* |
|  |
| **Eil. Nr.** | **Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:** | **Taip** | **Ne** |
| **3.1.1.1** | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu UAB NERMONAS nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

(vardas ir pavardė)

UAB NERMONAS

konkurso sąlygų priedas Nr. 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)*

UAB NERMONAS

Eišiškių pl. 34, LT-02184 Vilnius,

Įmonės kodas 302615657

tel. (8-652) 90 777, el. p. info@nermonas.lt

**TIEKĖJO DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

|  |
| --- |
| Aš, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , |
| *(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)* |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a)/ (atstovaujamas (-a)) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , |
| *(tiekėjo pavadinimas)* |
| dalyvaujantis (-ti) UAB NERMONAS organizuojamame konkurse miltelinio dažymo įrangai įsigyti, paskelbtame 2022-11-03. Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [*www.esinvesticijos.lt*](http://www.esinvesticijos.lt), per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 metus), yra įvykdžiusi (vykdo) ne mažiau kaip 1 miltelinio dažymo įrangos tiekimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 0,5 teikiamo pasiūlymo vertės be PVM: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Metai** | **Užsakovas** **(įmonės pavadinimas)** | **Kontaktiniai duomenys** | **Sutarties vertė, Eur be PVM** | **Sutarties objektas** |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu UAB NERMONAS nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |

1. neįprastai maža kaina suprantama taip, kaip tai paaiškinta Viešųjų pirkimų tarnybos gairėse „Neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų nustatymas ir pagrindimas“. [↑](#footnote-ref-1)