UAB J&C AERO

Įmonės kodas 301608898

PVM mokėtojo kodas LT100010127417

Adresas: Kuprioniškės, Vilties g. 11, Vilniaus r., LT-13279

Telefonas: +370 5 2054923

El. paštas: info@jcaero.com

duomenys kaupiami VĮ „Registrų centras“

**KONKURSO SĄLYGOS**

**Dažymo baro pirkimas**

**TURINYS**

[**1.** **BENDROSIOS NUOSTATOS** 2](#_Toc297898747)

[**2.** **PIRKIMO OBJEKTAS** 2](#_Toc297898748)

[**3.** **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI** 2](#_Toc297898749)

[**4.** **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS** 4](#_Toc297898750)

[**5.** **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS** 5](#_Toc297898751)

[**6.** **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS** 5](#_Toc297898752)

[**7.** **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS** 5](#_Toc297898753)

[**8.** **Derybos** 6](#_Toc297898754)

[**9.** **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO** 6](#_Toc297898755)

[**10.** **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS** 7](#_Toc297898756)

[**11.** **Baigiamosios nuostatos** 7](#_Toc297898757)

[**12.** **Priedai** 8](#_Toc297898758)

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
	1. UAB J&C AERO (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Orlaivių sėdynių remonto ir susijusių komponentų gamybinės linijos automatizavimas ir gamybos skaitmenizavimas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0103), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti **dažymo barą.**
	2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).
	3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
	4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), 2022-12-12.
	5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
	6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.
	7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Vitalijus Malyska, tel. +370 69856111, el. paštas vitalijus@jcaero.com, adresas korespondencijai: Kuprioniškės, Vilties g. 11, Vilniaus r., LT-13279, Lietuva*.*

##

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**
	1. Perkamas vienas įrenginys – dažymo baras, kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (1 pirkimo sąlygų priedas).
	2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.
	3. Prekės turi pristatytos ir sumontavus paleistos per 12 savaičių nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Abipusiu raštišku susitarimu šis terminas gali būti pratęstas 4 (keturiomis) savaitėmis.
	4. Tiekėjas savo jėgomis prekes perveža ir sumontuoja veiklos vykdymo vietoje. Tiekėjas įsipareigoja po sumontavimo paleisti įrenginį, pagaminti bandomąją partiją, apmokyti darbuotojus. Veiklos vykdymo vieta – Terminalo g. 14, Kuprioniškės, Vilniaus r., Lietuva.
2. **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

* + 1. **Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai**

| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą |
| 3.1.1.2 | Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka. |

**\* Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

| **Eil.****Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) bent 1 (vieną) dažymo įrangos pardavimą ir montavimą, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas | Pateikta tiekėjo arba jo įgalioto asmens pasirašyta Tiekėjo deklaracija, kurioje nurodytas įvykdytos sutarties užsakovas, vertė ir sutarties vykdymo terminas. |
| 3.1.2.2 | Jeigu tiekėjas nėra prekių gamintojas, jis turi būti oficialus gamintojo atstovas. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas **dokumentas, įrodantis gamintojo atstovavimą.** |
| 3.1.2.3 | Tiekėjas turi veikiančią serviso tarnybą ir per 72 val. terminą, turi užtikrinti techninę pagalbą kliento buveinėje, jei įrangos remontas per atstumą (internetu) nepavyko.  | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | **Pateikiama laisvos formos deklaracija**, kurioje nurodyti:* serviso tarnybos kontaktiniai duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas, interneto svetainė (jeigu yra);
* serviso tarnybos darbo laikas.
 |

**3.1.2. Ekonominio, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai**

* 1. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų *3.1.1.* punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o *3.1.2* punktuose nustatytus reikalavimus – ūkio subjektų grupė bendrai (kartu).
	2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	3. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

1. **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**
	1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
	2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
	3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama *lietuvių arba anglų kalba*, jei pasiūlymą teikia ne Lietuvos Respublikoje registruotas ūkio subjektas.
	4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas el. paštu.
	5. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma**:
		1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
		2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir ekonominio, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
		3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
		4. techniniai dokumentai, patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techniniuose reikalavimuose nustatytus parametrus;
		5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
	6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
	7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.
	8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
	9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2022 m. gruodžio 20 d. 10:00 val.**[[1]](#footnote-1)(Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu **vitalijus@jcaero.com***.* Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia patvirtinimą el. paštu, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
	10. Pirkėjas neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nėra vertinami ir apie tai tiekėjas informuojamas el. paštu, kuriuo buvo siųsti dokumentai.
	11. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos: įrangos gamyba, dokumentacijos paruošimas, pristatymas į vietą ir draudimas gabenimo metu, įrangos paleidimas, bandomosios partijos gamyba (išskyrus žaliavas) ir darbuotojų apmokymas dirbti.
	12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki nei tris mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
	13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
	14. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša el. paštu visiems tiekėjams, kurie kreipėsi į pirkėją bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).
	15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą el. paštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2. **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**
	1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo el. paštu atsiųstą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie į jį kreipėsi, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
	2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
	3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
	4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
	5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Vitalijus Malyska, tel. +370 69856111, el. paštas vitalijus@jcaero.com, adresas korespondencijai: Kuprioniškės, Vilties g. 11, Vilniaus r., LT-13279, Lietuva.
3. **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS**
	1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Komisijos posėdis pasiūlymų nagrinėjimui, vertinimui ir palyginimui vyks 2022 m. gruodžio 20 d. 11:00 val. adresuKuprioniškės, Vilties g. 11, Vilniaus r., LT-13279, Lietuva.
	2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei el. paštu pateiktų pasiūlymų peržiūros procedūra, nurodyta Konkurso sąlygų 6.1 punkte
	3. Komisija nagrinėja:
		1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
		2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
		3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
	4. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti suteikdama 3 darbo dienų terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
	5. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai el. paštu arba raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą 3 darbo dienų terminą pateikti raštu arba el. paštu (kaip nurodo Komisija) papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
	6. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu arba el. paštu (kaip nurodo Komisija) paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymų vertinimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
	7. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
	8. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.
	9. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
4. **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**
	1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
		1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
		2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
		3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
		4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
		5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
		6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
		7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
		8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
	2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
5. **Derybos**
	1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms*.*
	2. Jei nusprendžiama vykdyti derybas, jos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
	3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
	4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas arba bus vykdomas konferencinis pokalbis.
	5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas, jei derybos vykdomos vietoje. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas arba nesusisiekė telekonferencijos metu, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą / nedalyvavimą konferenciniame pokalbyje, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
	6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai / el. paštu suderinti protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
	7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas / nedalyvavo konferenciniame pokalbyje, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio / nedalyvavusio tiekėjo pasiūlymas.
6. **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**
	1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
	2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
	3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį / arba sutartis pasirašoma siunčiant paštu.
	4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties / neatsiunčia pasirašytos sutarties kopijos, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
7. **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**
	1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
	2. Sutarties formą siūlo Pardavėjas.
	3. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);
	4. . Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
		1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
		2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
		3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
		4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
	5. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių pirkimo atveju.
	6. Už prekes gali būti atsiskaitoma dalimis išrašant sąskaitas – faktūras, tačiau ne didesnėmis dalimis nei: 30 proc. išankstinis mokėjimas pasirašius sutartį, 70 proc. mokėjimas po sumontavimo, paleidimo ir bandomojo dažymo atlikimo (bandomosios gamybos) užsakovo patalpose.
	7. Išankstinės sąskaitos – faktūros / sąskaitos – faktūros apmokamos per 10 dienų po sąskaitos gavimo.
	8. Laiku nepristačius prekių tiekėjas privalės sumokėti 0,02 proc. nepristatytų prekių vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, bet ne daugiau nei 10 proc. sutarties vertės.
	9. Vėluojant atsiskaityti už prekes pagal sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus, pirkėjas privalės sumokėti 0,02 proc. neapmokėtos prekių vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, bet ne daugiau nei 10 proc. sutarties vertės.
8. **Baigiamosios nuostatos**
	1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
	2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
	3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja el. paštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
	4. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.
9. **Priedai**
	1. Techninė specifikacija.
	2. Pasiūlymo forma.

UAB J&C AERO

konkurso sąlygų **1 priedas**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

 **Dažymo įranga – dažymo baras**

 Jei apibūdinant pirkimo objektą galimai yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tokia informacija yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir /ar naudoti tokios produkcijos, medžiagų, įrenginių ir pan. bei gali juos pakeisti lygiaverčiais.

 Techniniuose reikalavimuose Pirkėjas nurodo minimalius reikalaujamus įrangos techninius duomenis, Tiekėjas gali siūlyti įvairias įrangos komplektacijas, kurios atitinka arba yra geresnės nei nurodyti techniniai parametrai.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)** | **Techniniai reikalavimai, rodikliai** |
| **Bendrieji reikalavimai įrangai** |
| 1 | Atliekamosįrangos pristatymo, montavimo ir kitos būtinos parengimo naudoti paslaugos | Turi būti |
| 2 | Įranga, atskiri įrenginiai atitinka tokio tipo prekėms Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių nustatytus standartus, keliamus pagrindinius techninius, ekologinius, kokybės reikalavimus ir kartu su Įranga bus pateikti tai pagrindžiantys dokumentai | Turi būti |
| 3 | Perkama Dažymo linija susideda iš: * Šlifavimo zona - 1 kompl.;
* Dažymo zona - 1 kompl.;
* Paviršių paruošimo ir dažymo zonų ventiliacijos agregatas - 1 kompl.;
* Įrankių priežiūros zona - 1 kompl.;
* Klijavimo zonos - 1 kompl.;
* Koloristikos zonos - 1 kompl.;
* Klijavimo ir dažų koloristikos zonų ventiliacijos agregatas - 1 kompl.;
* Suspausto oro kompresorius su oro tiekimo sistema - 1 kompl.;
 | Turi būti |
| 4. | Dažymo įrangos modelio pateikimo į rinką metai yra ne senesni nei 2017 m. | Turi būti |
|  |
| **Įrangos techniniai reikalavimai (rodikliai)** |
| 1 | Išoriniai dažymo linijos matmenys | ne daugiau kaip 14.650 x 6.600 x 3.520H mm |
| 2 | Vidiniai linijos matmenys | ne mažiau kaip 14.500 x 6.400 x 2.750H mm |
| 3 | Linijos korpuso sienos pagamintos iš „sandwich“ tipo plieninių panelių ne mažiau kaip 60 mm storio, apšiltintos presuotos (ne mažiau kaip 80 mm) akmens vatos sluoksniu, vidaus ir išorės paviršiai galvanizuoti, nugruntuoti antikoroziniu gruntu, nudažyti epoksidiniais dažais, apsaugoti PVC danga arba lygiaverčių medžiagų | Turi būti |
| 4 | Linijos lubinė konstrukcija šlifavimo ir dažymo zonose turi būti apšiltinta  | ne mažesnio nei 760 mm aukščio |
| 5 | Lubinė linijos konstrukcija turi būti su oro paskirstymo reflektoriais tolygiam oro paskirstymui. Lubinės konstrukcijos filtrų rėmelių laikikliai turi būti galvanizuoti ir nudažyti. Konstrukcijoje sumontuoti filtrai M5 tipo | Turi būti |
| 6 | Šlifavimo zonos priekiniai įvažiavimo vartai varstomi 4-ių dalių, su „anti-panic“ greito išėjimo rankena iš vidaus  | ne mažiau kaip 3.200 x 2.600(H) mm |
| 7 | Dažymo zonos priekiniai įvažiavimo vartai varstomi 4-ių dalių, su „anti-panic“ greito išėjimo rankena iš vidaus  | ne mažiau kaip 3.200 x 2.600(H) mm |
| 8 | Šlifavimo zonos priekiniai įvažiavimo vartai  | ne mažiau kaip 3.200 x 2.600(H) mm matmenų |
| 9 | Dažymo zonos priekiniai įvažiavimo vartai  | ne mažiau kaip 3.200 x 2.600(H) mm matmenų |
| 10 | Įrankių priežiūros zonos priekinės sienų plokštės  | ne mažesnių matmenų nei 3.280 x 3.515H mm |
| 11 | Klijavimo zonos priekiniai vartai varstomi 2-ų dalių, su „anti-panic“ rankena iš vidaus | ne mažesni kaip 1.600 x 2.650 mm, |
| 12 | Šlifavimo, dažymo, įrankių priežiūros ir dažų koloristikos zonų personalo durys su „anti-panic“ atidarymo rankena | Turi būti |
| 13 | Šlifavimo, dažymo, įrankių priežiūros ir dažų koloristikos zonų personalo durų matmenys  | ne mažiau kaip 800 x 2000(H) mm |
| 14 | Šlifavimo zonos lubinis apšvietimas LED tipo  | ne mažiau kaip 36 lempos |
| 15 | Šlifavimo zonos grindų oro ištraukimo grotelės  | plotis ne mažiau kaip 4.000, ilgis ne mažiau kaip 6.000 mm |
| 16 | Dažymo zonos lubinis apšvietimas LED tipo  | ne mažiau kaip 36 lempos |
| 17 | Dažymo zonos sieninis apšvietimas LED tipo  | ne mažiau kaip 16 lempų |
| 18 | Klijavimo zonos lubinis apšvietimas LED tipo  | ne mažiau kaip 8 lempos |
| 19 | Dažų koloristikos zonos lubinis apšvietimas LED tipo  | ne mažiau kaip 4 lempos |
| 20 | Šlifavimo zonos lubinio apšvietimo galingumas  | nemažiau kaip 660W |
| 21 | Dažymo zonos lubinio apšvietimo galingumas  | ne mažiau kaip 660W |
| 22 | Dažymo zonos sieninio apšvietimo galingumas  | ne mažiau kaip 295W |
| 23 | Klijavimo zonos lubinis apšvietimo galingumas  | ne mažiau kaip 145W |
| 24 | Dažų koloristikos zonos lubinis apšvietimo galingumas  | ne mažiau kaip 70W |
| 25 | Dažymo zonos grindų oro ištraukimo grotelės | plotis ne mažiau kaip 4.000, ilgis ne mažiaus kaip 6.000 mm |
| 26 | Grindų grotelių pagrindo konstrukcijos aukštis  | ne mažiau kaip 550 mm |
| 27 | Grindų grotelių atsparumas spaudimui  | ne mažiau kaip 800 kg į 200 x 200 mm plotą |
| 28 | Po grindų grotelėmis turi būti dažų sulaikymo filtrai | Turi būti |
| 29 | Po grindų grotelėmis dažų filtrų laikikliai su filtrų pakėlimo liežuvėliais oro srauto reguliavimui | Turi būti |
| 30 | Šlifavimo ir dažymo zonose turi būti priverstinė ventiliacija su ventiliacijos agregatu (nr.1) | Turi būti |
| 31 | Ventiliacijos agregatas (nr.1) vienu metu turi užtikrinti ventiliaciją arba tik šlifavimo patalpai, arba tik dažymo patalpai, arba abiem patalpoms tuo pačiu metu | Turi būti |
| 32 | Termoventiliacinio (nr.1) agregato du varikliai oro padavimui ir ištraukimui  | kiekvienas variklis ne mažesnio nei 12,5 kW |
| 33 | Termoventiliacinio agregato (nr.1) du varikliai, atitinkantys ATEX reikalavimus | Turi būti |
| 34 | Agregato (nr.1) ventiliatoriai turbininiai su reversinėmis mentėmis sumontuoti tiesiai ant variklių ašių | Turi būti |
| 35 | Nominalus agregato (nr.1) variklių sukuriamas oro srautas  | ne mažiau kaip 38.000 m3/val. (prie 300 Pa slėgio) |
| 36 | Agregatas (nr.1) su dažymo ciklo pakeitimo pneumatine sklende | Turi būti  |
| 37 | Oro išmetimo reguliuojama pneumatinė sklendė | Turi būti |
| 38 | Paviršių šlifavimo ir džiovinimo ciklo metu šildomo oro recirkuliuojama ne mažiau kaip 85%, oro išmetama ir paimama iš lauko naujo ne daugiau kaip 15% | Turi būti |
| 39 | Ventiliacijos agregatas (nr.1) su kišeniniais G4 klasės oro padavimo irišmetimo filtrais (atitinkantys EN 779)  | Turi būti |
| 40 | Ventiliacijos agregato (nr.1) filtrų filtravimo plotas | ne mažiau kaip 5.8 m2 |
| 41 | Ventiliacijos agregatas (nr.1) su elektrinių kaitinimo tenų šilumokaičiu | Turi būti |
| 42 | Ventiliacijos agregato (nr.1) elektrinio šilumokaičio galingumas  | ne mažiau kaip 200 kW |
| 43 | Ventiliacijos agregatas (nr.1) su valdymo bloku, elektros ir elektronikos komponentais, saugumo termostatais | Turi būti |
| 44 | Ventiliacijos agregato (nr.1) valdymo blokas PLC, programuojamas, su liečiamu „Touchscreen“ ekranu  | Turi būti |
| 45 | Ventiliacijos agregato (nr.1) valdymo blokas su dviem elektroniniais dažnio keitikliais  | Turi būti |
| 46 | Ventiliacijos agregato (nr.1) valdymo blokas užtikrina automatinį pastovaus slėgio palaikymas šlifavimo ir dažymo zonose | Turi būti |
| 47 | Ventiliacijos agregato (nr.1) valdymo blokas turi ventiliacijos „Eko“ rėžimą, t.y. 50% variklių ir šilumokaičio galios automatinis sumažinimas šlifuotojui arba dažytojui nedirbant su darbo įrankiu | Turi būti |
| 48 | Valdymo blokas (nr.1) su drėgmės matuokliu. Paduodamo oro drėgmės lygis atvaizduojamas ant valdymo bloko PLC ekrano. Operatorius/dažytojas matydamas oro situaciją turi galimybę keisti temperatūros lygį | Turi būti |
| 49 | Ventiliacijos agregatą (nr.1) atitinkantis oro aliuminio plokštelinis rekuperatorius, kurio šiluminis galingumas  | ne mažesnis kaip 130 kW |
| 50 | Ventiliacijos agregato (nr.1) rekuperatoriaus apsaugai sumontuota sekcija su kišeniniais G4 klasės (atitinkantys EN 779) oro filtrais prieš paduodamą ir ištraukiamą oro srautą į rekuperatorių | Turi būti |
| 51 | Rekuperatoriaus šilumos apsikeitimo efektyvumas  | ne mažiau 45 % |
| 52 | Ventiliacijos agregatp (nr.1) rekuperatoriaus matmenys  | ne mažesni nei 1800x1100x1200 mm |
| 53 | Ventiliacijos agregato (nr.1) rekuperatorius su „ByPass“ oro lygiagretaus pratekėjimo sistema vasaros periodui | Turi būti |
| 54 | Klijavimo ir dažų koloristikos zonose turi būti priverstinė ventiliacija su ventiliacijos agregatu (nr.2) | Turi būti |
| 55 | Ventiliacijos agregato (nr.2) variklio galingumas oro padavimo srautui  | ne daugiau kaip 0,4 kW |
| 56 | Ventiliacijos agregato (nr.2) variklio galingumas oro ištraukiamam srautui  | ne daugiau kaip 0,4 kW |
| 57 | Ventiliacijos agregato (nr.2) oro padavimo ir ištraukimo srautas  | ne mažesnis kaip 1600 m3/val |
| 58 | Ventiliacijos agregato (nr.2) budėjimo rėžimo oro srautas  | ne mažesnis kaip 300 m3/val |
| 59 | Ventiliacijos agregato (nr.2) elektrinio šilumokaičio galia  | ne mažesnė kaip 22kW |
| 60 | Prie ventiliacijos agregato (nr.2) integruotas atitinkamos galios oro aliuminio plokštelinis rekuperatorius | Turi būti |
| 61 | Ventiliacijos agregatas (nr.2) su valdymo bloku, elektros ir elektronikos komponentais, saugumo termostatais | Turi būti |
| 62 | Įrankių priežiūros zonai pulverizatorių plovimo mašina  | Turi būti |
| 63 | Plovimo mašina iš nerūdijančio plieno sienelių | Turi būti |
| 64 | Plovimo mašina valdoma suspaustu oru ir turi garų ištraukimo funkciją  | Turi būti |
| 65 | Plovimo mašina skirta dviejų pulverizatorių plovimui ir galima įrankius plauti automatiškai arba rankiniu būdu  | Turi būti |
| 66 | Plovimo mašina turi dvi sekcijas: pirma sekcija nuo įrankių nuplauna skiediklinius dažus, kita vandeninius dažus | Turi būti |
| 67 | Ventiliacijos sistemos efektyviam darbui turi būti sukomplektuotas trijų dalių suspausto oro filtras su slėgio reguliatoriais bei aktyvintos anglies filtru | Turi būti |
| 68 | Ventiliacijos sistemos filtro oro pralaidumas  | ne mažiau kaip 2000 l/min prie 6 bar slėgio |
| 69 | Ventiliacijos sistemos filtro pirma sekcija su bronziniu filtru, antra sekcija su mikropluošto filtru, trečia sekcija su aktyvios anglies filtru | Turi būti |
| 70 | Ventiliacijos sistemos filtro pralaidumas ne didesnis kaip: pirma sekcija <5μm, antra sekcija <0,01μm, trečia sekcija oro dalelėms dujų bei garų pavidale | Turi būti |
| 71 | Dažymo linijos komponentų veikimą užtikrinanti oro tiekimo sistema ir suspausto oro kompresorius | Turi būti |
| 72 | Suspausto oro kompresorius sraigtinis, kompresoriaus efektyvus našumas  | ne mažesnis nei 2,6 m3/min prie 7,5 bar slėgio |
| 73 | Oro tiekimo sistemos išsiplėtimo talpa (resiveris)  | ne mažesnis kaip 500 litrų |
| 74 | Oro kompresoriaus elektros variklio galia  | ne didesnė kaip 15 kW |
| 75 | Suspaustas oras iš kompresoriaus vėsinamas aušintuvu, kurio našumas  | ne mažesnis kaip 2800 litrų |
| 76 | Oro kompresoriaus matmenys  | ne didesni kaip 1900x700x1900 mm |
| 77 | Oro kompresoriaus privalomi komponentai: * Integruotas freonininis sausintuvas
* Elektronine valdymo ir apsaugos sistema
* Valdymo ekranas su integruota lietuvių kalba
* Elektrinis kondensato išleidėjas iš resiverio
* Suspausto oro filtrai su elektroniniu kondensato išleidėju
* Tepalo atskyrėjas / kondensato valymo įranga orui
 | Turi būti |
| 78 | Suspausto oro sistemos privalomi komponentai: * SO vamzdynas d 20-63mm
* SO vamzdyno tiesimas ir montavimas
* Pagrindinės ir sandarinimo medžiagos
* Srieginių jungčių pajungimas į SO sistemą
 | Turi būti |
| 79 | Dažymo linijos šlifavimo zonos dulkių nusiurbimo turbina | Turi būti |
| 80 | Dulkių nusiurbimo turbinos galia  | ne mažiau kaip 1,5 kW |
| 81 | Dulkių nusiurbimo turbinos darbinis resursas  | ne mažiau kaip 20.000 darbo valandų |
| 82 | Dulkių turbinos nusiurbiamo oro srautas  | ne mažiau kaip 240 m3/ val. |
| 83 | Dulkių turbinos sukuriamas vakuumas  | ne mažesnis kaip 2400 mmH2O |
| 84 | Dulkių turbinos šiukšlių konteinerio talpa  | ne mažiau kaip 23 litrai |
| 85 | Dulkių turbinos matmenys  | ne didesni kaip 1450x1100x700 mm |
| 86 | Dulkių turbinos dulkių filtras yra PTFE tipo | jo plotas ne mažesnis kaip 1 m2 |
| 87 | Su dulkių nusiurbimo turbina vienu metu gali dirbti  | ne mažiau kaip 2 elektriniai arba ne mažiau kaip 2 pneumatiniai įrankiai |

2 Pirkimo sąlygų priedas

Pasiūlymo forma

**PASIŪLYMAS**

**Dėl dažymo baro pirkimo**

|  |
| --- |
| 2022 -11- . |
| *data* |
|  |
| *Vieta* |

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt *2022-12-12.*

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

| **Eil. Nr.** | **Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato****vnt.**  | **Vieneto kaina,****Eur (be PVM)** | **Vieneto kaina,****Eur (su PVM)** | **Kaina, Eur (be PVM)** | **Kaina, Eur (su PVM)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6**  | **7** | **8** |
| 1. | Dažymo įranga – dažymo baras | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede**  | **Techniniai reikalavimai, rodikliai (kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede)** | **Siūlomos įrangos atitiktis techniniams reikalavimams, rodiklių reikšmės** |
| **Bendrieji reikalavimai įrangai** |
| 1 | Atliekamosįrangos pristatymo, montavimo ir kitos būtinos parengimo naudoti paslaugos | Turi būti |  |
| 2 | Įranga, atskiri įrenginiai atitinka tokio tipo prekėms Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių nustatytus standartus, keliamus pagrindinius techninius, ekologinius, kokybės reikalavimus ir kartu su Įranga bus pateikti tai pagrindžiantys dokumentai | Turi būti |  |
| 3 | Perkama Dažymo linija susideda iš: * Šlifavimo zona - 1 kompl.;
* Dažymo zona - 1 kompl.;
* Paviršių paruošimo ir dažymo zonų ventiliacijos agregatas - 1 kompl.;
* Įrankių priežiūros zona - 1 kompl.;
* Klijavimo zonos - 1 kompl.;
* Koloristikos zonos - 1 kompl.;
* Klijavimo ir dažų koloristikos zonų ventiliacijos agregatas - 1 kompl.;
* Suspausto oro kompresorius su oro tiekimo sistema - 1 kompl.;
 | Turi būti |  |
| 4. | Dažymo įrangos modelio pateikimo į rinką metai yra ne senesni nei 2017 m. | Turi būti |  |
|  |  |
| **Įrangos techniniai reikalavimai (rodikliai)** |  |
| 1 | Išoriniai dažymo linijos matmenys | ne daugiau kaip 14.650 x 6.600 x 3.520H mm |  |
| 2 | Vidiniai linijos matmenys | ne mažiau kaip 14.500 x 6.400 x 2.750H mm |  |
| 3 | Linijos korpuso sienos pagamintos iš „sandwich“ tipo plieninių panelių ne mažiau kaip 60 mm storio, apšiltintos presuotos (ne mažiau kaip 80 mm) akmens vatos sluoksniu, vidaus ir išorės paviršiai galvanizuoti, nugruntuoti antikoroziniu gruntu, nudažyti epoksidiniais dažais, apsaugoti PVC danga arba lygiaverčių medžiagų | Turi būti |  |
| 4 | Linijos lubinė konstrukcija šlifavimo ir dažymo zonose turi būti apšiltinta  | ne mažesnio nei 760 mm aukščio |  |
| 5 | Lubinė linijos konstrukcija turi būti su oro paskirstymo reflektoriais tolygiam oro paskirstymui. Lubinės konstrukcijos filtrų rėmelių laikikliai turi būti galvanizuoti ir nudažyti. Konstrukcijoje sumontuoti filtrai M5 tipo | Turi būti |  |
| 6 | Šlifavimo zonos priekiniai įvažiavimo vartai varstomi 4-ių dalių, su „anti-panic“ greito išėjimo rankena iš vidaus  | ne mažiau kaip 3.200 x 2.600(H) mm |  |
| 7 | Dažymo zonos priekiniai įvažiavimo vartai varstomi 4-ių dalių, su „anti-panic“ greito išėjimo rankena iš vidaus  | ne mažiau kaip 3.200 x 2.600(H) mm |  |
| 8 | Šlifavimo zonos priekiniai įvažiavimo vartai  | ne mažiau kaip 3.200 x 2.600(H) mm matmenų |  |
| 9 | Dažymo zonos priekiniai įvažiavimo vartai  | ne mažiau kaip 3.200 x 2.600(H) mm matmenų |  |
| 10 | Įrankių priežiūros zonos priekinės sienų plokštės  | ne mažesnių matmenų nei 3.280 x 3.515H mm |  |
| 11 | Klijavimo zonos priekiniai vartai varstomi 2-ų dalių, su „anti-panic“ rankena iš vidaus | ne mažesni kaip 1.600 x 2.650 mm, |  |
| 12 | Šlifavimo, dažymo, įrankių priežiūros ir dažų koloristikos zonų personalo durys su „anti-panic“ atidarymo rankena | Turi būti |  |
| 13 | Šlifavimo, dažymo, įrankių priežiūros ir dažų koloristikos zonų personalo durų matmenys  | ne mažiau kaip 800 x 2000(H) mm |  |
| 14 | Šlifavimo zonos lubinis apšvietimas LED tipo  | ne mažiau kaip 36 lempos |  |
| 15 | Šlifavimo zonos grindų oro ištraukimo grotelės  | plotis ne mažiau kaip 4.000, ilgis ne mažiaus kaip 6.000 mm |  |
| 16 | Dažymo zonos lubinis apšvietimas LED tipo  | ne mažiau kaip 36 lempos |  |
| 17 | Dažymo zonos sieninis apšvietimas LED tipo  | ne mažiau kaip 16 lempų |  |
| 18 | Klijavimo zonos lubinis apšvietimas LED tipo  | ne mažiau kaip 8 lempos |  |
| 19 | Dažų koloristikos zonos lubinis apšvietimas LED tipo  | ne mažiau kaip 4 lempos |  |
| 20 | Šlifavimo zonos lubinio apšvietimo galingumas  | nemažiau kaip 660W |  |
| 21 | Dažymo zonos lubinio apšvietimo galingumas  | ne mažiau kaip 660W |  |
| 22 | Dažymo zonos sieninio apšvietimo galingumas  | ne mažiau kaip 295W |  |
| 23 | Klijavimo zonos lubinis apšvietimo galingumas  | ne mažiau kaip 145W |  |
| 24 | Dažų koloristikos zonos lubinis apšvietimo galingumas  | ne mažiau kaip 70W |  |
| 25 | Dažymo zonos grindų oro ištraukimo grotelės | plotis ne mažiau kaip 4.000, ilgis ne mažiaus kaip 6.000 mm |  |
| 26 | Grindų grotelių pagrindo konstrukcijos aukštis  | ne mažiau kaip 550 mm |  |
| 27 | Grindų grotelių atsparumas spaudimui  | ne mažiau kaip 800 kg į 200 x 200 mm plotą |  |
| 28 | Po grindų grotelėmis turi būti dažų sulaikymo filtrai | Turi būti |  |
| 29 | Po grindų grotelėmis dažų filtrų laikikliai su filtrų pakėlimo liežuvėliais oro srauto reguliavimui | Turi būti |  |
| 30 | Šlifavimo ir dažymo zonose turi būti priverstinė ventiliacija su ventiliacijos agregatu (nr.1) | Turi būti |  |
| 31 | Ventiliacijos agregatas (nr.1) vienu metu turi užtikrinti ventiliaciją arba tik šlifavimo patalpai, arba tik dažymo patalpai, arba abiem patalpoms tuo pačiu metu | Turi būti |  |
| 32 | Termoventiliacinio (nr.1) agregato du varikliai oro padavimui ir ištraukimui  | kiekvienas variklis ne mažesnio nei 12,5 kW |  |
| 33 | Termoventiliacinio agregato (nr.1) du varikliai, atitinkantys ATEX reikalavimus | Turi būti |  |
| 34 | Agregato (nr.1) ventiliatoriai turbininiai su reversinėmis mentėmis sumontuoti tiesiai ant variklių ašių | Turi būti |  |
| 35 | Nominalus agregato (nr.1) variklių sukuriamas oro srautas  | ne mažiau kaip 38.000 m3/val. (prie 300 Pa slėgio) |  |
| 36 | Agregatas (nr.1) su dažymo ciklo pakeitimo pneumatine sklende | Turi būti  |  |
| 37 | Oro išmetimo reguliuojama pneumatinė sklendė | Turi būti |  |
| 38 | Paviršių šlifavimo ir džiovinimo ciklo metu šildomo oro recirkuliuojama ne mažiau kaip 85%, oro išmetama ir paimama iš lauko naujo ne daugiau kaip 15% | Turi būti |  |
| 39 | Ventiliacijos agregatas (nr.1) su kišeniniais G4 klasės oro padavimo irišmetimo filtrais (atitinkantys EN 779)  | Turi būti |  |
| 40 | Ventiliacijos agregato (nr.1) filtrų filtravimo plotas | ne mažiau kaip 5.8 m2 |  |
| 41 | Ventiliacijos agregatas (nr.1) su elektrinių kaitinimo tenų šilumokaičiu | Turi būti |  |
| 42 | Ventiliacijos agregato (nr.1) elektrinio šilumokaičio galingumas  | ne mažiau kaip 200 kW |  |
| 43 | Ventiliacijos agregatas (nr.1) su valdymo bloku, elektros ir elektronikos komponentais, saugumo termostatais | Turi būti |  |
| 44 | Ventiliacijos agregato (nr.1) valdymo blokas PLC, programuojamas, su liečiamu „Touchscreen“ ekranu  | Turi būti |  |
| 45 | Ventiliacijos agregato (nr.1) valdymo blokas su dviem elektroniniais dažnio keitikliais  | Turi būti |  |
| 46 | Ventiliacijos agregato (nr.1) valdymo blokas užtikrina automatinį pastovaus slėgio palaikymas šlifavimo ir dažymo zonose | Turi būti |  |
| 47 | Ventiliacijos agregato (nr.1) valdymo blokas turi ventiliacijos „Eko“ rėžimą, t.y. 50% variklių ir šilumokaičio galios automatinis sumažinimas šlifuotojui arba dažytojui nedirbant su darbo įrankiu | Turi būti |  |
| 48 | Valdymo blokas (nr.1) su drėgmės matuokliu. Paduodamo oro drėgmės lygis atvaizduojamas ant valdymo bloko PLC ekrano. Operatorius/dažytojas matydamas oro situaciją turi galimybę keisti temperatūros lygį | Turi būti |  |
| 49 | Ventiliacijos agregatą (nr.1) atitinkantis oro aliuminio plokštelinis rekuperatorius, kurio šiluminis galingumas  | ne mažesnis kaip 130 kW |  |
| 50 | Ventiliacijos agregato (nr.1) rekuperatoriaus apsaugai sumontuota sekcija su kišeniniais G4 klasės (atitinkantys EN 779) oro filtrais prieš paduodamą ir ištraukiamą oro srautą į rekuperatorių | Turi būti |  |
| 51 | Rekuperatoriaus šilumos apsikeitimo efektyvumas  | ne mažiau 45 % |  |
| 52 | Ventiliacijos agregato (nr.1) rekuperatoriaus matmenys  | ne mažesni nei 1800x1100x1200 mm |  |
| 53 | Ventiliacijos agregato (nr.1) rekuperatorius su „ByPass“ oro lygiagretaus pratekėjimo sistema vasaros periodui | Turi būti |  |
| 54 | Klijavimo ir dažų koloristikos zonose turi būti priverstinė ventiliacija su ventiliacijos agregatu (nr.2) | Turi būti |  |
| 55 | Ventiliacijos agregato (nr.2) variklio galingumas oro padavimo srautui  | ne daugiau kaip 0,4 kW |  |
| 56 | Ventiliacijos agregato (nr.2) variklio galingumas oro ištraukiamam srautui  | ne daugiau kaip 0,4 kW |  |
| 57 | Ventiliacijos agregato (nr.2) oro padavimo ir ištraukimo srautas  | ne mažesnis kaip 1600 m3/val |  |
| 58 | Ventiliacijos agregato (nr.2) budėjimo rėžimo oro srautas  | ne mažesnis kaip 300 m3/val |  |
| 59 | Ventiliacijos agregato (nr.2) elektrinio šilumokaičio galia  | ne mažesnė kaip 22kW |  |
| 60 | Prie ventiliacijos agregato (nr.2) integruotas atitinkamos galios oro aliuminio plokštelinis rekuperatorius | Turi būti |  |
| 61 | Ventiliacijos agregatas (nr.2) su valdymo bloku, elektros ir elektronikos komponentais, saugumo termostatais | Turi būti |  |
| 62 | Įrankių priežiūros zonai pulverizatorių plovimo mašina  | Turi būti |  |
| 63 | Plovimo mašina iš nerūdijančio plieno sienelių | Turi būti |  |
| 64 | Plovimo mašina valdoma suspaustu oru ir turi garų ištraukimo funkciją  | Turi būti |  |
| 65 | Plovimo mašina skirta dviejų pulverizatorių plovimui ir galima įrankius plauti automatiškai arba rankiniu būdu  | Turi būti |  |
| 66 | Plovimo mašina turi dvi sekcijas: pirma sekcija nuo įrankių nuplauna skiediklinius dažus, kita vandeninius dažus | Turi būti |  |
| 67 | Ventiliacijos sistemos efektyviam darbui turi būti sukomplektuotas trijų dalių suspausto oro filtras su slėgio reguliatoriais bei aktyvintos anglies filtru | Turi būti |  |
| 68 | Ventiliacijos sistemos filtro oro pralaidumas  | ne mažiau kaip 2000 l/min prie 6 bar slėgio |  |
| 69 | Ventiliacijos sistemos filtro pirma sekcija su bronziniu filtru, antra sekcija su mikropluošto filtru, trečia sekcija su aktyvios anglies filtru | Turi būti |  |
| 70 | Ventiliacijos sistemos filtro pralaidumas ne didesnis kaip: pirma sekcija <5μm, antra sekcija <0,01μm, trečia sekcija oro dalelėms dujų bei garų pavidale | Turi būti |  |
| 71 | Dažymo linijos komponentų veikimą užtikrinanti oro tiekimo sistema ir suspausto oro kompresorius | Turi būti |  |
| 72 | Suspausto oro kompresorius sraigtinis, kompresoriaus efektyvus našumas  | ne mažesnis nei 2,6 m3/min prie 7,5 bar slėgio |  |
| 73 | Oro tiekimo sistemos išsiplėtimo talpa (resiveris)  | ne mažesnis kaip 500 litrų |  |
| 74 | Oro kompresoriaus elektros variklio galia  | ne didesnė kaip 15 kW |  |
| 75 | Suspaustas oras iš kompresoriaus vėsinamas aušintuvu, kurio našumas  | ne mažesnis kaip 2800 litrų |  |
| 76 | Oro kompresoriaus matmenys  | ne didesni kaip 1900x700x1900 mm |  |
| 77 | Oro kompresoriaus privalomi komponentai: * Integruotas freonininis sausintuvas
* Elektronine valdymo ir apsaugos sistema
* Valdymo ekranas su integruota lietuvių kalba
* Elektrinis kondensato išleidėjas iš resiverio
* Suspausto oro filtrai su elektroniniu kondensato išleidėju
* Tepalo atskyrėjas / kondensato valymo įranga orui
 | Turi būti |  |
| 78 | Suspausto oro sistemos privalomi komponentai: * SO vamzdynas d 20-63mm
* SO vamzdyno tiesimas ir montavimas
* Pagrindinės ir sandarinimo medžiagos
* Srieginių jungčių pajungimas į SO sistemą
 | Turi būti |  |
| 79 | Dažymo linijos šlifavimo zonos dulkių nusiurbimo turbina | Turi būti |  |
| 80 | Dulkių nusiurbimo turbinos galia  | ne mažiau kaip 1,5 kW |  |
| 81 | Dulkių nusiurbimo turbinos darbinis resursas  | ne mažiau kaip 20.000 darbo valandų |  |
| 82 | Dulkių turbinos nusiurbiamo oro srautas  | ne mažiau kaip 240 m3/ val. |  |
| 83 | Dulkių turbinos sukuriamas vakuumas  | ne mažesnis kaip 2400 mmH2O |  |
| 84 | Dulkių turbinos šiukšlių konteinerio talpa  | ne mažiau kaip 23 litrai |  |
| 85 | Dulkių turbinos matmenys  | ne didesni kaip 1450x1100x700 mm |  |
| 86 | Dulkių turbinos dulkių filtras yra PTFE tipo | jo plotas ne mažesnis kaip 1 m2 |  |
| 87 | Su dulkių nusiurbimo turbina vienu metu gali dirbti  | ne mažiau kaip 2 elektriniai arba ne mažiau kaip 2 pneumatiniai įrankiai |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Pasiūlymas galioja iki 20 \_\_-\_\_\_-\_\_\_ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos* |  | *parašas* |  | *Vardas Pavardė* |

1. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 7 dienos nuo pirkimo paskelbimo Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt [↑](#footnote-ref-1)