

**KONKURSO SĄLYGOS**

**Mobiliosios studijos įrengimo paslaugos pirkimas**

**TURINYS**

[**1.**](#_heading=h.2et92p0) **BENDROSIOS NUOSTATOS** 2

[**2.**](#_heading=h.3znysh7) **PIRKIMO OBJEKTAS** 2

[**3.**](#_heading=h.tyjcwt) **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI** 2

[**4.**](#_heading=h.1t3h5sf) **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS** 3

[**5.**](#_heading=h.2s8eyo1) **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS** 4

[**6.**](#_heading=h.17dp8vu) **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS** 4

[**7.**](#_heading=h.lnxbz9) **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS** 5

[**8.**](#_heading=h.35nkun2) **DERYBOS** 5

[**9.**](#_heading=h.1ksv4uv) **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO** 6

[**10.**](#_heading=h.44sinio) **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS** 6

[**11.**](#_heading=h.2jxsxqh) **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** 7

[**12.**](#_heading=h.z337ya) **PRIEDAI** 7

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
   1. MB "Sprendimo komitetas" (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "MB Sprendimo komitetas konkurencingų kultūros produktų diegimas" (Nr. 13.1.1-LVPA-K-310-01-0204), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: Mobiliosios studijos įrengimo paslaugą (Toliau vadinama-Paslauga).
   2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės).
   3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
   4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), 2023-05-16
   5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
   6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.
   7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Ignas Grinevičius, tel.: +370 674 30 728, el.paštas: igrinevi@gmail.com
2. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Perkama Mobiliosios studijos įrengimo paslauga. Paslaugos turinys turi atitikti techninius parametrus, nurodytus pridedamoje techninėje specifikacijoje.
   2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
   3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam paslaugų kiekiui.
   4. Paslauga turi būti pilnai atlikta iki 2023 liepos 31 d. Pirkėjui sutikus paslaugų atlikimo terminas šalių raštišku sutarimu gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų laikotarpiui
   5. Paslaugų suteikimo vieta – Gedimino pr. 12A, Vilnius

1. **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr.4 „Tiekėjo deklaracija“), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |

**Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai**

| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Tiekėjas yra sertifikuotas pagal ISO 9001 ir ISO 14001(arba lygiaverčius) standartus. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Kompetentingų institucijų išduoto atitikties sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad tiekėjo įmonėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001 sertifikato ar lygiaverčių dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjų įrodymus apie lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos priemones.  Kompetentingų institucijų išduoto atitikties sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad tiekėjo įmonėje įdiegta kokybės vadybos LST EN ISO 9001 sertifikato ar lygiaverčių dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjų kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. |

\* Pastabos: 1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija; 2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2*.* Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

3.5 Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais siekiant įrodyti savo atitikima kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

1. **PREKIŲ KOKYBĖ, KOMPLEKTIŠKUMAS, GARANTIJA**
   1. Tiekėjas garantuoja, jog paslaugos sudedamos dalys atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos kokybės standartus nustatančių norminių teisės aktų reikalavimus, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Prekių naudojimo standartus, yra atestuotos ir/ar licencijuotos kompetentingų atitinkamos srities institucijų.
   2. Tiekėjas garantuoja, kad paslaugos sudedamos dalys neturi paslėptų trūkumų, defektų, dėl kurių Prekių negalima būtų naudoti tam, kam jos yra skirtos naudoti pagal jų paskirtį ir instrukcijas, taip pat atitinka visus specifikacijoje nurodytus parametrus.
   3. Įmontuojamai įrangai – 2 metų garantija. Garantija nesuteikiama dylančioms dalims, jeigu įrangos komplektuojamos detalės sugedo ar buvo sulaužytos stichinės nelaimės atveju arba dėl pirkėjo ar kitų asmenų kaltės, jei pažeistos garantinės plombos arba garantinio termino metu buvo savavališkai remontuojama, buvo eksploatuojama nesilaikant instrukcijos reikalavimų, netvarkinga elektros instaliacija arba elektros energija neatitinka Lietuvos Respublikos standartų reikalavimų). Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas įsipareigoja vykdyti savo įsipareigojimus ir pašalinti dėl montuojamos įrangos kokybės atsiradusius defektus be jokio papildomo mokesčio. Garantinis remontas atliekamas tik po tiekėjo atstovo atvykimo ir gedimo priežasties nustatymo. Atvykti į vietą ir pradėti šalinti gedimus ir/ar defektus tiekėjas privalo ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos. Jei gedimui pašalinti būtinos detalės turi būti užsakytos iš užsienio valstybės, gedimas privalo būti pašalintas per 2 (dvi) dienas nuo detalių atvykimo į Lietuvos Respublika dienos. Detalės privalo būti užsakytos gedimo priežasties nustatymo dieną. Tiekėjui nepradėjus šalinti gedimų nustatytu laiku, Pirkėjas turi teisę remontuoti montuojamą įrangą arba jų dalis pats ir reikalauti tokio remonto sąnaudų atlyginimo iš Tiekėjo. Tuo atveju, jei Tiekėjas nustatytu laiku pradeda šalinti gedimus ir nustato, kad gedimo priežastis yra montuojamos įrangos eksploatavimo taisyklių pažeidimas, už šiuos garantiniu laikotarpiu tiekėjo atliktus remonto darbus apmokama pagal Šalių suderintus įkainius. Jeigu tiekėjas laikosi visų su montuojama įranga garantijos galiojimu susijusių sąlygų ir laiku atvyksta šalinti gedimų bei laiku juos pašalina, tačiau Pirkėjas pats ar jo pasirinktas trečiasis asmuo vis tiek pats nusprendžia remontuoti montuojamą įrangą, garantija pasibaigia nuo bet kokio trečiojo asmens ar paties Pirkėjo atliekamo remonto ar kitokios intervencijos pradžios (kitokia intervencija nėra laikomas naudojimas jos naudojimo tikslu, taip pat jos priežiūra ir kitoks eksploatavimas). Garantinis remontas nepratęsia garantinio termino.
   4. Tuo atveju, jei montuojamai įrangai atliekamas Garantinis remontas, tiekėjas atsako už visas tokio remonto metu turėtas išlaidas. Tiekėjas taip pat yra atsakingas už visus savo subrangovų atliktus darbus ir privalo padengti visas subrangovų išlaidas.
2. **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**
   1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
   2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
   3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.
   4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas el.paštu: igrinevi@gmail.com
   5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
      1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;
      2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
      3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
      4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
   6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
   7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytų paslaugų apimtį.
   8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
   9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023 m. gegužės 24 d. 9.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį elektroniniu paštu. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
   10. Pirkėjas neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai grąžinami tiekėjui el. laišku.
   11. Pasiūlymuose nurodoma paslaugųkaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos su paslaugų pateikimu, kaip nurodyta specifikacijoje.
   12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo jo pateikimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
   13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
   14. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).
   15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

1. **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**
   1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt.](http://www.esinvesticijos.lt.)
   2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
   3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
   4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
   5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu, telefonu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Ignas Grinevičius, tel.: +370 674 30 728, el.paštas: igrinevi@gmail.com
2. **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS** 
   1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
   2. Komisija nagrinėja:
      1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
      2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
      3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
   3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
   4. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
   5. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
   6. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM
   7. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
   8. Susipažinimo su elektroniniu paštu pateiktais pasiūlymais procedūra vyks 2023 m. gegužės 24d.12 val. 30min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.
   9. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 4.9 punkte.
   10. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
3. **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**
   1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
      1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
      2. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
      3. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
      4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
      5. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
      6. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina;
      7. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
      8. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų.
   2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4. **DERYBOS**
   1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
   2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
   3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
   4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
   5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
   6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
   7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.
5. **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**
   1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimotvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
   2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
   3. Mažiausią kainą pasiūlęstiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
   4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
6. **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**
   1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.
   2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma).
   3. Atsiskaitymo sąlygos už paslaugas:
      1. Avansinis mokėjimas -10 proc nuo Sutarties objekto vertės per 30dienų nuo Pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.
      2. Tarpinis mokėjimas- 40 proc, už pristatytą įrangą, pasirašius prekių perdavimo aktą.
      3. Galutinis mokėjimas- 50 proc pasirašius galutinį priėmimo – perdavimo aktą. Galutinis mokėjimas turi būti pervedamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos.
   4. Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius Pirkimo sutarties be pagrįstų ir nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. Sutarties vertės. Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
   5. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
      1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
      2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
      3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) paslaugos ar darbai;
      4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
   6. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės paslaugų pirkimo atveju.
   7. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas Priede Nr. 4.
   8. Sutartis sudaroma pagal Konkurso sąlygų 4 priede pateiktą sutarties formą ir nepažeidžiant kitų Konkurso sąlygose numatytų punktų. Sutarties pagrindinės sąlygos yra privalomos Tiekėjams ir sudarant sutartį su laimėtoju nebus keičiamos.
7. **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**
   1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
   2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
   3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
   4. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.
8. **PRIEDAI**
   1. . Techninė specifikacija (įrangos)
   2. Techninė specifikacija (kilnojamosios televizijos stoties įrengimas)
   3. . Pasiūlymo forma;
   4. . Tiekėjo deklaracija;
   5. . Pirkimo – pardavimo sutarties projektas

Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Įranga

|  |  |
| --- | --- |
| **Funkcijų ir / ar reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)** | **Kiekis, reikšmė ne mažiau kaip nurodyta vienetų skaičius** |
| Kamera: Blackmagic URSA Broadcast G2 | 5 |
| Objektyvas 4K 16x Fujinon LA16X8BRM-XB1A ne mažiau kaip 2/3" 4K arba lygiavertis | 5 |
| Kameros fokuso ir zoom'o valdikliai: Blackmagic Design Zoom ir Focus Demand arba lygiavertis | 5 |
| Vaizdo ieškiklis studijinis: Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2 arba lygiavertis | 5 |
| Vaizdo ieškiklis kamerai : Blackmagic URSA Viewfinder arba lygiavertis | 2 |
| Keitiklis į optiką ant kameros : Blackmagic Camera Fiber Converter arba lygiavertis | 5 |
| Keitiklis iš optikos į SDI studijoje : Blackmagic Studio Fiber Converter arba lygiavertis | 5 |
| Išorinio akumuliatoriaus laikiklis: Blackmagic URSA VLock Battery Plate arba lygiavertis | 3 |
| Kameru baterijos : SWIT PB-R290S+ ne mažiau kaip 290Wh Heavy Duty IP54 Battery Pack arba lygiavertis | 3 |
| Išorinio mikrofono laikiklis: Blackmagic URSA Mini Mic Mount arba lygiavertis | 5 |
| Mobilios(ant peties) kameros laikikliu rinkinys: Blackmagic URSA Mini Shoulder Kit arba lygiavertis | 3 |
| SMPTE kabelis tarp kameros ir mikroautobuso 200m: LEMO SMPTE kabelis ne mažiau kaip 200m. suvyniotas ant būgno arba lygiavertis | 3 |
| SMPTE kabelis tarp kameros ir mikroautobuso 300m: LEMO SMPTE kabelis 300m. suvyniotas ant būgno arba lygiavertis | 2 |
| Štatyvas komplektuojamas kartu su Dolly ratukais papildoma rankena bei greitojo uždėjimo aikštele: Libec RSP-750M komplektuojamas kartu su Dolly ratukais papildoma rankena bei greitojo uždėjimo aikštele arba lygiavertis | 5 |
| Kamerų valdymo pultas: ATEM Camera Control Panel arba lygiavertis | 1 |
| Intercom'o headset'as operatoriui: Shure BRH440M arba lygiavertis | 5 |
| Intercom'o headset'as režisieriui: Shure BRH441M arba lygiavertis | 1 |
| In-Ear sistema 2 vedėjams (bevielė): Sennheiser ew IEM G4 Twin arba lygiavertis | 1 |
| Pultas: ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K arba lygiavertis | 1 |
| Pulto panelė: ATEM 2 M /E Advanced Panel arba lygiavertis | 1 |
| SDI komutatorius: Smart Videohub ne mažiau kaip 12G 40x40 arba lygiavertis | 1 |
| LAN komutatorius: ZyXEL GS1920-24HP v2 arba lygiavertis | 1 |
| 5G maršrutizatorius: ZTE MC801A arba lygiavertis | 1 |
| SDI-HDMI signalo konverteris: Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI ne mažiau kaip 12G arba lygiavertis | 4 |
| SDI-HDMI signalo konverteris: Micro Converter SDI to HDMI ne mažiau kaip 12G arba lygiavertis | 2 |
| Universalus konverteris: DECIMATOR ne mažiau kaip 12G-CROSS 4K arba lygiavertis | 1 |
| Multiviewer'io monitorius: Panasonic TX-40JXW834 4K 40" arba lygiavertis | 2 |
| Kontrolinis monitorius: Blackmagic SmartView 4K 15.6" arba lygiavertis | 1 |
| SDI signalo įrašymo/atkūrimo įrenginys: Hyper eck Studio 4K Pro arba lygiavertis | 2 |
| SSD diskas skirtas HyperDeck: SAMSUNG SSD 870 EVO 2TB 2.5inch arba lygiavertis | 4 |
| Stream'inimo įrenginys: Blackmagic Web Presenter 4K arba lygiavertis | 1 |
| Stream'o priėmimo įrenginys: ATEM Streaming Bridge arba lygiavertis | 1 |
|  |  |
| Audio mikšeris: Yamaha TF1 with Dante IO arba lygiavertis | 1 |
| Mikrofonai: Rode NTG 3 Moisture-Resistant hotgun Microphone arba lygiavertis | 5 |
| Radio mikrofonai: Sennheiser EW 100 ENG G4-B Wireless Microphone Combo System arba liagiavertis | 3 |
| Virtualios studijos PC: ClassX virtualios grafikos paketai arba lygiavertis | 1 |
| PC monitorius: HP Z27k G3 arba lygiavertis | 3 |
| SDI šaltinių IN/OUT plokštė: DeckLink 8K Pro arba lygiavertė | 4 |
| Transliavimo programinė įranga: vMix 4K LIFETIME LICENSE arba lygiavertė | 1 |
| Transliavimo PC/Komp. grafikos stotis: i9 10980XE, RTX 3080 Ti Gaming OC ne mažiau kaip12GB,Ram: ne mažiau kaip12GB 64GB (4x16GB) DDR4, Maitinimo blokas 1000 W, Motinine plokštė su 4-5 PCI, X299 socket. Ne mažiau kaip12GB M2 4 TB | 2 |
| Green screen'as su rėmu MAŽAS: LEDGO Self standing, L-Shaped curved green screen ne mažiau kaip 200x220x220cm arba lygiavertis | 1 |
| Green screen'as su rėmu DIDELIS: Manfrotto Chroma Key FX ne mažiau kaip 4x2.9m Background Kit Green arba lygiavertis | 1 |
| Apšvietimas: LEDGO 2(krepsyje)+1(atskirai)x 900 Bi-Colour Lighting Kit + 2+1(atskirai)x LEDGO-900 Softbox arba lygiavertis | 1 |
| Valdiklis: ShuttlePro v2 arba lygiavertis | 2 |
| Macro valdymo mygtukai: STREAM DECK XL arba lygiavertis | 2 |
| Personalo mokymai | Privaloma |

Šios dalies techninė specifikacija pridedama Konkurso sąlygų priedas Nr. 2

|  |  |
| --- | --- |
| Transporto priemones paruošimas KVS, elektros instaliacija | Privaloma |
| Baldai/stelažai įrangai | Privaloma |
| Laidai, jungtys, montažinės medžiagos | Privaloma |
| Projektavimo darbai | Privaloma |
| Įrangos diegimo, derinimo ir konfigūravimo darbai | Privaloma |

Paslaugos pilnai atliktos iki 2023 m liepos 31 d

Garantija montuojamai įrangai 2 metai

Atliekami darbai-   Mobiliosios studijos įrengimo darbai bei personalo mokymai

Konkurso sąlygų priedas Nr. 2

KILNOJAMOS TELEVIZIJOS STOTIES ĮRENGIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Auto transporto priemonėje bus įrengta kilnojamoji televizijos stotis. Pirkėjas automobilį perduos Tiekėjui, kartu su jo detalia specifikacija, dydžiais bei išmatavimais, kuriais remiantis Tiekėjas įrengs kilnojamą televizijos stotį. Pirkėjas automobilį įsipareigoja perduoti per 14 dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo.

**1. Bendri techniniai reikalavimai**

1.1. Pateikiamos aparatūros (pagrindinių vaizdo ir garso trakto mazgų) kokybiniai parametrai turi atitikti ,,Broadcast“ (TV kameros ir objektyvai) transliavimo kokybės reikalavimus.

1.2. Formuojamų skaitmeninių SDI (video/audio) signalų charakteristikos turi atitikti SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE 2082

1.3. Įėjimo ir išėjimo video signalai – skaitmeniniai 12G/3G/HD-SDI.

1.4. Įėjimo ir išėjimo garso signalai analoginiai ir skaitmeniniai SDI, AES/EBU.

1.5. Pagrindinė įranga su dviem maitinimo šaltiniais (video mikšeris, komutatorius), pritaikyta darbui Kilnojamoje Televizijos Stotyje, numatyta montažui ir tvirtinimui į 19“ stovus.

1.6. Visa pateikiama įranga pritaikyta 230V įtampos tinklui.

1.7. Žemiau pateikiama įrangos specifikacija neapriboja Tiekėjo, projektuojant KTS, išplėsti įrangos sąrašą, jeigu tai reikalinga techninių sprendimų sukūrimui, patogesnei eksploatacijai, įrangos saugumui ir patikimumui užtikrinti.

1.8. Kilnojamos TV stoties automobilis turi būti įrengtas, laikantis visų būtinų reglamentuojančių Lietuvos ir ES taisyklių, ir standartų, susijusių su aplinkos apsaugos reikalavimais (triukšmo, išmetamųjų dujų, naudojamų medžiagų), automobilio gamintojo konstrukciniais reikalavimais (didžiausias leistinas svoris, matmenys, ašių apkrovos, stabdžių sistemos, padangos, žibintai). Stoties įranga turi būti sukonstruota pilnai laikantis ,,Elektros įrenginių įrengimo taisyklių” (EĮĮT), Valstybinės Kelių Eismo Transporto Inspekcijos ir kitų reikalavimų. Už būtinų standartų, konstruojant KTS, atitikimą atsako Tiekėjas. Automobilio perdarymas turi būti vykdomas tik tokius darbus ne pirmą kartą atliekančiose dirbtuvėse.

1.9. Kilnojamą televizijos stotį sudaro vienas specialiai įrengtas automobilis.

1.10. Automobilis skirtas dirbti, kaip kilnojama televizijos aparatinė. Jame montuojama pagrindinė transliacinė aparatūra, išnešamai aparatūrai transportuoti. Salone turi būti užtikrintos optimalios personalo ir aparatūros darbo sąlygos.

1.11. Personalo darbui ir dviejų darbuotojų pervežimui.

1.12. KTS (šildymas, ventiliacija, kondicionavimas) turi būti suprojektuota taip, kad galima būtų saugiai naudoti įvairiomis oro sąlygoms. Stabilus veikimas: lyjant, sningant, prie ekstremalaus karščio ar šalčio, esant temperatūroms nuo -25 °C iki +40 °C.

### **Automobilis**

**KTS pagrindinio automobilio kėbulo konstrukcija, vidaus ir išorės įrengimas, elektros įranga**

**3. Kėbulas**

* 1. Preliminarus planas žemiau:

Diagram, engineering drawing

Description automatically generated

* 1. Terminė (sienų, lubų, grindų) ir akustinė izoliacija nepraleidžianti drėgmės ir nekaupianti kondensato viduje, visi sujungimai gerai apsaugoti nuo vandens.
  2. Apdailai draudžiama naudoti medžiagas neskirtas žmonių darbo aplinkai, išskiriančias nuodingas dujas ar dulkes, arba lengvai užsiliepsnojančias.
  3. Sienų ir lubų danga padidinto atsparumo. Antistatinė, nedulki, garsą sugerianti ir ne žemesnės kaip s1 kategorijos (pagal standartą EN13501-1) kiliminė danga. Lubos pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, neatspindinčių šviesos. Montuojama ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistema užtikrinanti gerą oro cirkuliaciją, atitinkanti higienos ir saugos normas.
  4. Sienų konstrukcija turi būti pakankamai stipri, kad atlaikytų visą sumontuotą įrangą. Sienos be pavojingų aštrių atsikišimų. Apšvietimo ir signalizacijos instaliacija sumontuota sienose (ne virš apdailos). Spalvos derinamo su Užsakovu.
  5. Stalviršiai ir kiti paviršiai skirti lietimui, turi būti atitinkamai apdoroti, lygūs, mechaniškai atsparūs. Pageidautina naudoti atitinkamai apdorotas kieto medžio rūšis ir/ar medžio imitacijos padidinto atsparumo laminatą („High Pressure Laminate“). Spalvas ir pultų – stalų dizainą derinti su Užsakovu.
  6. Ant priekinio ir šoninių automobilių langų sumontuoti specialaus audinio užuolaidas pagerinančias patalpos akustines savybes ir uždengiančias juos nuo išorinės šviesos patekimo.
  7. Garso izoliacija nuo išorinio triukšmo: ne mažiau 30dB (pagal OITC standartus), Garso triukšmas atitinkantis standartą NR 45.
  8. Užsakovui pareikalavus pateikti garso akustikos skaičiavimus ir brėžinius reikalaujamiems parametrams įrodyti, reverberacijos laiko ir atspindžių, nurodyti planuojamas panaudoti medžiagas. Užsakovas pasilieka teisę pareikalauti pakeisti medžiagas, kad būtų užtikrinti reikalaujami kokybės parametrai, jei kyla abejonių dėl atitikimo.
  9. Ant sienos turi būti sumontuotos pakabos rūbams (derinama su Užsakovu).
  10. Grindys turi būti iš aukštos kokybės medžiagų, atsparios mechaniniam dėvėjimuisi (trinčiai), nepalaikančios degimo, atsparios vandeniui, padengtos neslidžia antistatine danga ir lengvai plaunamos. Grindų aukštis vienodas visoje darbinėje zonoje. Personalo darbo ir judėjimo vietose šildomos. Visi dangčiai-liukai (jei tokių yra) turi būti grindų lygio, neišsikišantys. Spalva derinama su Užsakovu.
  11. Šiluminė varža – ne mažiau: R=0,9 m2K/W. KTS turi turėti autonominę šildymo sistemą, veikiančią nuo papildomos baterijos ir naudojanti automobiliui skirtus degalus. Su laikmačiu automatiniam paleidimui, sumontuotu vairuotojo prietaisų skydelyje.
  12. Išorės logotipai užklijuoti iš didelio atsparumo automobilinės pagal užsakovo pateiktą eskizą.
  13. Visos darbo vietos turi būti pilnai aprūpintos visa reikalinga technologine (video, audio, IT, ryšių ir elektros) įranga.
  14. Automobilio viduje talpinama inžinieriaus, vaizdo ir garso režisierių, grafikos ir pakartojimų darbo vietos (5vnt.). Vairuotojo vietoje įrengiama Garso režisieriaus darbo vieta.
  15. Inžinieriaus darbo vietą sudaro ne mažiau, kaip penkių kamerų valdymo darbo vieta, vienoje eilėje, pagrindinės technikos valdymas išdėstomas šioje darbo vietoje. Tikslus įrangos išdėstymas bus nurodomas prieš montuojant įrangą, sudarant išdėstymo planą tarp Užsakovo ir Tiekėjo.
  16. Automobilio salono gale montuojami standartinių gabaritų 19“ aparatūros stovai. Pagaminti iš kokybiškų medžiagų (būtina atkreipti dėmesį į būsimas automobilio vibracijas). Stovų aukštis ir kiekis pakankamas sutalpinti visą reikalingą įrangą. Stovų vėdinimo įranga atitinkanti aukščiausius reikalavimus, užtikrinanti pilną įrangos vėdinimą, su temperatūros indikatoriumi ir signalizacija. Stelažas (iš galo) turi turėti (be papildomų įrankių) nuimamus dangčius priėjimui prie įrangos. Aparatūra stovuose ir pultuose turi būti išdėstyta atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus. Tikslus įrangos išdėstymas bus nurodomas prieš montuojant įrangą, sudarant išdėstymo planą tarp Užsakovo ir Tiekėjo.
  17. Vaizdo režisieriaus darbo vieta įrengiama automobilio vidaus centre prieš monitorių stendą. Talpinamas videomikšeris, bei greta numatoma darbo vieta grafikai.
  18. Garso režisieriaus darbo vieta įrengiama panaudojant vairuotojo sėdynę, ją pasukant į salono pusę. Priešais įrengiamas papildomas stalas ant kurio montuojamas garso pultas. Virš garso pulto tvirtinamas horizontalus stovas garso trakto įrangai (rankinis komutatorius, garso apdorojimo, stiprinimo-paskirstymo, ryšio ir kita būtina įranga bei vaizdo monitoriai). Garsiakalbių pozicijos (stereo) atitinkančios standartą EBU Tech. 3276, arba su minimaliu nuokrypiu dėl vietos stokos. Papildomų stereo monitorių (PFL) ir Video monitorių pozicija (PGM+...) derinama su Užsakovu. Tikslus įrangos išdėstymas bus nurodomas prieš montuojant įrangą, sudarant išdėstymo planą tarp Užsakovo ir Tiekėjo.
  19. Pakartojimų darbo vieta įrengiama panaudojant keleivio sėdynę, ją pasukant į salono pusę. Priešais įrengiamas papildomas stalas ant kurio montuojamas pakartojimų pultas, ryšio ir kita būtina įranga bei vaizdo monitoriai).
  20. Visų darbinių vietų išplanavimas privalo būti išnaudotas efektyviai, be jokių nereikalingai nepanaudotų tuščių zonų (ertmių).
  21. Kiekvienoje patalpoje turi būti pritvirtinti ne mažesni, kaip 2 kg milteliniai gesintuvai ir vienas CO2 2 kg gesintuvas, skirti gesinti elektros įrangai iki 1000 V
  22. Automobilio gale įrengiamas krovinių skyrius, kuriame:
  23. Apdaila atspari mechaniniams pažeidimams, pageidaujama rifliuoto aliuminio.
  24. Įrengiamos išimamos lentynos, kabelių ričių ir įrangos dėžių transportavimui.
  25. Skyriuje įrengiamas bendras LED apšvietimas.
  26. Skyriuje įrengiami jėgos, (video-audio) signalų pajungimo skydai su atskiru vietiniu LED apšvietimu.
  27. Duryse turi būti papildomas liukas kabeliams (ne skylė, kad nereiktų prakištį kabelių), kad duris galima būtų pilnai uždaryti darbo metu esant pajungtiems kabeliaims.
  28. Krovinių skyriuje turi būti lengvai prieinamas sujungimų skydas su visomis būtinomis išvestomis jungtimis: hibridinėmis, video, audio, optinės, Ethernet, RF, GPI/GPO/Tally, ir kitos. Tikslūs jungčių tipai ir kiekis bus nurodytas diegimo etape. Jungtys sužymėtos pagal signalo tipą. Žymėjimas aiškiai matomas-neblunkantis, atsparus išoriniam poveikiui (mechaniniam, drėgmei, saulei, šalčiui). Skyriuje turi būti pakankamai vietos pajungti adapteriams, keitikliams, sujungimams. Sujungimų skyduose turi būti numatytas prijungto kabelio užfiksavimas (kilpa).

**4. Technologiniai baldai**

* 1. Visi baldai turi būti pagaminti iš kokybiškų, tvirtų, atsparių nusidėvėjimui medžiagų.
  2. Stalviršių darbinis paviršius turi būti atsparus drėgmei ir įbrėžimams, nedegus, pakankamai tvirtas, kad į juos būtų įdiegta įranga, porankiai be aštrių briaunų, užapvalintais kampais, matiniai, pagaminti iš medžio masyvo, laminuotu arba lakuotu paviršiumi. Paviršių ir porankių spalvos derinamos su Užsakovu.
  3. Visai įrangai ir priedams turi būti sumontuotos tinkamos dėtuvės ir laikikliai.
  4. Kėdės lengvos, mobilios (su ratukais ir stabdžiais), reguliuojamos aukščio ir pokrypio atžvilgiu, komfortabilios, ergonomiškai suprojektuotos, matmenys pritaikyti darbo aplinkai, suprojektuotos taip, kad kauptų kuo mažiau purvo.
  5. Kėdės turi turėti transportavimui skirtus tvirtinimus.

**5. Elektros instaliacija**

* 1. Visa instaliacija suprojektuota ir įdiegta taip, kad naudojant KTS nebūtų pavojaus kilti gaisrui ar sprogimui, elektros iškrovoms ar kitokiems pavojams, instaliacija turi atitikti Lietuvos ir šį IEC 60364-7-717, bei kitus ES standartus, UEFA keliamus reikalavimus mobilioms TV stotims. Turi būti užtikrinta apsauga nuo tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros srove.
  2. Visos darbo zonos turi būti aprūpintos visa reikalinga instaliacija. Visi vamzdžiai ir kabeliai turi būti vientisi be nereikalingų papildomų sujungimų. Garso, vaizdo, elektros instaliacija montuojama atskirai.
  3. Turi būti palikta galimybė atnaujinti ar papildyti instaliaciją, paliekant vietos montažiniuose kanaluose.
  4. Vietose kuriose yra aštrių briaunų ar kampų, kabelių instaliacijai būtina naudoti vamzdžius, montažinius įdėklus ar kitas apsaugančias konstrukcijas.
  5. Turi būti aiškus instaliacijos žymėjimas. Visi kabeliai abejuose galuose pažymėti neblunkančiu, aiškiai matomu užrašu.
  6. Visose komutacinėse vietose turi būti užtikrintas reikalingas kiekis komutacinių kabelių, adapterių ir kitų reikalingų priedų.
  7. Visose darbo vietose turi būti įrengtas pakankamas kiekis elektros rozečių. Tikslus kiekis ir išdėstymas derinami su Užsakovu projektavimo metu. Stabilizuotos (UPS) elektros įtampos rozetės turi būti pažymėtos raudonai. Nestabilizuotos įtampos rozetės turi būti pažymėtos mėlynai. Visos rozetės turi būti sužymėtos.
  8. Pagrindiniame ričių skyriuje (automobilio gale) turi būti įrengtos ne mažiau kaip 6 vnt. IP44 standarto rozečių (3 nestabilizuotos su atskiru kirtikliu su 30mA nuotėkio rele - automatu ir 3 stabilizuotos su atskiru kirtikliu - automatu).
  9. Visos jungtys ir sujungimai turi būti apsaugoti nuo atsitiktinio atsijungimo veikiant vibracijai.
  10. Visi kabeliai, instaliuoti kėbulo išorėje, turi būti tinkamai apsaugoti nuo išorinio poveikio.
  11. Privaloma pateikti visas instaliacines schemas.

**6. Įžeminimas**

* 1. Automobilio šasi, metalinės dalys, aparatūros stovų metalinės dalys, elektrai laidūs paviršiai turi būti sujungti elektriškai tarpusavyje.
  2. Įrengiamas specialus gnybtas įžeminimo laidui prijungti.
  3. Turi būti numatytas specialus metalinis įžeminimo strypas (su kūju) apie 1 m ilgio ir 25 m ilgio įžeminimo laidas.

**7. Įvadas, valdymas, kontrolė, apsauga**

* 1. Tiekėjas turi suprojektuoti ir įdiegti pilną AC/DC maitinimo sistemą (jungtys, paskirstymas, UPS, indikacija ir kontrolės sistema). Jėgos pajungimo skydas įdiegiamas krovininėje dalyje su vietiniu pašvietimu. Pagrindiniai valdymo ir kontrolės prietaisai (įvado) turi būti įrengti operatorių patalpoje.
  2. Automatiniai saugikliai įrangos atjungimui ir nemažiau kaip per tris pakopas automatinis įrangos įjungimas arba kitaip ribojant startinę srovę.
  3. Įvadas – 400 V (50Hz) 3 fazių su neutrale ir įžeminimu. Galia turi užtikrinti ne mažiau kaip 30% atsargos.
  4. Sumontuoti papildomą neaptarnaujamą akumuliatorių tipo 12V AGM ne mažiau 100 Ah, su keitikliu įkrovimui nuo automobilio ir nuo 230V AC tinklo. Numatyti baterijos saugiklius ir monitoringą (V,A,Ah). Baterijos su apsauga nuo gilaus iškrovimo.
  5. Esant išoriniam maitinimui turi būti kraunamos automobilio baterijos matuojama įtampa.
  6. Automobilio vidinis-pagrindinis audio-video maitinimo tinklas nuo įvado turi būti atskirtas atitinkamos galios skiriamuoju transformatoriumi. Transformatorius turi būti įjungiamas tik “švelnaus” arba laipsniško paleidimo įrenginiu užtikrinančiu apsaugą nuo didelių paleidimo srovių.
  7. Skyde turi būti įvadiniai automatiniai saugikliai, įtampos indikatorius, AC matavimo prietaisas (V). Turi būti galimybė matuoti įtampą elektros įvaduose, neįjungus KTS maitinimo.
  8. Monitoringo sistema turi rodyti tiek bendrą KTS apkrovą (stabilizuota + nestabilizuota) tiek stabilizuotą.
  9. Visa įranga sujungiama taip, kad kuo tolygiau apkrautų visas tris fazes. 1faze jungiama technologinė įranga, 2fazė jungiami baterijų krovikliai, ventiliaciją, servisinės rozetės, grindinis šildymas, 3 fazė jungiama oro kondicionavimo sistema, elektrinis šildymas, kondicionavimo sistemos kompresorius (su sklandžiu arba laipsnišku jo paleidimu išvengiant didelių paleidimo srovių).
  10. Įvade turi būti užtikrinta automatinė fazių, įtampos bei neutralės kontrolė, išjungianti sistemos maitinimą, esant elektros energijos tiekimo sutrikimams.
  11. Įrengiama kiekvieno įvado įtampos būsenos indikacija (yra/nėra).
  12. Įrengiama maitinimo grandinės izoliacijos varžos kontrolė su vizualine ir garsine signalizacija atsiradus gedimui, be maitinimo išjungimo.
  13. Maitinimo grandinės turi būti apsaugotos atitinkamo nominalo automatiniais saugikliais.
  14. Prie automobilio starterinės baterijos prijungti papildomus vartotojus draudžiama, išskyrus antros baterijos kroviklį veikianti nuo dirbančio automobilio variklio.
  15. Turi būti įrengta vizualinė temperatūros aparatūros stovuose kontrolės sistema.
  16. Sumontuota UPS (“Online” tipo) sistema turi užtikrinti autonominį ne mažiau kaip 3 minutes KTS (Video-audio trakto) darbą, dingus įtampai pagrindiniame įvade.
  17. UPS apkrovimas, dirbant transliaciniam traktui pilna galia – ne daugiau 75%.
  18. Įrengiamas avarinio UPS apėjimo jungiklis greitai pasiekiamoje vietoje, tačiau apsaugotas nuo atsitiktinio perjungimo.
  19. Indikacija UPS baterijų įkrovimo lygio.
  20. Suprojektuoti 12V (max 48V) autonominę maitinimo sistemą (atskirą techninį tinklą) kuris užtikrintų išorės ir vidaus darbinio, avarinio ir budinčio apšvietimo. Baterijų talpa ne mažiau 100 Ah., vieta suprojektuota taip, kad būtų užtikrinta gera ventiliacija, elektrolito nuotėkiui atsparios medžiagos. Techninis tinklas negali naudoti video-audio nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijų (UPS). Turi būti prietaisas įtampai ir baterijų krovimo-iškrovimo srovei matuoti.
  21. Numatytas technologinės baterijos įkrovos lygio palaikymas, esant užvestam automobilio varikliui.
  22. Turi būti numatytas avarinis technologinės baterijos išjungimas ir apkrovų išjungimas paliekant kroviklius ir matavimo prietaisus.
  23. Maitinimo kabelis – 5 laidų (3 fazės, neutralė, įžeminimas), varinis, daugiagyslis su dviguba izoliacija, jungtis CEE 32A (pateikti su perėjimu į 63A).
  24. Pateikti perėjimus iš CEE 32A (su kabliais ir gilzėmis).
  25. Įvadinio laido storis turi atitikti pratekančios srovės keliamus reikalavimus.
  26. Kabelio izoliacija turi būti atspari mechaniniam ir cheminiam (benzinas, tepalai) poveikiui, privalo išlikti lanksti, esant -25° C temperatūrai.
  27. Maitinimo kabelis vyniojamo ant nešiojamos ritės, ilgis – nemažiau kaip 50 m.
  28. Įvado jungtys – ne žemesnio kaip IP44 (jei papildomai apsaugota nuo drėgmės) apsaugos laipsnio. Jei neapsaugota ne mažesnio kaip IP67 apsaugos laipsnio.
  29. Pateikti visas elektros instaliacijos schemas, naudojimo instrukcijas (paleidimo-išjungimo procedūra).
  30. Aparatūros stovuose montuojama atitinkamas kiekis elektros lizdų (rozečių) aparatūros maitinimui nepertraukiama 230 V įtampa. Turi būti palikta apie 10% laisvų lizdų.
  31. Darbo vietose turi būti bent po vieną elektros lizdas su nestabilia 230 V įtampa.

**8. Apšvietimas**

* 1. Apšvietimas turi būti suprojektuotas naudojant autonominį (DC) ir išorinį (AC) maitinimą.
  2. Įrengti pilną apšvietimą, atitinkantį patalpos paskirtį ir ergonomines normas.
  3. Pagrindinis darbo zonų apšvietimas LED šviestuvais (spalvinė temperatūra ~3500K), be atspindžių ant monitorių ekranų paviršiaus su reguliuojamu šviesos srauto kampu ir stipriu.
  4. Įrengiama avarinio apšvietimo sistema, įsijungianti dingus išoriniam maitinimui. Turi būti galimybė įjungti-išjungti avarinį režimą iš naujo.
  5. Sujungimų skydai turi būti tolygiai apšviesti 24V (12V) šviestuvais.
  6. Prie šoninių ir galinių durų įrengti LED šviestuvus ne mažiau kaip IP67 klasės ir ne mažiau kaip 1800 lm. su įjungimo-išjungimo valdymu vairuotojo kabinoje, pagrindinėje patalpoje ir krovinių skyriuje. Išorinis apšvietimas turi veikti ir esant išjungtam KTS.
  7. Prie pagrindinių (šoninių) durų įrengti išorinį gerai matomą raudonos spalvos tablo „On Air“ su LED pašvietimu ir valdymu iš garso operatoriaus darbo vietos.

**9. Šildymas, ventiliacija, kondicionavimas**

* 1. Automobilis privalo turėti valdomą klimato kontrolės sistemą kuri palaikytų nustatytą temperatūrą nuo 18 iki 25°C (lauke esant nuo -25°C iki + 40°C).
  2. Valdymo sistema (temperatūra, vėjelio greitis) su ekranu duomenims.
  3. Įeinantis oras turi būti filtruojamas atitinkamais filtrais.
  4. Tiekiamo pašildyto oro temperatūra darbo vietoms negali viršyti 40°C.
  5. Šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo triukšmo lygis turi atitikti aukščiau aprašytus (3.10 p.) reikalavimus. Cirkuliacijos kryptis parinkta taip, kad būtų užtikrintas komfortas darbuotojams ir atitiktų darbo saugos reikalavimus.
  6. Lauko temperatūros termometras Inžinierių sekcijoje. Taip pat termometras rodantis įrangos temperatūrą stovuose ir darbo vietose.
  7. Įrengiamas reguliuojamas (su įjungimo-išjungimo laikmačiu) patalpos pašildymas, kurį galima įjungti ir nesant išorinio elektros maitinimo, bei važiavimo metu (naudojantis kurą iš automobilio bako).
  8. Įrengiamas avarinis aparatūros stovų aušinimas. Esant būtinybei, įrengiamas papildomas aparatūros stovų aušinimas.
  9. Visose darbo vietose įrengiamos šildomos grindys.
  10. Priėjimas prie šildymo, šaldymo ir ventiliavimo įrangos suprojektuotas taip, kad būtų galima lengvai aptarnauti.
  11. Oro šildymo sistema (naudojant kurą iš automobilio bako) kartu su oro kondicionavimu ir grindų šildymo sistema turi būti suprojektuota taip, kad žiemos sąlygomis per įmanomai trumpiausią laiką pasiektų kambario temperatūrą stovuose ir darbinėse sekcijose.

**10. Antenos**

* 1. Turi būti sumontuotos: DVB-T/T2, belaidės kameros valdymo, 4G , radijo ryšio antenos ant automobilio stogo. Visa antenų instaliacija izoliuota nuo vandens, lengvai prieinama aptarnavimui.

1. **Signalizacija**
   1. Turi būti sumontuota apsauginė įsilaužimo signalizacija įjungiama/išjungiama distancinio valdymo pultelio pagalba.

**12. Garantija**

12.1 24 mėnesiai visai įdiegtai specifikuotai įrangai ir montavimo darbams.

**13. KTS komplektuojama.**

* 1. Su visomis elektrinės ir elektroninės įrangos struktūrinėmis ir principinėmis schemomis.
  2. Kartu su įrangą įsigyta eksploatacijos dokumentacija.
  3. Stoties darbui reikalinga programine įranga.

**14. Papildomos Tiekėjo paslaugos.**

14.1 Pristačius stotį Pirkėjui, Tiekėjo darbuotojai apmoko Pirkėjo aptarnaujantį personalą saugios ir teisingos KTS eksploatacijos.

14.2 Pateikiamų gaminių gamintojo garantija ne mažiau 24 mėn., nemokamas programinės įrangos atnaujinimas garantiniu laikotarpiu.

14.3 Garantiniu laikotarpiu Pirkėjas nemoka už transportavimo išlaidas, susijusias su būtinybe pristatyti sugedusią įrangą Tiekėjui ir atgal.

14.4 Eksploatavimo laikotarpyje Tiekėjas teikia konsultacijas bei rekomendacijas įrangos naudojimo ir priežiūros klausimais.

1. **Kiti reikalavimai:**
   1. Sumontuoti siūlomą įrangą Kilnojamoje Televizijos Stotyje.
   2. Tiekėjas privalo numatyti ir pateikti visus būtinus sistemai veikti kabelius, juos tinkamai sužymėti ir sukloti kabelių kanaluose.
   3. Tiekėjas privalo numatyti ir pateikti visą būtiną pilnam įrangos darbui papildomą įrangą (signalų paskirstytojus, kabelius klaviatūroms ir pelėms, kitą būtiną sisteminę įrangą (kitų kompiuterizuotų darbo vietų valdymui iš inžinerinės darbo vietos).
   4. Tiekėjas privalo pilnai įdiegti programinę įrangą pagal jo pasiūlymą ir aukščiau nurodytus reikalavimus.
   5. Tiekėjas privalo pilnai sukonfigūruoti visą programinę ir aparatinę įrangą pagal jo pasiūlymą ir aukščiau nurodytus reikalavimus.
   6. Tiekėjas perduoda sumontuotą, įdiegtą ir pilnai sukonfigūruotą KTS Užsakovui, pademonstruojant jo veikimą.
2. **Atliekamų darbų sąrašas pasirašius Sutartį**
   1. Sudaro principinę KTS įrangos schemą (derinant su Pirkėju) ir pateikia ją Pirkėjui.
   2. Parengia (derinant su Pirkėju) montuojamos įrangos išdėstymo talpinimo spintose brėžinį.
   3. Parengia kabelinį žurnalą.
   4. Profesionaliai atlieka Tiekėjo ir Pirkėjo pateiktos įrangos montažą, jungiamųjų kabelių (Audio, video, valdymo, maitinimo ir kitų) instaliaciją ir jų numeravimą.
   5. Iškilus būtinumui koreguoja principinę schemą (derinant su Pirkėju) ir pateikia Pirkėjui schemos galutinį variantą.
   6. Atlieka įrangos paleidimo – derinimo darbus.
   7. Perduoda veikiančią įrangą Pirkėjui abiems pusėms pasirašant Perdavimo – priėmimo aktą.

Konkurso sąlygų priedas Nr. 3

**PASIŪLYMAS**

**Dėl Mobiliosios studijos įrengimo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 - - . | |
|  | *Data* | |
|  |  | |
|  | *Vieta* | |
| Tiekėjo pavadinimas/Name of a supplier *(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)* | |  | |
| Tiekėjo adresas/Adress of a supplier *(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)* | |  | |
| Juridinio asmens kodas/Legal entity code *(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai)* | |  | |
| PVM mokėtojo kodas/VAT code *(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)* | |  | |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos/Name, position of the person responsible for the tender | |  | |
| Telefono numeris/Tel No. | |  | |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame *svetainėje www.esinvesticijos.lt* 2023-05-16

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

**Mes siūlome šias paslaugas/** **We offer the following services:**

| **Eil. Nr.** | **Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato**  **vnt.** | **Vieneto kaina,**  **Eur (be PVM)** | **Vieneto kaina,**  **Eur (su PVM)** | **Kaina, Eur (be PVM)** | **Kaina, Eur (su PVM)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobiliosios studijos įrengimas | **1** |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) | | | |  |  |

Siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funkcijų ir / ar reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)** | **Kiekis, reikšmė ne mažiau kaip nurodyta vienetų skaičius** | Rodiklių reikšmės |
| Kamera: Blackmagic URSA Broadcast G2 | 5 |  |
| Objektyvas 4K 16x Fujinon LA16X8BRM-XB1A ne mažiau kaip 2/3" 4K arba lygiavertis | 5 |  |
| Kameros fokuso ir zoom'o valdikliai: Blackmagic Design Zoom ir Focus Demand arba lygiavertis | 5 |  |
| Vaizdo ieškiklis studijinis: Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2 arba lygiavertis | 5 |  |
| Vaizdo ieškiklis kamerai : Blackmagic URSA Viewfinder arba lygiavertis | 2 |  |
| Keitiklis į optiką ant kameros : Blackmagic Camera Fiber Converter arba lygiavertis | 5 |  |
| Keitiklis iš optikos į SDI studijoje : Blackmagic Studio Fiber Converter arba lygiavertis | 5 |  |
| Išorinio akumuliatoriaus laikiklis: Blackmagic URSA VLock Battery Plate arba lygiavertis | 3 |  |
| Kameru baterijos : SWIT PB-R290S+ ne mažiau kaip 290Wh Heavy Duty IP54 Battery Pack arba lygiavertis | 3 |  |
| Išorinio mikrofono laikiklis: Blackmagic URSA Mini Mic Mount arba lygiavertis | 5 |  |
| Mobilios(ant peties) kameros laikikliu rinkinys: Blackmagic URSA Mini Shoulder Kit arba lygiavertis | 3 |  |
| SMPTE kabelis tarp kameros ir mikroautobuso 200m: LEMO SMPTE kabelis ne mažiau kaip 200m. suvyniotas ant būgno arba lygiavertis | 3 |  |
| SMPTE kabelis tarp kameros ir mikroautobuso 300m: LEMO SMPTE kabelis 300m. suvyniotas ant būgno arba lygiavertis | 2 |  |
| Štatyvas komplektuojamas kartu su Dolly ratukais papildoma rankena bei greitojo uždėjimo aikštele: Libec RSP-750M komplektuojamas kartu su Dolly ratukais papildoma rankena bei greitojo uždėjimo aikštele arba lygiavertis | 5 |  |
| Kamerų valdymo pultas: ATEM Camera Control Panel arba lygiavertis | 1 |  |
| Intercom'o headset'as operatoriui: Shure BRH440M arba lygiavertis | 5 |  |
| Intercom'o headset'as režisieriui: Shure BRH441M arba lygiavertis | 1 |  |
| In-Ear sistema 2 vedėjams (bevielė): Sennheiser ew IEM G4 Twin arba lygiavertis | 1 |  |
| Pultas: ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K arba lygiavertis | 1 |  |
| Pulto panelė: ATEM 2 M /E Advanced Panel arba lygiavertis | 1 |  |
| SDI komutatorius: Smart Videohub ne mažiau kaip 12G 40x40 arba lygiavertis | 1 |  |
| LAN komutatorius: ZyXEL GS1920-24HP v2 arba lygiavertis | 1 |  |
| 5G maršrutizatorius: ZTE MC801A arba lygiavertis | 1 |  |
| SDI-HDMI signalo konverteris: Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI ne mažiau kaip 12G arba lygiavertis | 4 |  |
| SDI-HDMI signalo konverteris: Micro Converter SDI to HDMI ne mažiau kaip 12G arba lygiavertis | 2 |  |
| Universalus konverteris: DECIMATOR ne mažiau kaip 12G-CROSS 4K arba lygiavertis | 1 |  |
| Multiviewer'io monitorius: Panasonic TX-40JXW834 4K 40" arba lygiavertis | 2 |  |
| Kontrolinis monitorius: Blackmagic SmartView 4K 15.6" arba lygiavertis | 1 |  |
| SDI signalo įrašymo/atkūrimo įrenginys: Hyper eck Studio 4K Pro arba lygiavertis | 2 |  |
| SSD diskas skirtas HyperDeck: SAMSUNG SSD 870 EVO 2TB 2.5inch arba lygiavertis | 4 |  |
| Stream'inimo įrenginys: Blackmagic Web Presenter 4K arba lygiavertis | 1 |  |
| Stream'o priėmimo įrenginys: ATEM Streaming Bridge arba lygiavertis | 1 |  |
|  |  |  |
| Audio mikšeris: Yamaha TF1 with Dante IO arba lygiavertis | 1 |  |
| Mikrofonai: Rode NTG 3 Moisture-Resistant hotgun Microphone arba lygiavertis | 5 |  |
| Radio mikrofonai: Sennheiser EW 100 ENG G4-B Wireless Microphone Combo System arba liagiavertis | 3 |  |
| Virtualios studijos PC: ClassX virtualios grafikos paketai arba lygiavertis | 1 |  |
| PC monitorius: HP Z27k G3 arba lygiavertis | 3 |  |
| SDI šaltinių IN/OUT plokštė: DeckLink 8K Pro arba lygiavertė | 4 |  |
| Transliavimo programinė įranga: vMix 4K LIFETIME LICENSE arba lygiavertė | 1 |  |
| Transliavimo PC/Komp. grafikos stotis: i9 10980XE, RTX 3080 Ti Gaming OC ne mažiau kaip12GB,Ram: ne mažiau kaip12GB 64GB (4x16GB) DDR4, Maitinimo blokas 1000 W, Motinine plokštė su 4-5 PCI, X299 socket. Ne mažiau kaip12GB M2 4 TB | 2 |  |
| Green screen'as su rėmu MAŽAS: LEDGO Self standing, L-Shaped curved green screen ne mažiau kaip 200x220x220cm arba lygiavertis | 1 |  |
| Green screen'as su rėmu DIDELIS: Manfrotto Chroma Key FX ne mažiau kaip 4x2.9m Background Kit Green arba lygiavertis | 1 |  |
| Apšvietimas: LEDGO 2(krepsyje)+1(atskirai)x 900 Bi-Colour Lighting Kit + 2+1(atskirai)x LEDGO-900 Softbox arba lygiavertis | 1 |  |
| Valdiklis: ShuttlePro v2 arba lygiavertis | 2 |  |
| Macro valdymo mygtukai: STREAM DECK XL arba lygiavertis | 2 |  |
| Personalo mokymai | Privaloma |  |

KILNOJAMOS TELEVIZIJOS STOTIES ĮRENGIMAS

Siūlome šias paslaugas pagal Konkurso sąlygų priede Nr. 2 aprašytą techninę specifikaciją

|  |  |
| --- | --- |
| Transporto priemones paruošimas KVS, elektros instaliacija |  |
| Baldai/stelažai įrangai |  |
| Laidai, jungtys, montažinės medžiagos |  |
| Projektavimo darbai |  |
| Įrangos diegimo, derinimo ir konfigūravimo darbai |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| 1. | Įrangos naujumą įrodantys dokumentai |  |
| 2. | Deklaracija |  |

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo jo pateikimo datos/The offer is valid for 90 days.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

I, the undersigned, certify that all the information provided in our tender is correct and that we have not withheld any information that has been requested from tenderers.

I confirm that I have not been involved in the preparation of the procurement documents and am not affiliated with any other company or other interested party participating in this tender.

I understand that, in the circumstances set out above, I will be excluded from this tender procedure and my tender will be rejected.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*  Authority of the supplier or his authorized representative |  | *Parašas*  *signature* |  | *Vardas Pavardė*  *Name and Surname* |

Konkurso sąlygų priedas Nr. 4

**SUPPLIER‘S DECLARATION / TIEKĖJO DEKLARACIJA**

|  |
| --- |
| 2023- - . |
| *Date / Data* |
|  |
| *Location / Vieta* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representative of  (position, name and surname of the representative of supplier)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, hereby declare that:  (name of the supplier)   1. The Supplier has not gone bankrupt, is not under liquidation, has not come to an arrangement with its creditors, has not suspended or restricted its operations, and its situation is not the same or similar under the laws of the country of its registration. No bankruptcy proceedings, either judicial or out-of-court, have been instituted against the Supplier, no forced liquidation or arrangement with creditors is being sought, or its situation is not the same or similar under the laws of the country of its registration. | | | | Aš \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, patvirtinu, kad  (tiekėjo atstovo pareigos, vardas, pavardė)  mano atstovaujamas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:  (tiekėjo pavadinimas)   1. nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | | |
|  |  |  |  | |  |  |
|  | *Title/position of the Head of the Supplier or authorised person/*  *Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos* |  | *Signature/*  *Parašas* | |  | *Name and surname/*  *Vardas ir pavardė* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS  Nr.  2023 m. mėn. d.  Vilnius  UAB ,,xx“, atstovaujama direktoriaus xx toliau vadinama „Tiekėjas“, ir MB „Sprendimo komitetas“, atstovaujama direktoriaus Igno Grinevičiaus toliau vadinama „Pirkėju“, toliau abu kartu vadinami Šalimis, sudarė šią Pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje susitarė:   1. **SUTARTIES DALYKAS**   1.1. Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja atlikti Mobiliosios studijos įrengimo paslaugas bei perleisti Pirkėjo nuosavybėn ją, tokios rūšies ir parametrų bei tokiais terminais, sąlygomis ir tvarka, kaip nustatyta konkurso sąlygose ir jų priede Nr. 1 nurodytoje specifikacijoje (toliau vadinama – Paslauga), o Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškai suteiktas Paslaugas sumokėti Paslaugų kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.  **2. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA**  2.1. Paslaugos kaina yra xx eurų be PVM.  2.2 Paslaugos kaina yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiama visą jos galiojimo laikotarpį.  2.3 Už atliktas Paslaugas Pirkėjas atsiskaito Tiekėjui tokia tvarka:  2.3.1 Avansinis mokėjimas -10 proc nuo Sutarties objekto vertės per 30dienų nuo Pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.  2.3.2 Tarpinis mokėjimas- 40 proc, už pristytą įrangą, pasirašius prekių perdavimo aktą.   * + 1. Galutinis mokėjimas- 50 proc pasirašius galutinį priėmimo – perdavimo aktą. Galutinis mokėjimas turi būti pervedamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos.   **3. PASLAUGOS PRIĖMIMAS IR PERDAVIMAS**  3.1. Paslaugos perdavimas įvyks adresu Gedimino pr. 12A, Vilnius  3.2. Paslaugų nuosavybės teisė pereina Pirkėjui galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo metu.  3.3 Paslauga turi būti pilnai atlikta iki 2023 liepos 31 d. Pirkėjui sutikus paslaugų atlikimo terminas šalių raštišku sutarimu gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų laikotarpiui.  **4. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GARANTIJA**  4.1. Pirkėjas įsipareigoja:  4.1.1. priimti Paslaugas, jeigu jos atitinka konkurso sąlygose aprašytoje specifikacijose, yra kokybiškos, atitinka visas Sutarties ir jos priedų sąlygas ir yra tinkamai pateiktos Sutartyje nurodytoje vietoje, nurodytu laiku;  4.1.2. laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas:  4.2. Tiekėjas įsipareigoja:  4.2.1. laiku atlikti paslaugas;  4.2.2. perduoti kokybiškai atliktas paslaugas, kurios visiškai atitinka Sutarties ir jos priedų nuostatas.   * 1. Prieš pasirašant arba pasirašant galutinį perdavimo-priėmimo aktą pateikti Prekių, naudojimo bei aptarnavimo instrukcijas lietuvių arba anglų kalba, garantijos suteikimo dokumentą, taip pat visus kitus montuojamos įrangos turimus dokumentus ir sertifikatus.   2. Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius Pirkimo sutarties be pagrįstų ir nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. Sutarties vertės. Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną.   3. Delspinigių sumokėjimas ir/ar nuostolių atlyginimas neatleidžia Šalių nuo tinkamo pagrindinės prievolės įvykdymo, jei Šalys savo susitarimu nenustato kitaip.   **5. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS**  5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško jos įvykdymo.  5.2. Sutartis gali būti nutraukta:  5.2.1 raštišku abiejų šalių sutarimu;  5.2.2 jei Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą t.y. šios Sutarties 3.3 punkto nesilaikymas    **6. KITOS SĄLYGOS**  6.1. Ginčai tarp šalių sprendžiami šalių susitarimu arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.  6.2. Šia Sutartimi įsakmiai nesureguliuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais.  6.3. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurių kiekvienas turi vienodą teisinę galią ir pateikiamas kiekvienai šaliai po vieną egzempliorių. | | |  |
| **PIRKĖJAS**  „xx “  Įmonės kodas xx  PVM mok. kodas LTxx  Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  adresas korespondencijai:  xx | **PARDAVĖJAS**  UAB ,,xx“  Įmonės kodas xx  PVM mok. kodas LTxx  Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  adresas korespondencijai:  xx |

**2022-\_\_-\_\_ Techninė paslaugų specifikacija**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PIRKĖJAS**  „xx “  Įmonės kodas xx  PVM mok. kodas LTxx  Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  adresas korespondencijai:  xx | **PARDAVĖJAS**  „xx “  Įmonės kodas xx  PVM mok. kodas LTxx  Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  adresas korespondencijai:  xx |