|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | C:\Users\kamilija\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\UG2964V9\KMT logoo.jpg |
| **UAB „KMT“**Kodas 136051236, PVM kodas LT360512314, Savanorių pr. 172, LT-44149 Kaunas,buveinė: Verslo g. 15, Kumpių km., LT-54311 Kauno raj., tel. (8 37) 377 138, faks. (8 37) 377 425 |

**KONKURSO SĄLYGOS**

**TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS**

**TURINYS**

[1. BENDROSIOS NUOSTATOS 2](#_Toc440830416)

[2. PIRKIMO OBJEKTAS 2](#_Toc440830417)

[3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 2](#_Toc440830418)

[4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 6](#_Toc440830419)

[5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 7](#_Toc440830420)

[6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA 7](#_Toc440830421)

[7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 7](#_Toc440830422)

[8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 7](#_Toc440830422)

[9. DERYBOS 8](#_Toc440830423)

[10. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 8](#_Toc440830423)

[11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 9](#_Toc440830425)

[12. Baigiamosios nuostatos 9](#_Toc440830426)

[13. Priedai 9](#_Toc440830427)

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
	1. **UAB „KMT“** (toliau vadinama – Pirkėjas / Bendrovė), įgyvendindama projektą „Specialiosios paskirties transporto priemonių serviso paslaugų plėtra“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0083, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, numato įsigyti technologinę įrangą.
	2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).
	3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
	4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), 2016-11-15www.esinvesticijos.lt.
	5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
	6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1. punkte nustatyta tvarka.
	7. Pirkėjo įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: UAB „KMT“ direktorius Andrius Litvaitis mob. 8 685 83399, el. p. andrius.litvaitis@inbox.lt, Verslo g. 15, Kumpių km., LT-54311 Kauno raj., tel. (8 37) 377138.
2. **PIRKIMO OBJEKTAS**
	1. Perkama technologinė įranga (toliau – Įranga). Reikalavimai pirkimo objektui pateikti konkurso sąlygų 1 priede.
	2. Pirkimas skaidomas į dalis:

I pirkimo objekto dalis - dažymo-džiovinimo kamera, 1 komplektas.

II pirkimo objekto dalis - šratavimo kamera, 1 komplektas.

* 1. Perkama įranga turi būti pristatyta ir sumontuota per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
	2. Įranga turi būti pristatyta adresu: Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.
	3. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nuoroda į konkretų prekės ženklą, patentą, kilmės šalį, standartą ar pan., bus laikoma, kad tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius objektus.
1. **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| 1. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. | 1. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje:1.1. Pirkėjas nereikalauja pateikti dokumento, liudijančio apie tokio tiekėjo bankroto bei likvidavimo nebuvimą. Tai Pirkėjas patikrins valstybės įmonės Registrų centro informacinėje sistemoje paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną; ir1.2. toks tiekėjas pateikia laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią, kad šis tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.2. Jei tiekėjas yra fizinis asmuo ir (ar) užsienio šalyje registruotas juridinis ar fizinis asmuo, tuomet:2.1. tiekėjas turi pateikti Pirkėjui valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą atitinkamą dokumentą arba užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą.Šis dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu šis dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas yra ilgesnis nei pasiūlymo pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija\*; ir2.2. toks tiekėjas pateikia laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią, kad šis tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos. |
| 2. | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Pirkėjas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. | Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, Pirkėjas nereikalauja dalyvio pateikti dokumento, patvirtinančio dalyvio įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, įvykdymą. Ši informacija bus tikrinama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, nurodytą skelbime.Jeigu dalyvis yra fizinis asmuo ir (ar) užsienio šalyje registruotas juridinis ar fizinis asmuo, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje konkurso dalyvis registruotas, kompetentingos valstybės institucijos pažyma.Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija\*. |
| 3. | Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. | Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas.Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija\*. |
| 4. | Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 70 procentų pirkimo objekto vertės (skaičiuojamas aritmetinis vidurkis). | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. | Pastarųjų 3 finansinių metų (2013, 2014, 2015) (skaičiuojami 3 pastarieji finansiniai metai, kurių finansinės atskaitomybės dokumentai yra patvirtinti skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu) arba laiko nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolio) ataskaitos arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija\*. |
| 5. | Tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas (jeigu jis nėra siūlomos įrangos gamintojas) arba turi oficialų susitarimą su siūlomos įrangos gamintoju dėl prekybos siūloma įranga. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. | Tiesioginis įrangos gamintojo įgaliojimas atstovauti jam arba gamintojo pareiškimas apie tiekėjo teisę platinti įrangą, kuris būtų išduotas tiekėjui, arba oficialus gamintojo ir atstovo susitarimas dėl prekybos siūloma įranga, su tinkamu vertimu į lietuvių kalbą. |
| 6. | Tiekėjas yra sertifikuotas įrangos gamintojo atlikti garantinį ir pogarantinį aptarnavimą arba yra pasitelkęs / pasitelks kitus sertifikuotus ūkio subjektus. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. | Sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas ar ūkio subjektas, kurį tiekėjas yra pasitelkęs / pasitelks, yra sertifikuotas įrangos gamintojo atlikti garantinį ir pogarantinį aptarnavimą, patvirtinta kopija. Jei tiekėjas yra pasitelkęs / pasitelks garantiniam / pogarantiniam aptarnavimui užtikrinti kitą ūkio subjektą, pateikiamos sutarčių kopijos, patvirtinančios, kad tiekėjas ar pasitelktas ūkio subjektas galės užtikrinti garantinį / pogarantinį aptarnavimą 24 mėnesių laikotarpiui.Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija\*. |
| 7. | Tiekėjas yra sertifikuotas pagal ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (arba lygiaverčius) standartus. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. | Kompetentingų institucijų išduoto atitikties sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad tiekėjo įmonėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001 sertifikato ar lygiaverčių dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjų įrodymus apie lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos priemones.Kompetentingų institucijų išduoto atitikties sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad tiekėjo įmonėje įdiegta kokybės vadybos LST EN ISO 9001 sertifikato ar lygiaverčių dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjų kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.Kompetentingų institucijų išduoto atitikties sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad tiekėjo įmonėje įdiegta profesinės saugos bei sveikatos vadybos sistema, atitinkanti OHSAS 18001 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus, kopija. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjų įrodymus apie lygiavertes vadybos priemones. |

**\* Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

* 1. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1. lentelės 1, 2, 3 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1. lentelės 4, 5, 6, 7 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys.
	2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	3. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį)[[1]](#footnote-1).
1. **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**
	1. Tiekėjas gali pateikti tik po vieną pasiūlymą kiekvienai pirkimo objekto daliai.
	2. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
	3. Tiekėjo pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
	4. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
	5. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.
	6. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Pasiūlymas turi būti susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
	7. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
		1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
		2. laisvos formos tiekėjo deklaracija (pagal 3.1. punkto reikalavimus);
		3. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
	8. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
	9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
	10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016-11-30 atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB „KMT“ Verslo g. 15, Kumpių km., LT-54311 Kauno raj. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
	11. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.
	12. Pasiūlymuose nurodoma Įrangos kaina pateikiama eurais turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede.
	13. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
	14. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
	15. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt/).
	16. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.
	17. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2. **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**
	1. Pirkėjas atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
	2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
	3. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
	4. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomi el. p. andrius.litvaitis@inbox.lt. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti UAB „KMT“ direktorius Andrius Litvaitis, mob. 8 685 83399.
3. **VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA**
	1. Vokų atplėšimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
	2. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris vyks 2016-11-30, 10.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), adresu UAB „KMT”, Verslo g. 15, Kumpių km., LT-54311 Kauno raj.
4. **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS**
	1. Komisija nagrinėja:
		1. ar tiekėjas atitinka kvalifikacinius reikalavimus;
		2. ar tiekėjas savo pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą konkurso sąlygose;
		3. ar pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus;
		4. ar nebuvo pasiūlytos per didelės, Pirkėjui nepriimtinos kainos;
		5. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo pareikalauti tiekėjo pagrįsti siūlomą kainą, o, jeigu tiekėjas nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą atmeta. Kaina visais atvejais bus laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
5. yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;
6. yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų šiam viešajam pirkimui skirti lėšų.
	1. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, jis privalo paprašyti tiekėjų per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
	2. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, kiti dokumentai yra pateikiami elektroniniu paštu: andrius.litvaitis@inbox.lt.
	3. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią pasiūlytą kainą eurais be PVM.
	4. Konkurso nugalėtoju skelbiamas tiekėjas, pasiūlęs mažiausią kainą.
7. **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**
	1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
		1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai) vienai pirkimo objekto daliai;
		2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
		3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
		4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
		5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
		6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
		7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
		8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.
	2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
8. **DERYBOS**
	1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
	2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
	3. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
	4. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi Komisijos nariai.
	5. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
	6. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.
9. **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**
	1. Išnagrinėjusi bei įvertinusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Kai keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, pasiūlymą pateikęs anksčiau.
	2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
	3. Pranešime laimėjusiam tiekėjui Pirkėjas nurodo laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti sutartį.
	4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10. **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**
	1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Civiliniu kodeksu.
	2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat Pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.
	3. Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas bauda ir delspinigiais.
	4. Pirkėjas įsipareigoja į tiekėjo nurodytą sąskaitą atlikti išankstinį apmokėjimą – 10 proc. nuo sutarties kainos. Likusi suma bus apmokėta per 30 dienų nuo Įrangos pristatymo ir sumontavimo.
	5. Per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui išankstinio mokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai, išduotą Lietuvos Respublikoje įsikūrusio banko ar draudimo bendrovės, užsienio banko ar draudimo bendrovės, priimtino Pirkėjui.
	6. Jeigu paaiškės, kad pristatyta Įranga neatitinka sutarties reikalavimų arba Įranga jos garantijos laikotarpiu suges, tiekėjas privalo savo sąskaita ir jėgomis ne ilgiau nei per 15 (penkiolika) kalendorių dienų nuo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos pakeisti nekokybišką arba sugedusią Įrangą nauja, kokybiška ir veikiančia Įranga.
11. **Baigiamosios nuostatos**
	1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
	2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
	3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiama.
	4. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.
12. **Priedai**
	1. 1 priedas. Įrangos techninė specifikacija.
	2. 2 priedas. Pasiūlymo forma.
	3. 3 priedas. Technologinės dalies planas.

Konkurso sąlygų 1 priedas

**ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**I. REIKALAVIMAI DAŽYMO-DŽIOVINIMO KAMERAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kriterijai** | **Techniniai reikalavimai** |
| 1. Kameros matmenys
 | Ilgis ne mažesnis kaip 18,0 m (su vidinių vartų pagalba padalinta į dvi dalis ne mažiau kaip po 9 m). Plotis ne mažesnis kaip 5,0 m.Aukštis ne mažesnis kaip 5,0 m. |
| 1. Kameros konstrukcija
 | Sutvirtinta ir pritaikyta kameros viduje sumontuoti keltuvus, kurių kėlimo galia ne mažesnė kaip 2,5 t.  |
| 1. Kameros sienos ir lubos
 | Sienos: cinkuotas plieno lakštas, storis ne mažesnis kaip 1,5 mm, išorinė pusė nudažyta.Lubos: cinkuotas plieno lakštas, išorinė pusė nudažyta, storis ne mažesnis kaip 2 mm.Izoliacija: mineralinė vata, storis ne mažesnis kaip 40 mm, privalo atlaikyti ne mažesnę temperatūrą negu 80 oC. |
| 1. Vidinių sienų apsauginė danga
 | Vidinė dalis padengta balta nusilupančia plėvele. Plėvelę galima renovuoti atskirais plotais. Naujas plėvelės sluoksnis užnešamas purškimo būdu.  |
| 1. Kameros vartai
 | Vartai sumontuoti priekinėje kameros dalyje ir vidinėje kameros dalyje, kurie dalina dažymo kamerą į dvi lygias dalis.Išorinių vartų plotis ne mažesnis negu 4,7 m, aukštis ne mažesnis negu 5,0 m. Vidinių vartų plotis ne mažesnis negu 5,0 m, aukštis ne mažesni negu 5,0 m.Vartai automatiniai, elektriniai, susukami.Vartai iš aliuminio profilio, išorinė dalis nudažyta, vidinė dalis padengta balta nusilupančia plėvele.Būtinas apsauginis mechanizmas nuo savaiminio vartų užsidarymo.Rankinis avarinis vartų atidarymo mechanizmas, skirtas atidaryti vartus, dingus elektros maitinimui. |
| 1. Personalo durys
 | Durys ne mažesnės negu 2,0 x 0,8 m.Ne mažiau kaip 4 vnt. Durų išorinė dalis nudažyta, vidinė padengta balta nusilupančia plėvele.Duryse būtinas langas, padengtas skaidria plėvele, kuri atspari temperatūrai ne mažiau kaip 80 oC.Vidinė durų rankena per visą durų plotį, lengvai atsidaranti ir neužsitrenkianti iš vidaus. |
| 1. Apšvietimas
 | Kameros apšvietimą sudaro viršutiniai ir šoniniai šviestuvai. Apšvietimo vidutinis intensyvumas ne mažesnis kaip 1000 lux. Viršutinis apšvietimas: fluorascenciniai šviestuvai sumontuoti kameros lubose 30o kampu, klasė ne mažesnė negu IRC75, su apsauginiu gaubtu, kuris padengtas skaidria apsaugine plėvele.Viršutinio apšvietimo instaliuotas bendras galingumas ne didesnis kaip 2,7 kW.Šoninis apšvietimas: fluorascenciniai šviestuvai sumontuoti kameros sienose 1 m aukštyje, klasė ne mažesnė negu IRC75, su apsauginiu gaubtu, kuris padengtas skaidria apsaugine plėvele.Šoninio apšvietimo bendras galingumas ne didesnis kaip 2,2 kW.Būtinas atskiras kiekvienos kameros sekcijos šviestuvų jungiklis, atskiri jungikliai viršutiniams ir šoniniams šviestuvams. |
| 1. Kameros grindys
 | Pamato gylis ne didesnis negu 1,20 m ir pakankamas, kad atlaikytų numatomas maksimalias įrangos ir transporto apkrovas.Betoninės grindys su betoniniais koridoriais ištraukimo filtrams. Koridoriai per visą plotą padengti grotomis, kurių apkrova ne mažesnė negu 1000 kg/m².Būtinos betoninės juostos per visą kameros ilgį krovininiam transportui užvažiuoti, kurių plotis ne mažesnis negu 810 mm. Juostose įbetonuoti dveji geležinkelio bėgiai, kurių, plotis 1435 mm ir 1520 mm (europinė ir rusiškoji vėžė).Pastaba: pagal tiekėjo parengtus ir su Pirkėju suderintus brėžinius grindų įrengimą atlieka pastato statybos rangovas. Grindų įrengimo kainos į kamerų pasiūlymo kainą neįskaičiuoti.Į pasiūlymą įskaičiuoti tik brėžinių parengimą ir suderinimą su Pirkėju, įvertinant aukščiau išdėstytus reikalavimus. |
| 1. Paduodamo oro filtravimo sistema
 | Dviejų pakopų filtravimo sistemą sudaro du nepriklausomi mazgai, po vieną kiekvienoje padalintos kameros dalyje.Pirminis oro išvalymas: kišeniniai filtrai sumontuoti ventiliacinėje sistemoje, pagaminti iš elastingo akrilo pluošto, stori ne mažesni kaip 15 mm, klasė ne mažesnė kaip M2, atsparūs temperatūrai ne žemesnei negu +100 oC.Antrinis oro išvalymas: lubų filtrai sumontuoti greitai atidaromuose rėmuose, pagaminti iš poliesterio-poliamido medžiagos sutvirtintos flisu, storis ne mažesnis kaip 20 mm, klasė ne mažesnė kaip M2, atsparūs temperatūrai ne žemesnei negu +120 oC.Viršslėgio kontrolės sistema. |
| 1. Ištraukiamo oro filtravimo sistema
 | Trijų pakopų filtravimo sistemą sudaro du nepriklausomi mazgai, po vieną kiekvienoje padalintos kameros dalyje.Pirminis oro išvalymas: grindyse sumontuotas septynių sluoksnių popierinis filtras, kurio storis ne mažesnis kaip 55 mm, klasė ne mažesnė kaip M2, atsparūs temperatūrai ne žemesnei negu -15 - +80 oC. Antrinis oro išvalymas: grindų filtrai, pagaminti iš stiklo pluošto, privalo atitikti Eurovent 4/5: EU-3.Galutinis filtravimas: kišeniniai filtrai sumontuoti ventiliacinėje sistemoje, privalo atitikti EN 779: EU-3.  |
| 1. Ventiliacinė sistema
 | Sistemą sudaro du nepriklausomi mazgai, po vieną kiekvienoje padalintos kameros dalyje.Oro padavimo ventiliatorius, kurio galia nedidesnė negu 15 kW, oro srautas ne mažesnis kaip 35000 m³/val. statinis slėgis 800 Pa – 2 vnt.Oro ištraukimo ventiliatorius, kurio galia ne didesnė negu 15 kW, oro srautas ne mažesnis kaip 35000 m³/val. statinis slėgis 800 Pa – 2 vnt. Oro greitis dažymo ir džiovinimo metu nuo 0,22 m/s iki 0,25 m/s.Automatinis ventiliavimo režimo perjungimas dažymo ir džiovinimo metu su pneumatinės sklendės pagalba.Džiovinimo fazės metu, turi vykti 90% karšto oro recirkuliacija.Ortakiai patalpų viduje ir išorėje. |
| 1. Šildymo sistema
 | Dujiniai degikliai su šilumokaičiais, galia ne mažesnė negu 500 kW- 2 vnt. Kuras- gamtinės dujos.Dažymo metu maksimali temperatūra ne mažesnė kaip +20 oC, džiovinimo metu maksimali temperatūra ne mažesnė kaip +80 oC.Sistemoje sumontuoti rotaciniai rekuperatoriai, kurių efektyvumas ne mažesnis negu 60% - 2 vnt.  |
| 1. Valdymo spinta
 | Pagrindinės automatinės funkcijos: dažymo ir džiovinimo temperatūros bei laiko nustatymas, vėdinimo laikas po dažymo ir džiovinimo.Gedimų diagnostikos sistema.Slėgio skirtumo jutikliai.Minimalaus ir maksimalaus slėgio jungikliai.Temperatūros skirtumo jutikliai.Apsauginė funkcija, neleidžianti dažyti džiovinimo režime.Apsauginė funkcija, neleidžianti dažyti su atidarytais vartais. |
| 1. Kėlimo įrenginys kameros viduje
 | Kameros viduje sumontuotas kėlimo įrenginys, skirtas pakelti gaminius nuo grindų ar vežimėlio, nemažiau kaip 4 vnt.Kėlimo įrenginio laikančioji konstrukcija turi būti sumontuota kameros išorėje.Kėlimo galia ne mažiau negu 2500 kg.Elektros galia ne daugiau kaip 4 kW.Kėlimo greitis ne mažesnis kaip 4 m/min.Kėlimo įrenginio klasė ne mažesnė kaip FEM 9.511.Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP55.Valdymo laidas ne trumpesnis kaip 8 m. |
| 1. Dažų paruošimo patalpa
 | Vidinis patalpos plotis ne mažesnis kaip 1,9 m, ilgis ne mažesnis kaip 1,9 m, aukštis ne mažesnis kaip 2,5 m.Sienos pagamintos iš cinkuoto lakšto, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm, išorinė dalis nudažyta, vidinė dalis padengta nusilupančia plėvele.Personalo durys ne mažesnės kaip 1,9 x 0,9 m.Vetiliacija: ištraukimo ventiliatorius, kurio našumas ne mažiau kaip 10 m3/min.Filtravimas: ne mažesnis kaip 900x500 mm, atitinka standartą, Eurovent 4/5: EU-3 arba lygiavertis.Apšvietimas: fluorasenciniai šviestuvai, bendra galia ne didesnė kaip 0,24 kWBendra galia ne didesnė: 2,5 kW. |
| 1. Instaliuotas elektrinis galingumas
 | Ne didesnis kaip 75 kW. |
| 1. Dažymo įrenginys
 | Beorio dažymo įrenginys su oro asistavimu, orine pavara 2 vnt.* Suspaudimo laipsnis ne mažesnis negu 35:1.
* Maksimalus slėgis ne mažesnis negu 250 bar.
* Našumas per ciklą ne mažesnis negu 70 cm³.
* Maksimalus našumas ne mažesnis negu 4.2 l/min.
* Suspausto oro slėgis ne didesnis negu 7,1 bar.
* Dažų žarna ne trumpesnė negu 15 m.
 |
| 1. Įrangos pristatymas, surinkimas, paleidimas, apmokymas (pamatai ir pagrindas bus parengti statinio statybos darbus vykdančio rangovo)
 | Būtina įtraukti į Įrangos kainą. |
| 1. Įrangos sertifikavimas ir atitikimas
 | CE arba lygiavertis.2006/42/CE arba lygiavertis.2006/95/CE arba lygiavertis.2004/108/CE arba lygiavertis.94/09/CE ATEX , EN 13355 arba lygiavertis.  |
| 1. Naudojimo ir aptarnavimo instrukcija
 | Privaloma, lietuvių kalba. |
| 1. Garantija
 | Ne mažiau 24 mėn. nuo priėmimo perdavimo akto datos. |
| 1. Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas
 | Garantinį ir pogarantinį aptarnavimą turi atlikti gamintojo atstovas arba jo sertifikuota įmonė. |

**II. REIKALAVIMAI ŠRATAVIMO KAMERAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kriterijai** | **Techniniai reikalavimai** |
| 1. Kameros matmenys
 | Ilgis ne mažesnis kaip 15,0 m.Plotis ne mažesnis kaip 5,0 m.Aukštis ne mažesnis kaip 5,0 m. |
| 1. Kameros konstrukcija
 | Sutvirtinta ir pritaikyta kameros viduje sumontuoti keltuvus, kurių kėlimo galia ne mažesnė negu 2,5 t. |
| 1. Kameros sienos ir lubos
 | Sienos: cinkuotas plieno lakštas, išorinė pusė nudažyta, storis ne mažesnis kaip 1,5 mm.Lubos: cinkuotas plieno lakštas, išorinė pusė nudažyta, storis ne mažesnis kaip 2 mm.Garso izoliacija: mineralinė vata, storis ne mažesnis kaip 40 mm. |
| 1. Vidinė sienų apsauginė danga
 | Dilimui atspari guma, storis ne mažiau kaip 3 mm, lengvai keičiama. |
| 1. Kameros vartai
 | Priekinėje kameros dalyje, automatiniai, elektriniai, susukami.Vartų plotis ne mažesnis negu 4,75 m.Vartų aukštis ne mažesnis negu 4,90 m.Vartai iš aliuminio profilio, išorinė dalis nudažyta, vidinė padengta dylimui atsparia guma, kurios storis ne mažiau negu 1,5 mm.Apsauginis mechanizmas nuo savaiminio vartų užsidarymo.Rankinis avarinis vartų atidarymo mechanizmas, skirtas atidaryti vartus, dingus elektros maitinimui. |
| 1. Personalo durys
 | Durys ne mažesnės negu 2,0 x 0,8 m.Ne mažiau kaip 2 vnt. Durų išorinė dalis nudažyta, vidinė padengta dilimui atsparia guma, kurios storis ne mažesnis negu 3 mm.Duryse būtinas langas su metaline užuolaida, atidaroma iš kameros išorinės pusės.Virš durų būtina signalinė lempa, informuojanti apie vykstanti darbą kameroje.Apsauginė sistema, kuri sustabdo darbą, atidarius personalo duris ir nepaleidžia įrenginio, neuždarius durų. |
| 1. Apšvietimas
 | Viršutinis apšvietimas: LED šviestuvai sumontuoti kameros lubose.Viršutinio apšvietimo vidutinis intensyvumas ne mažesnis kaip 400 lux, papildomai sustiprintas kameros lubų atspindėjimu. Viršutinio apšvietimo instaliuotas bendras galingumas ne didesnis kaip 1,5 kW.Šoninis apšvietimas: fluorescenciniai šviestuvai, padengti atsparaus dilimui polikarbonato gaubtais, kurių storis ne mažesni negu 3,5 mm, sumontuoti šoninėse sienose 1,2 m aukštyje. Šoninio apšvietimo bendras galingumas ne didesnis kaip 0,5 kW.Avarinis apšvietimas virš personalo durų, LED tipo. |
| 1. Kameros grindys
 | Pamato gylis ne didesnis negu 450 mm.Betoninės grindys su koridoriais abrazyvo transportavimui. Koridoriai per visą plotą padengti grotomis, kurių apkrova ne mažesnė negu 1000 kg/m².Būtinos betoninės juostos krovininiam transportui užvažiuoti, kurių plotis ne mažesnis negu 850 mm. Juostose įbetonuoti dveji geležinkelio bėgiai, kurių plotis 1435 mm ir 1520 mm (europinė ir rusiškoji vėžė).Pastaba: pagal tiekėjo parengtus ir su Pirkėju suderintus brėžinius grindų įrengimą atlieka pastato statybos rangovas. Grindų įrengimo kainos į kamerų pasiūlymo kainą neįskaičiuoti.Į pasiūlymą įskaičiuoti tik brėžinių parengimą ir suderinimą su Pirkėju, įvertinant aukščiau išdėstytus reikalavimus. |
| 1. Abrazyvo transportavimo sistema
 | Sistema dengia visą grindų plotą ir sudaryta iš grandiklių, kurių aukštis ne didesnis negu 150 mm. Grandiklių darbinė dalis pagaminta iš ne metalinės ilgai tarnaujančios medžiagos. Sistema su elektrine pavara, kurios bendra galia ne daugiau negu 4,5 kW. |
| 1. Abrazyvo surinkimo sistema
 | Sistemą sudaro elevatorius, dinaminis ir vibracinis separatorius.Išvalyto abrazyvo talpa pritaikyta ne mažiau kaip dviems darbo vietoms, talpa ne mažiau kaip 400 l.Šiukšlių surinkimo rėmas pritaikytas pritvirtinti didmaišį ir su išpjovomis auto krautuvo šakėms. |
| 1. Šratavimo įrenginys
 | Šratų talpa ne mažiau kaip 200 l, šratų žarna ne mažesnio skersmens kaip 25,0 mm, ne mažesnio ilgio kaip 20,0 m, šratų antgalis ne mažesnio skersmens negu 9,5 mm – 1 vnt.Būtinas nuotolinis valdymas, elektropneumatinis, sujungtas su centrine valdymo sistema.Būtinas darbinio slėgio reguliavimas. |
| 1. Darbo vietų skaičius
 | Ne mažiau kaip 1 vnt., galimybė prijungti antrą vietą. |
| 1. Operatoriaus apsaugos priemonės
 | 1 vnt. |
| 1. Kameros filtravimo sistema
 | Oro srautas ne mažesnis kaip 30000 m3/val. Filtravimo plotas ne mažesnis kaip 504 m².Filtravimo lygis 4 mg/m³.Automatinis filtrų nupurtymas, veikiantis priklausomai nuo filtrų užteršimo lygio.Papildomas kameros vėdinimas, pabaigus šratavimo darbus.Ortakiai patalpų viduje ir išorėje. |
| 1. Valdymo spinta
 | Būtinas PLC valdiklis.Kiekvieno kameros mazgo paleidimo jungikliai ir indikacinės lemputės.Įspėjimo sistema pranešanti apie galimą operatoriaus susižeidimą.Gedimų diagnostikos sistema.Darbo valandų skaitiklis. |
| 1. Kėlimo įrenginys kameros viduje
 | Kameros viduje sumontuotas kėlimo įrenginys, skirtas pakelti gaminius nuo grindų ar vežimėlio, nemažiau kaip 2 vnt.Kėlimo įrenginio laikančioji konstrukcija turi būti sumontuota kameros išorėje.Kėlimo galia ne mažiau negu 2500 kg.Elektros galia ne daugiau kaip 4 kW.Kėlimo greitis ne mažesnis kaip 4 m/min.Kėlimo įrenginio klasė ne mažesnė kaip FEM 9.511.Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP55.Valdymo laidas ne trumpesnis kaip 8 m. |
| 1. Instaliuotas elektrinis galingumas
 | Ne didesnis kaip 50 kW. |
| 1. Įrangos pristatymas, surinkimas, paleidimas, apmokymas (pamatai ir pagrindas bus parengti statinio statybos darbus vykdančio rangovo)
 | Būtina įtraukti į įrangos kainą. |
| 1. Įrangos sertifikavimas
 | Būtinas CE arba lygiavertis.  |
| 1. Naudojimo ir aptarnavimo instrukcija
 | Privaloma, lietuvių arba anglų kalbomis. |
| 1. Garantija
 | Ne mažiau 24 mėn. nuo priėmimo perdavimo akto datos. |
| 1. Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas
 | Garantinį ir pogarantinį aptarnavimą turi atlikti gamintojo atstovas arba jo sertifikuota įmonė. |

Konkurso sąlygų 2 priedas

**PASIŪLYMAS**

**DĖL TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMO**

**I** IR / ARBA **II PIRKIMO OBJEKTO DALIS**

|  |
| --- |
| 20 - - . |
| *Data* |
|  |
| *Sudarymo vieta* |

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), 2016-\_\_-\_\_.www.esinvesticijos.lt

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Atsižvelgdami į techninės specifikacijos reikalavimus, siūlome šią technologinę įrangą (palikti tinkamą / -us):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prekės pavadinimas** | **Kaina, Eur (be PVM)** | **Kaina, Eur (su PVM)** |
| I pirkimo objekto dalis – dažymo-džiovinimo kamera, 1 komplektas |  |  |
| II pirkimo objekto dalis - šratavimo kamera, 1 komplektas |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina): |  |  |

Bendra pasiūlymo suma (eurais ir euro centais (su PVM), suma skaičiais ir žodžiais): ................... (...................................... eurai, ............... centų).

Į bendrą pasiūlymo sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai reikalingi tinkamai įvykdyti pasiūlymą.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

|  |
| --- |
| **DAŽYMO-DŽIOVINIMO KAMERA** |
| **Kriterijai** | **Įrangos techniniai rodikliai** | **Rodiklių reikšmės** |
| * 1. Kameros matmenys
 | Ilgis ne mažesnis kaip 18,0 m (su vidinių vartų pagalba padalinta į dvi dalis ne mažiau kaip po 9 m). Plotis ne mažesnis kaip 5,0 m.Aukštis ne mažesnis kaip 5,0 m. |  |
| * 1. Kameros konstrukcija
 | Sutvirtinta ir pritaikyta kameros viduje sumontuoti keltuvus, kurių kėlimo galia ne mažesnė kaip 2,5 t.  |  |
| * 1. Kameros sienos ir lubos
 | Sienos: cinkuotas plieno lakštas, storis ne mažesnis kaip 1,5 mm, išorinė pusė nudažyta.Lubos: cinkuotas plieno lakštas, išorinė pusė nudažyta, storis ne mažesnis kaip 2 mm.Izoliacija: mineralinė vata, storis ne mažesnis kaip 40 mm, privalo atlaikyti ne mažesnę temperatūrą negu 80 oC. |  |
| * 1. Vidinių sienų apsauginė danga
 | Vidinė dalis padengta balta nusilupančia plėvele. Plėvelę galima renovuoti atskirais plotais. Naujas plėvelės sluoksnis užnešamas purškimo būdu.  |  |
| * 1. Kameros vartai
 | Vartai sumontuoti priekinėje kameros dalyje ir vidinėje kameros dalyje, kurie dalina dažymo kamerą į dvi lygias dalis.Išorinių vartų plotis ne mažesnis negu 4,7 m, aukštis ne mažesnis negu 5,0 m. Vidinių vartų plotis ne mažesnis negu 5,0 m, aukštis ne mažesni negu 5,0 m.Vartai automatiniai, elektriniai, susukami.Vartai iš aliuminio profilio, išorinė dalis nudažyta, vidinė dalis padengta balta nusilupančia plėvele.Būtinas apsauginis mechanizmas nuo savaiminio vartų užsidarymo.Rankinis avarinis vartų atidarymo mechanizmas, skirtas atidaryti vartus, dingus elektros maitinimui. |  |
| * 1. Personalo durys
 | Durys ne mažesnės negu 2,0 x 0,8 m.Ne mažiau kaip 4 vnt. Durų išorinė dalis nudažyta, vidinė padengta balta nusilupančia plėvele.Duryse būtinas langas, padengtas skaidria plėvele, kuri atspari temperatūrai ne mažiau kaip 80 oC.Vidinė durų rankena per visą durų plotį, lengvai atsidaranti ir neužsitrenkianti iš vidaus. |  |
| * 1. Apšvietimas
 | Kameros apšvietimą sudaro viršutiniai ir šoniniai šviestuvai. Apšvietimo vidutinis intensyvumas ne mažesnis kaip 1000 lux. Viršutinis apšvietimas: fluorascenciniai šviestuvai sumontuoti kameros lubose 30o kampu, klasė ne mažesnė negu IRC75, su apsauginiu gaubtu, kuris padengtas skaidria apsaugine plėvele.Viršutinio apšvietimo instaliuotas bendras galingumas ne didesnis kaip 2,7 kW.Šoninis apšvietimas: fluorascenciniai šviestuvai sumontuoti kameros sienose 1 m aukštyje, klasė ne mažesnė negu IRC75, su apsauginiu gaubtu, kuris padengtas skaidria apsaugine plėvele.Šoninio apšvietimo bendras galingumas ne didesnis kaip 2,2 kW.Būtinas atskiras kiekvienos kameros sekcijos šviestuvų jungiklis, atskiri jungikliai viršutiniams ir šoniniams šviestuvams. |  |
| * 1. Kameros grindys
 | Pamato gylis ne didesnis negu 1,20 m ir pakankamas, kad atlaikytų numatomas maksimalias įrangos ir transporto apkrovas.Betoninės grindys su betoniniais koridoriais ištraukimo filtrams. Koridoriai per visą plotą padengti grotomis, kurių apkrova ne mažesnė negu 1000 kg/m².Būtinos betoninės juostos per visą kameros ilgį krovininiam transportui užvažiuoti, kurių plotis ne mažesnis negu 810 mm. Juostose įbetonuoti dveji geležinkelio bėgiai, kurių, plotis 1435 mm ir 1520 mm (europinė ir rusiškoji vėžė).Pastaba: pagal tiekėjo parengtus ir su Pirkėju suderintus brėžinius grindų įrengimą atlieka pastato statybos rangovas. Grindų įrengimo kainos į kamerų pasiūlymo kainą neįskaičiuoti.Į pasiūlymą įskaičiuoti tik brėžinių parengimą ir suderinimą su Pirkėju, įvertinant aukščiau išdėstytus reikalavimus. |  |
| * 1. Paduodamo oro filtravimo sistema
 | Dviejų pakopų filtravimo sistemą sudaro du nepriklausomi mazgai, po vieną kiekvienoje padalintos kameros dalyje.Pirminis oro išvalymas: kišeniniai filtrai sumontuoti ventiliacinėje sistemoje, pagaminti iš elastingo akrilo pluošto, stori ne mažesni kaip 15 mm, klasė ne mažesnė kaip M2, atsparūs temperatūrai ne žemesnei negu +100 oC.Antrinis oro išvalymas: lubų filtrai sumontuoti greitai atidaromuose rėmuose, pagaminti iš poliesterio-poliamido medžiagos sutvirtintos flisu, storis ne mažesnis kaip 20 mm, klasė ne mažesnė kaip M2, atsparūs temperatūrai ne žemesnei negu +120 oC.Viršslėgio kontrolės sistema. |  |
| * 1. Ištraukiamo oro filtravimo sistema
 | Trijų pakopų filtravimo sistemą sudaro du nepriklausomi mazgai, po vieną kiekvienoje padalintos kameros dalyje.Pirminis oro išvalymas: grindyse sumontuotas septynių sluoksnių popierinis filtras, kurio storis ne mažesnis kaip 55 mm, klasė ne mažesnė kaip M2, atsparūs temperatūrai ne žemesnei negu -15 - +80 oC. Antrinis oro išvalymas: grindų filtrai, pagaminti iš stiklo pluošto, privalo atitikti Eurovent 4/5: EU-3.Galutinis filtravimas: kišeniniai filtrai sumontuoti ventiliacinėje sistemoje, privalo atitikti EN 779: EU-3.  |  |
| * 1. Ventiliacinė sistema
 | Sistemą sudaro du nepriklausomi mazgai, po vieną kiekvienoje padalintos kameros dalyje.Oro padavimo ventiliatorius, kurio galia nedidesnė negu 15 kW, oro srautas ne mažesnis kaip 35000 m³/val. statinis slėgis 800 Pa – 2 vnt.Oro ištraukimo ventiliatorius, kurio galia ne didesnė negu 15 kW, oro srautas ne mažesnis kaip 35000 m³/val. statinis slėgis 800 Pa – 2 vnt. Oro greitis dažymo ir džiovinimo metu nuo 0,22 m/s iki 0,25 m/s.Automatinis ventiliavimo režimo perjungimas dažymo ir džiovinimo metu su pneumatinės sklendės pagalba.Džiovinimo fazės metu, turi vykti 90% karšto oro recirkuliacija.Ortakiai patalpų viduje ir išorėje. |  |
| * 1. Šildymo sistema
 | Dujiniai degikliai su šilumokaičiais, galia ne mažesnė negu 500 kW- 2 vnt. Kuras- gamtinės dujos.Dažymo metu maksimali temperatūra ne mažesnė kaip +20 oC, džiovinimo metu maksimali temperatūra ne mažesnė kaip +80 oC.Sistemoje sumontuoti rotaciniai rekuperatoriai, kurių efektyvumas ne mažesnis negu 60% - 2 vnt.  |  |
| * 1. Valdymo spinta
 | Pagrindinės automatinės funkcijos: dažymo ir džiovinimo temperatūros bei laiko nustatymas, vėdinimo laikas po dažymo ir džiovinimo.Gedimų diagnostikos sistema.Slėgio skirtumo jutikliai.Minimalaus ir maksimalaus slėgio jungikliai.Temperatūros skirtumo jutikliai.Apsauginė funkcija, neleidžianti dažyti džiovinimo režime.Apsauginė funkcija, neleidžianti dažyti su atidarytais vartais. |  |
| * 1. Kėlimo įrenginys kameros viduje
 | Kameros viduje sumontuotas kėlimo įrenginys, skirtas pakelti gaminius nuo grindų ar vežimėlio, nemažiau kaip 4 vnt.Kėlimo įrenginio laikančioji konstrukcija turi būti sumontuota kameros išorėje.Kėlimo galia ne mažiau negu 2500 kg.Elektros galia ne daugiau kaip 4 kW.Kėlimo greitis ne mažesnis kaip 4 m/min.Kėlimo įrenginio klasė ne mažesnė kaip FEM 9.511.Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP55.Valdymo laidas ne trumpesnis kaip 8 m. |  |
| * 1. Dažų paruošimo patalpa
 | Vidinis patalpos plotis ne mažesnis kaip 1,9 m, ilgis ne mažesnis kaip 1,9 m, aukštis ne mažesnis kaip 2,5 m.Sienos pagamintos iš cinkuoto lakšto, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm, išorinė dalis nudažyta, vidinė dalis padengta nusilupančia plėvele.Personalo durys ne mažesnės kaip 1,9 x 0,9 m.Vetiliacija: ištraukimo ventiliatorius, kurio našumas ne mažiau kaip 10 m3/min.Filtravimas: ne mažesnis kaip 900x500 mm, atitinka standartą, Eurovent 4/5: EU-3 arba lygiavertis.Apšvietimas: fluorasenciniai šviestuvai, bendra galia ne didesnė kaip 0,24 Kw.Bendra galia ne didesnė: 2,5 kW. |  |
| * 1. Instaliuotas elektrinis galingumas
 | Ne didesnis kaip 75 kW. |  |
| * 1. Dažymo įrenginys
 | Beorio dažymo įrenginys su oro asistavimu, orine pavara 2 vnt.* Suspaudimo laipsnis ne mažesnis negu 35:1.
* Maksimalus slėgis ne mažesnis negu 250 bar.
* Našumas per ciklą ne mažesnis negu 70 cm³.
* Maksimalus našumas ne mažesnis negu 4.2 l/min.
* Suspausto oro slėgis ne didesnis negu 7,1 bar.
* Dažų žarna ne trumpesnė negu 15 m.
 |  |
| * 1. Įrangos pristatymas, surinkimas, paleidimas, apmokymas (pamatai ir pagrindas bus parengti statinio statybos darbus vykdančio rangovo)
 | Būtina įtraukti į įrangos kainą. |  |
| * 1. Įrangos sertifikavimas ir atitikimas
 | CE arba lygiavertis.2006/42/CE arba lygiavertis.2006/95/CE arba lygiavertis.2004/108/CE arba lygiavertis.94/09/CE ATEX , EN 13355 arba lygiavertis.  |  |
| * 1. Naudojimo ir aptarnavimo instrukcija
 | Privaloma, lietuvių kalba. |  |
| * 1. Garantija
 | Ne mažiau 24 mėn. nuo priėmimo perdavimo akto datos. |  |
| * 1. Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas
 | Garantinį ir pogarantinį aptarnavimą turi atlikti gamintojo atstovas arba jo sertifikuota įmonė. |  |

|  |
| --- |
| **ŠRATAVIMO KAMERA** |
| **Kriterijai** | **Įrangos techniniai rodikliai** | **Rodiklių reikšmės** |
| * + 1. Kameros matmenys
 | Ilgis ne mažesnis kaip 15,0 m.Plotis ne mažesnis kaip 5,0 m.Aukštis ne mažesnis kaip 5,0 m. |  |
| * + 1. Kameros konstrukcija
 | Sutvirtinta ir pritaikyta kameros viduje sumontuoti keltuvus, kurių kėlimo galia ne mažesnė negu 2,5 t. |  |
| * + 1. Kameros sienos ir lubos
 | Sienos: cinkuotas plieno lakštas, išorinė pusė nudažyta, storis ne mažesnis kaip 1,5 mm.Lubos: cinkuotas plieno lakštas, išorinė pusė nudažyta, storis ne mažesnis kaip 2 mm.Garso izoliacija: mineralinė vata, storis ne mažesnis kaip 40 mm. |  |
| * + 1. Vidinė sienų apsauginė danga
 | Dilimui atspari guma, storis ne mažiau kaip 3 mm, lengvai keičiama. |  |
| * + 1. Kameros vartai
 | Priekinėje kameros dalyje, automatiniai, elektriniai, susukami.Vartų plotis ne mažesnis negu 4,75 m.Vartų aukštis ne mažesnis negu 4,90 m.Vartai iš aliuminio profilio, išorinė dalis nudažyta, vidinė padengta dylimui atsparia guma, kurios storis ne mažiau negu 1,5 mm.Apsauginis mechanizmas nuo savaiminio vartų užsidarymo.Rankinis avarinis vartų atidarymo mechanizmas, skirtas atidaryti vartus, dingus elektros maitinimui. |  |
| * + 1. Personalo durys
 | Durys ne mažesnės negu 2,0 x 0,8 m.Ne mažiau kaip 2 vnt. Durų išorinė dalis nudažyta, vidinė padengta dilimui atsparia guma, kurios storis ne mažesnis negu 3 mm.Duryse būtinas langas su metaline užuolaida, atidaroma iš kameros išorinės pusės.Virš durų būtina signalinė lempa, informuojanti apie vykstanti darbą kameroje.Apsauginė sistema, kuri sustabdo darbą, atidarius personalo duris ir nepaleidžia įrenginio, neuždarius durų. |  |
| * + 1. Apšvietimas
 | Viršutinis apšvietimas: LED šviestuvai sumontuoti kameros lubose.Viršutinio apšvietimo vidutinis intensyvumas ne mažesnis kaip 400 lux, papildomai sustiprintas kameros lubų atspindėjimu. Viršutinio apšvietimo instaliuotas bendras galingumas ne didesnis kaip 1,5 kW.Šoninis apšvietimas: fluorescenciniai šviestuvai, padengti atsparaus dilimui polikarbonato gaubtais, kurių storis ne mažesni negu 3,5 mm, sumontuoti šoninėse sienose 1,2 m aukštyje. Šoninio apšvietimo bendras galingumas ne didesnis kaip 0,5 kW.Avarinis apšvietimas virš personalo durų, LED tipo. |  |
| * + 1. Kameros grindys
 | Pamato gylis ne didesnis negu 450 mm.Betoninės grindys su koridoriais abrazyvo transportavimui. Koridoriai per visą plotą padengti grotomis, kurių apkrova ne mažesnė negu 1000 kg/m².Būtinos betoninės juostos krovininiam transportui užvažiuoti, kurių plotis ne mažesnis negu 850 mm. Juostose įbetonuoti dveji geležinkelio bėgiai, kurių plotis 1435 mm ir 1520 mm (europinė ir rusiškoji vėžė).Pastaba: pagal tiekėjo parengtus ir su Pirkėju suderintus brėžinius grindų įrengimą atlieka pastato statybos rangovas. Grindų įrengimo kainos į kamerų pasiūlymo kainą neįskaičiuoti.Į pasiūlymą įskaičiuoti tik brėžinių parengimą ir suderinimą su Pirkėju, įvertinant aukščiau išdėstytus reikalavimus.. |  |
| * + 1. Abrazyvo transportavimo sistema
 | Sistema dengia visą grindų plotą ir sudaryta iš grandiklių, kurių aukštis ne didesnis negu 150 mm. Grandiklių darbinė dalis pagaminta iš ne metalinės ilgai tarnaujančios medžiagos. Sistema su elektrine pavara, kurios bendra galia ne daugiau negu 4,5 kW. |  |
| * + 1. Abrazyvo surinkimo sistema
 | Sistemą sudaro elevatorius, dinaminis ir vibracinis separatorius.Išvalyto abrazyvo talpa pritaikyta ne mažiau kaip dviems darbo vietoms, talpa ne mažiau kaip 400 l.Šiukšlių surinkimo rėmas pritaikytas pritvirtinti didmaišį ir su išpjovomis auto krautuvo šakėms. |  |
| * + 1. Šratavimo įrenginys
 | Šratų talpa ne mažiau kaip 200 l, šratų žarna ne mažesnio skersmens kaip 25,0 mm, ne mažesnio ilgio kaip 20,0 m, šratų antgalis ne mažesnio skersmens negu 9,5 mm – 1 vnt.Būtinas nuotolinis valdymas, elektropneumatinis, sujungtas su centrine valdymo sistema.Būtinas darbinio slėgio reguliavimas. |  |
| * + 1. Darbo vietų skaičius
 | Ne mažiau kaip 1 vnt., galimybė prijungti antrą vietą. |  |
| * + 1. Operatoriaus apsaugos priemonės
 | 1 vnt. |  |
| * + 1. Kameros filtravimo sistema
 | Oro srautas ne mažesnis kaip 30000 m3/val. Filtravimo plotas ne mažesnis kaip 504 m².Filtravimo lygis 4 mg/m³.Automatinis filtrų nupurtymas, veikiantis priklausomai nuo filtrų užteršimo lygio.Papildomas kameros vėdinimas, pabaigus šratavimo darbus.Ortakiai patalpų viduje ir išorėje. |  |
| * + 1. Valdymo spinta
 | Būtinas PLC valdiklis.Kiekvieno kameros mazgo paleidimo jungikliai ir indikacinės lemputės.Įspėjimo sistema pranešanti apie galimą operatoriaus susižeidimą.Gedimų diagnostikos sistema.Darbo valandų skaitiklis. |  |
| * + 1. Kėlimo įrenginys kameros viduje
 | Kameros viduje sumontuotas kėlimo įrenginys, skirtas pakelti gaminius nuo grindų ar vežimėlio, nemažiau kaip 2 vnt.Kėlimo įrenginio laikančioji konstrukcija turi būti sumontuota kameros išorėje.Kėlimo galia ne mažiau negu 2500 kg.Elektros galia ne daugiau kaip 4 kW.Kėlimo greitis ne mažesnis kaip 4 m/min.Kėlimo įrenginio klasė ne mažesnė kaip FEM 9.511.Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP55.Valdymo laidas ne trumpesnis kaip 8 m. |  |
| * + 1. Instaliuotas elektrinis galingumas
 | Ne didesnis kaip 50 kW. |  |
| * + 1. Įrangos pristatymas, surinkimas, paleidimas, apmokymas (pamatai ir pagrindas bus parengti statinio statybos darbus vykdančio rangovo)
 | Būtina įtraukti į įrangos kainą. |  |
| * + 1. Įrangos sertifikavimas
 | Būtinas CE arba lygiavertis.  |  |
| * + 1. Naudojimo ir aptarnavimo instrukcija
 | Privaloma, lietuvių arba anglų kalbomis. |  |
| * + 1. Garantija
 | Ne mažiau 24 mėn. nuo priėmimo perdavimo akto datos. |  |
| * + 1. Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas
 | Garantinį ir pogarantinį aptarnavimą turi atlikti gamintojo atstovas arba jo sertifikuota įmonė. |  |

Visa siūloma įranga yra nauja ir nenaudota.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Eil.****Nr.** | **Pateiktų dokumentų pavadinimas** | **Dokumento puslapių skaičius** | **Konfidencialu****Taip / Ne** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos* |  | *parašas* |  | *Vardas Pavardė* |

Konkurso sąlygų 3 priedas

**TECHNOLOGINĖS DALIES PLANAS**



1. Jei nusprendžiama, kad pirkime dalyvaujanti ūkio subjektų grupė turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį. [↑](#footnote-ref-1)