UAB „BioHeat“, adresas Sandėlių 7, Karlų kainas, Visaginas

telefonas: +370 687 21 904

el. paštas: info@bioheat.lt

duomenys kaupiami VĮ „Registrų centras“

įmonės kodas: 303398879

**MEDIENOS BRIKETŲ GAMYBOS LINIJOS PIRKIMO DERYBŲ SĄLYGOS**

2016-04-06 Nr. 2016/1

**BENDROSIOS NUOSTATOS**

* 1. UAB „BioHeat“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „**Medienos briketų gamybinės bazės kūrimas“** (Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0046 REGIO INVEST LT + priemonė), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis numato įsigyti: inovatyvių medienos briketų gamybos linija.
	2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)
	3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šių skelbiamų derybų sąlygomis.
	4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), 2016 m. balandžio 7 d.
	5. Pirkimas atliekamas derybų būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
	6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka[[1]](#footnote-1).
	7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: *Daivutė Šutienė,* +370 687 21 904*, el. paštas* info@bioheat.lt*, adresas* Sandėlių g. 7, Karlų kaimas, Visaginas*.*

**KVIETIMAS PATEIKTI PARAIŠKĄ**

## Pirkimo komisija kviečia Jus dalyvauti **Medienos briketų gamybos linijos skelbiamose derybose.**

## 1.Tiekėjas rengia ir pateikia paraišką dalyvauti skelbiamose derybose pagal pirkimo dokumentų 2 priede pateikiamą paraiškos formą. Kartu su paraiška teikiama informacija apie tiekėjo kvalifikaciją. Paraišką sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:

1.1. užpildyta paraiškos forma, parengta pagal šių pirkimo dokumentų 2 priedą;

1.2. minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus II ir III skyriuose pagrindžiantys dokumentai.

## 2. Paraiškos turi būti pateikiamos el. paštu: info@bioheat.lt arba adresu: J.Galvydžio g. 5, 08236, Vilnius (tel. pasiteiravimui +370 687 21 904) iki **2016-04-15, 10:00.** Tiekėjų paraiškos, pateiktos pavėluotai, neatplėšiamos ir grąžinamos juos pateikusiems tiekėjams.

**I. PIRKIMO OBJEKTAS**

3. Perkama įranga – inovatyvių medienos briketų gamybos linijos, kurių techninės specifikacijos ir komplektacija pateikiami 1 priede. Perkama įranga turi būti nauja ir nenaudota bei turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

4. Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą projektą. Projekto pavadinimas „Medienos briketų gamybinės bazės kūrimas“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0046.

**II. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA**

5. Tiekėjas turi būti juridinis asmuo, registruotas įstatymų nustatyta tvarka – pateikiamas registravimo pažymėjimas arba išrašas iš juridinių asmenų registro tvarkytojo.

# 6. Tiekėjas per paskutinius 5 metus turi būti įvykdęs bent vieną panašios įrangos sutartį, kurios vertė buvo ne mažesnė nei 1 100 000 EUR be PVM – tiekėjas pateikia įstaigos vadovo ar įgalioto asmens pasirašytą raštą apie įvykdytas sutartis, nurodydamas užsakovą, įrangos tipą ir sutarties vertę.

# **III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS**

## Pirkimo komisija tikrina tiekėjų paraiškose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitikimą šiose skelbiamų derybų pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu Pirkimo komisija mano, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti tiekėjo el. paštu juos patikslinti.

## Tiekėjų kvalifikacija vertinama dviem etapais:

8.1. Pirkimo komisija patikrina, ar paraišką pateikęs tiekėjas atitinka šiose skelbiamose derybų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas nekviečiamas teikti pasiūlymo ir jo paraiška atmetama, kai:

* tiekėjo paraiška neatitinka jai keliamų reikalavimų;
* apie nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitikimą tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkimo komisija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
* kvalifikacijos duomenys neatitinka bent vieno kvalifikacijos reikalavimo;
* Pirkimo komisijai paprašius, tiekėjas per nurodytą terminą nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.
	1. patikrinusi tiekėjo kvalifikaciją, Pirkimo komisija vykdo kvalifikacinę atranką, tarpusavyje palygindama paraiškas pateikusių tiekėjų kvalifikaciją ir išrenka 3 (tris) tiekėjus, kuriuos kviečia pateikti pasiūlymus. Lyginama tik tų tiekėjų, kurie buvo pripažinti atitinkančiais keltus reikalavimus, kvalifikacija. Pagal lyginimo rezultatus nustatomas dalyvių eiliškumas jų kvalifikacijos įvertinimo balų mažėjimo tvarka.

## Kvalifikacinės atrankos kriterijai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EEilės Nr. | Tiekėjų kvalifikacijos palyginimo tarpusavyje kriterijai (P) | Vertinamo kriterijaus svarbos koeficientas (L) |
| 61. | **Kriterijus P1** – Medienos briketų gamybos linijų pardavimo metų patirtis. Įrodymui 1) nurodyti pirmąją medienos briketų gamybos linijos pardavimo sutartį ir 2) pateikti priėmimo – perdavimo aktus arba apmokėjimą už įrangą patvirtinančius dokumentus, nurodant datą. | 30 |
| 62. | **Kriterijus P2** – Medienos briketų gamybos linijų pardavimo sutarčių, iš kurių vienos sutarties vertė ne mažesnė kaip 1,1 mln. EUR be PVM, skaičius. Pateikti 1) sutarčių sąrašą ir 2) priėmimo – perdavimo aktus arba apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. | 70 |
|  | Iš viso: | 100 |

## Kvalifikacinės atrankos tvarka:

* + 1. Apskaičiuojama kiekvieno tiekėjo kiekvieno vertinamo kriterijaus santykinė reikšmė:

Ki = Pi / Pi,max\* Li;

Pateiktose formulėse:

i - vertinamo kriterijaus indeksas;

Ki - vertinamo kriterijaus santykinė vertė;

Pi – tiekėjo, kurio kvalifikacinis kriterijus vertinamas, nurodyta vertinamo kriterijaus reikšmė;

Pi,max – didžiausia iš visų tiekėjų nurodytų vertinamo kriterijaus reikšmių;

Li - vertinamo kriterijaus svarbos koeficientas (lyginamasis svoris).

8.4.2. Apskaičiuojamas bendras kvalifikacijos įvertinimas, sumuojant visų vertintų kriterijų santykines vertes:

K= Σ Ki .

* + 1. Nustatomas tiekėjų eiliškumas jų kvalifikacijos įvertinimo balų mažėjimo tvarka.

# **IV. KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS**

## Pirkimo komisija kviečia 3 (tris) daugiausiai balų kvalifikacinės atrankos metu surinkusius tiekėjus, pateikti pasiūlymus. Jeigu paraiškas pateikia mažiau tiekėjų arba, atmetus minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančius tiekėjus, jų lieka mažiau, negu nustatyta, pateikti pasiūlymus kviečiami visi likę tiekėjai, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Pirkėjas negali kviesti dalyvauti kitų, paraiškų nepateikusių, tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

## Tiekėjai el. paštu informuojami apie sudarytą kvalifikacijos įvertinimo eilę. Tiekėjams, kurie nekviečiami pateikti pasiūlymų, Pirkėjas praneša apie tai el. paštu.

**Kvietimo teikti pasiūlymo sąlygos ir forma skelbiama informacijai, tačiau nėra vertinama Paraiškų teikimo etape**

*Atsiliepusio tiekėjo pavadinimas*

**KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ**

2016-04- Nr. 2016/2

Pirkimo komisija kviečia Jus dalyvauti **Medienos briketų gamybos įrangos skelbiamose derybose** ir pateikti pasiūlymą.

**I. PIRKIMO OBJEKTAS**

1. Perkama įranga – inovatyvių medienos briketų gamybos linijos, kurių techninės specifikacijos ir komplektacija pateikiami 1 priede. Perkama įranga turi būti nauja ir nenaudota bei turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

2. Alternatyvius pasiūlymus pateikti draudžiama. **Pirkimas į dalis neskaidomas – tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai pirkimo objekto apimčiai.**

3. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą įsipareigoja pateikti įrangą per nustatytą laikotarpį, t.y. nuo sutarties pasirašymo dienos per 6 mėnesius. Šis terminas gali būti pratęstas 3 mėn.

4. Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis iš dalies finansuojamą projektą.

**III. PASIŪLYMŲ RENGIMAS**

5. Pasiūlymas turi būti pateiktas pagal pridedamą pasiūlymo formą (3 priedas) el. paštu arba korespondencijai nurodytu adresu. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens.

6. Į siūlomą kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (dokumentų rengimo, transportavimo, apmokymo ir kt.).

7. Pasiūlyme turi būti nurodytas minimalus pasiūlymo galiojimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 60 kalendorinių dienų po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Šis terminas, jam nepasibaigus, gali būti pratęstas.

8. Pasiūlymai turi būti pateikiami el. paštu: info@bioheat.lt arba adresu J.Galvydžio g. 5, 08236, Vilnius (tel. pasiteiravimui +370 687 21 904) iki **2016-\_\_\_\_\_, 10:00.** Tiekėjų pasiūlymai, pateikti pavėluotai, neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams.

**IV. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS**

9. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausia kaina.

 10. Pasiūlymai pateikiami ir vertinami eurais be PVM.

**V. SKELBIAMŲ DERYBŲ SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS**

11. Tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų raštu ar el. paštu. Atsakymai į tiekėjų klausimus pateikiami visiems atsiliepusiems tiekėjams, jų nurodytais el. pašto adresais ir pateikiami raštu. Projekto vykdytojas savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus (nekeisdamas paskelbtos informacijos esmės ir pateikdamas paaiškinimus (patikslinimus) visiems tiekėjams, kuriems Pirkimo komisija yra pateikusi skelbiamų derybų dokumentus.

**VI. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS**

12. Vokų su pasiūlymais atplėšimas vyks J.Galvydžio g.5, 08236, Vilnius (tel. pasiteiravimui +370 687 21 904) **2016-\_\_\_\_\_\_, 10:15.** Tiekėjai turi teisę dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje. Tiekėjų atstovai turi pateikti dokumentą, įrodantį jų teisę dalyvauti posėdyje (asmens dokumentą (įmonės vadovui), darbo pažymėjimą (kitam darbuotojui) ar įgaliojimą).

13. Vokų atplėšimo metu tiekėjams ar jų atstovams bus skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas bei pasiūlyme nurodyta kaina.

14. Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti ir nebus atskleista tretiems asmenims, išskyrus institucijas, administruojančias finansinę paramą įrangos pirkimui.

**VII. DERYBOS**

15. Į Derybas Pirkimo komisija kviečia 3 (tris) daugiausiai balų kvalifikacinės atrankos metu surinkusius tiekėjus, pateikti pasiūlymus. Jeigu paraiškas pateikia mažiau tiekėjų arba, atmetus minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančius tiekėjus, jų lieka mažiau, negu nustatyta, pateikti pasiūlymus kviečiami visi likę tiekėjai, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai. Derybomis siekiama pagerinti pasiūlymus, kad Pirkėjas galėtų įsigyti įrangą, kuri visiškai atitinka Pirkėjo poreikius. Derybos vykdomos dėl visos perkamos įrangos charakteristikų, įskaitant, kainą, kokybę, kiekį, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.

16. Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją arba kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus.

17. Tiekėjų galutiniai pasiūlymai yra laikomi derybų protokolai ir pirminiai tiekėjų pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu.

**VIII. SUTARTIES SĄLYGOS**

17. Sutartis sudaroma pagal tipinę tiekėjo sutarties formą, lietuvių ir (arba) anglų kalba, atsižvelgiant į žemiau pateiktas sąlygas. Nurodytos sąlygos negali būti keičiamos.

18. Tiekėjas turi patiekti įrangą ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Šis terminas, gali būti pratęstas ne daugiau nei 3 mėn.

19. Laiku nepristačius prekių tiekėjas privalės sumokėti 0,05 proc. pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

20. Už prekes atsiskaitoma mokėjimo pavedimu per 30 kalendorinių dienų, pateikus sąskaitą-faktūrą ir perdavimo aktą bei reikiamus techninius dokumentus.

21. Tiekėjui pageidaujant, galimas avansinis mokėjimas, kurio dydis yra ne didesnis nei 30 proc. sutarties kainos. Avansinis mokėjimas sumokamas per 15 dienų pasirašius sutartį ir tiekėjui pateikus avansinio mokėjimo sumos dydžio garantiją arba laidavimą, kuris galioja visą sutarties galiojimo laikotarpį (iki prekių pristatymo ir galutinio atsiskaitymo).

Pirkimo komisijos pirmininkas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Gintaras Valiukonis\_\_\_

 *(parašas) (vardas, pavardė)*

Dėl pirkimo procedūrų: Viktorija Valikonė 868884883;

 *(asmuo ryšiams, telefono numeris)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 priedas

**MEDIENOS BRIKETŲ GAMYBOS LINIJOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

Medienos briketų gamybos linijos nurodyti techninės specifikacijos rekomenduojami reikalavimai yra Pirkėjo norimas tikslas, tačiau tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius sprendimus ir parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje.

Medienos briketų gamybos linijos bendras ilgis, plotis, aukštis turi būti pritaikytas prie suremontuotos patalpos.

Įranga turi atitikti saugos reikalavimų standartą LST EN 13525:2005+A2:2010   Miškų ūkio mašinos. Medienos smulkintuvai. Sauga arba gali atitikti lygiaverčius standartus.

Ši linija turi būti pateikta pilnai ("iki rakto"), įskaitant mašinų ir įrangos (kartu su projektine dokumentacija) pristatymą, sumontavimą ir bandomosios partijos gamybą, operatorių apmokymą bei gamintojo Europos Sąjungos atitikties deklaracijos pateikimą.

**BENDRIEJI REIKALAVIMAI :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAMETRAI** | **VIENETAI** | **REKOMENDUOJAMI** **REIKALAVIMAI** |
| 1. Medienos briketų gamybos linija

 1.1. Metinis našumas  1.5. Bendra elektros instaliacijos galia 1.6. Bendras vandens poreikis | tKWLtr.\h | Min. 20.000Max. 700Max. 200 |

1.7. Gamybos linija turi būti maksimaliai automatizuota – ne daugiau 2 žmonių vienai pamainai ir 1 papildomas žmogus darbo dienomis darbo valandomis.

1.8. Turi būti įdiegtas įrangos būklės stebėjimo ir remonto konsultacijų Online rėžimas 24/7 (24 valandas, 7 dienas per savaitę).

1.9. Turi būti garantuotas gamybos našumas ne mažiau 20.000 tonų gatavos produkcijos medienos ir miško atliekų skiedrų briketų per metus, supakuotos į paketus po 10 kg. Žaliava – medienos skiedros ir miško atliekų skiedros, drėgnumas iki 55 procentų.

1.10. Medienos džiovinimui naudojami katilai kaitinami ta pačia biomasės skiedra.

1.11. Turi būti galimybė perdirbti žaliava - medienos atliekos iš medienos perdirbimo įmonių, įvairios pjuvenos, žievė, įvairios miško atliekos, šakos, malkinė mediena.

**REIKALAVIMAI ATSKIRIEMS MAZGAMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAMETRAI** | **VIENETAI** | **REKOMENDUOJAMI****REIKALAVIMAI** |
| 1.12.Žaliavų sandėlio slankiojančios grindys, sandėlis, ciklonai-šnekai žaliavos padavimui | Vnt. | Slankiojančios grindys, sumontuotos per visą žaliavų sandėlio plotą. Automatizuotas valdymas, užtikrinantis reikiamų mišinių padavimą briketų gamybai bei katilams. Slankiojančios grindys turi būti pritaikytos nuo 30\30\5 iki 50\50\30 žaliavos padavimo frakcijai. Šios grindys turi būti sumontuotos į betonines grindis, kad 5t hidraulinis krautuvas neužkabintų kaušu paduodamas žaliavą.Žaliavų sandėlio grindys ir sienos turi būti įrengtos taip, kad neužsilaikytų žaliavos likučiai, sandėlio kraštuose. Ciklonai –šnekai turi būti įrengti taip, kad neviršytų 45 laipsniu kampo. Našumas min. 10000 kg.\h. |
| 1.13. Smulkintuvas 8mm | Vnt. | Smulkintuvas skirtas susmulkinti į 8mm frakciją medienos atliekas 55 proc. drėgnumo. Našumas min. 8500 kg.\h. |
| 1.14.Smulkintos žaliavos bunkeris | Vnt. | Įrengti vieną rezervuarą-bunkerį, susmulkintai ir nedžiovintai 8mm frakcijos žaliavai (min 6 kub.m), kuri paruošta džiovinimui. Rezervuaras turi būti įrengtas su slidžiomis drėgmei atspariomis sienelėmis. |
| 1.15. Katilas | Vnt. | Reikalingi mažiausiai 2 katilai, bendras galingumas ne mažiau 3,6 MW, kurie gamins šilumą briketų žaliavai džiovinti. Džiovinimo procesui katiluose turi būti naudojama smulkinta mediena, medienos miško atliekos, malkinė mediena, kurios drėgmė turi būti iki 55 proc.Efektyvumas ne mažiau 85 %, galios reguliavimas nuo 30 % iki 100 % .Katilas, minimaliam šilumos poreikiui turi turėti vegetacinę funkciją ir atsiradus staigiam šilumos poreikiui katilas turi turėti funkciją, automatiniam šilumos pakėlimui.Būtina katile automatinė gesinimo sistema, gaisro atveju, automatiniai davikliai signalizacijai. |
| 1.16. Katilų, kuro bakas | Vnt. | Šalia kiekvieno katilo sumontuoti smulkintos medienos kuro bakus, mažiausia talpa 650 kg su slidžiomis drėgmei atspariomis sienelėmis.  |
| 1.17. Džiovykla | Vnt. | Reikalingos ne mažiau 2 būgninės džiovyklos, galinčios paruošti iš techninės specifikacijos 1.11. punkte numatytos žaliavos, kurios drėgnumas yra iki 55 proc., išdžiovinant ir paliekant mažiausiai 3 tonas žaliavos briketų gamybai iki 9 proc. drėgnumo. Džiovyklos turi turėti automatinį valdymą, automatinius daviklius priešgaisrinei apsaugai, bei turi būti atskirai įrengta kibirkščių gaudyklės, bei automatinis gesinimas. |
| 1.18. Smulkintuvas 3mm | Vnt. | Išdžiovinta masė iš džiovyklų, cikloniniais sraigtais paduodama į sausos masės smulkintuvą, kuriame išdžiovinta masė susmulkinama iki 3mm frakcijos.Minimalus pajėgumas per valandą 3 tonos.  |
| 1.19.Rezervuaras-bunkeris, išdžiovintai 3mm frakcijos masei | Vnt. | Išdžiovinta 3mm masė, patenka į bunkerį, kuris yra skirtas, kaip kaupiklis, linijos presams, dėl nepertraukiamo džiovyklų darbo. Bunkeris turi būti ne mažesnis, kaip 5 kub. m.  |
| 1.20. Presai  | Vnt. | Linijai reikalingi ne mažiau dviejų presų, kurių bendras pajėgumas yra nuo 3000kg.\h. Presų galvutės aušinamos vandeniu, presas dirba hidrauliniu būdu. Suspaudimo laipsnis 2000-2500kg\kv.cm., min. 210 smūgių per 1 minutę, išspaustų briketų diametras 90 mm (arba 80x80 mm kvadratinis), turi gaminti abiejų tipų briketus (su skyle ar be jos), brikėtų ilgis pagal poreikį. Briketų galutinė drėgmė 7-12 proc. ribose. Padidėjus temperatūrai, automatinis stūmoklis turi turėti jutiklius signalizacijai. |
| 1.21. Trapecinis brikėtų koridorius -šaldytuvas | Vnt. | Po presavimo išspausti briketai slenka į fasavimo skyrių ilgais koridoriais (vadinamais šaldytuvu), kurių kiekis sutampa su presų kiekiu, kuriame briketai natūraliai atvėsta, prieš pakavimą. |
| 1.22. Brikėtų pjaustymo įrengimas | Vnt. | Automatiniai ilgio kontroliavimo įrengimai, kurių skaičius sutampa su presų skaičiumi, kurie pagal užduotą programą, supjausto ilgą briketo juostą į numatytus pagal poreikį ilgius. Našumas min. 3000kg.\h. |
| 1.23. Transportavimo juosta ir pakavimo mašina | Vnt. | Iš pjaustymo įrengimų, supjaustyti brikėtai juda transporterio juostomis į pakavimo įrengimą. Vienas pakavimo įrengimas, supakuoja į polietileno pakuotes nuo 7,5kg iki 12 kg. Supakuota brikėta, dedama ant EURO padėklo iki 1000kg svorio. Našumas min. 3000kg.\h. |
| 1.24. EURO padėklo pakavimo įrengimas | Vnt. | Įrengimas ant EURO padėklo esančias brikėtas, apsuka polietilenine arba foline plėvele, tokiu būdu sutvirtina saugiam sandėliavimui bei transportavimui. Svoris iki 1000kg.Našumas min. 3000kg.\h. |

1.25. Įmonė pati turi atlikti įrangos montavimą, paleidimą, ir garantinį aptarnavimą (savo darbuotojų pajėgomis).

1.26. Garantinis aptarnavimas ne mažiau 2 metai, po garantinis aptarnavimas ne mažiau 5 metai. Europos Sąjungos ekonominės erdvės banko arba draudimo bendrovės garantijos dėl šio, o taip pat 1.9 punktų reikalavimų įgyvendinimo.

1.28. Esant poreikiui, Pirkėjas gali prašyti pateikti techninius dokumentus, kurie patvirtintų įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

2 priedas

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(dokumentų sudarytojo pavadinimas)*

**Pirkėjui UAB „BioHeat“**

**TIEKĖJO PARAIŠKA DĖL MEDIENOS BRIKETŲ GAMYBOS LINIJOS PIRKIMO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(data)*

Pasiūlymas galioja \_\_(*ne trumpiau nei iki .... d*.)\_\_ d.

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |  |
| Tiekėjo buveinė/adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis skelbiamų derybų sąlygomis, nustatytomis:

1.1. Skelbiamų derybų skelbime, išspausdintame 2016 m. balandžio 7 d. [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt);

1.2. kvietime pateikti paraišką;

1.3. paaiškinimuose tiekėjams (jei tokių buvo).

2. Kartu su paraiška pridedami dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr | Kvalifikacinis reikalavimas | Kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir dokumentų puslapių skaičius |
| 1. | Tiekėjas turi būti juridinis asmuo, registruotas įstatymų nustatyta tvarka – pateikiamas registravimo pažymėjimas arba išrašas iš juridinių asmenų registro tvarkytojo. |  |
| 2. | Tiekėjas per paskutinius 5 metus turi būti įvykdęs bent vieną panašios įrangos pardavimo sutartį, kurios vertė buvo ne mažesnė nei 1 100 000 EUR be PVM – tiekėjas pateikia įstaigos vadovo ar įgalioto asmens pasirašytą raštą apie įvykdytas sutartis, nurodydamas užsakovą, įrangos tipą ir sutarties vertę.  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kvalifikacinės atrankos kriterijai | Kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir dokumentų puslapių skaičius |
| 1. | **Kriterijus P1** – Medienos briketų gamybos linijų pardavimo metų patirtis. Įrodymui 1) nurodyti pirmąją medienos briketų gamybos linijos pardavimo sutartį ir 2) pateikti priėmimo – perdavimo aktus arba apmokėjimą už įrangą patvirtinančius dokumentus, nurodant datą. |  |
| 2. | **Kriterijus P2** – Medienos briketų gamybos linijų pardavimo sutarčių, iš kurių vienos sutarties vertė ne mažesnė kaip 1,1 mln. EUR be PVM, skaičius. Pateikti 1) sutarčių sąrašą ir 2) priėmimo – perdavimo aktus arba apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, |  |

Tiekėjas ar jo atstovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(parašas) (vardas pavardė)*

3 priedas

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(dokumentų sudarytojo pavadinimas)*

**Pirkėjui UAB „BioHeat“**

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS DĖL MEDIENOS BRIKETŲ LINIJOS PIRKIMO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(data)*

Pasiūlymas galioja \_\_(*ne trumpiau nei iki .... d*.)\_\_ d.

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |  |
| Tiekėjo buveinė/adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis skelbiamų derybų sąlygomis, nustatytomis:

1.1. Skelbiamų derybų skelbime, išspausdintame 2016 m. balandžio 7 d. [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt);

1.2. kvietime pateikti pasiūlymą;

1.3. paaiškinimuose tiekėjams (jei tokių buvo).

2. Bendra pasiūlymo kaina pateikiama lentelėje. Į šią sumą įeina visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

3. Mes siūlome šią įrangą:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės, paslaugos ar darbųpavadinimas | Kiekis |  Kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur su PVM |
|  |  **Medienos briketų gamybos linija** | 1 |  |  |
|  |

4. Siūlomų prekių savybės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

5. Patvirtiname, kad jos yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

Tiekėjas ar jo atstovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(parašas) (vardas pavardė)*

1. Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai. [↑](#footnote-ref-1)