**UAB „Lidaris“**

UAB „Lidaris“, Šv. Stepono g. 27C-24, LT-01312 Vilnius, įm. kodas 302813532,   
PVM mokėtojo kodas LT100007025612, tel: +370-609-09233

**KONKURSO** **SĄLYGOS**

**6 kW vid. galios nuolatinės veikos (CW) lazeris   
su BŪTINAIS priedais**

**TURINYS**

[**2.** **PIRKIMO OBJEKTAS** 2](#_Toc14421769)

[**3.** **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI** 3](#_Toc14421770)

[**4.** **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS** 4](#_Toc14421771)

[**5.** **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS** 5](#_Toc14421772)

[**6.** **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS** 6](#_Toc14421773)

[**7.** **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS** 6](#_Toc14421774)

[**8.** **Derybos** 7](#_Toc14421775)

[**9.** **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO** 7](#_Toc14421776)

[**10.** **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS** 7](#_Toc14421777)

[**11.** **Baigiamosios nuostatos** 8](#_Toc14421778)

[**12.** **Priedai** 8](#_Toc14421779)

[Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 9](#_Toc14421780)

[**Techninė specifikacija Lazerinis šaltinis su BŪTINAIS PRIEDAIS** 9](#_Toc14421781)

[Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 12](#_Toc14421782)

[**PASIŪLYMAS DĖL Lazerinio šaltinio su BŪTINAIS PRIEDAIS** 12](#_Toc14421783)

[**UAB „Lidaris“** 16](#_Toc14421784)

[Konkurso sąlygų priedas Nr. 3 16](#_Toc14421785)

[**MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA DĖL Lazerinio šaltinio su būtinais priedais TIEKIMO** 16](#_Toc14421786)

[Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 17](#_Toc14421787)

[**PANAŠIŲ ĮVYKDYTŲ PREKIŲ\* PARDAVIMO SUTARČIŲ DEKLARACIJA** 17](#_Toc14421788)

**BENDROSIOS NUOSTATOS**

* 1. UAB „Lidaris“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Naujos kartos optiniai paviršiai ir dangos lazeriams (STAR)“ (Nr. J05-LVPA-K-04-0110), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: 6 kW vid. galios nuolatinės veikos (CW) lazerį su būtinais priedais.
  2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)
  3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
  4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)*.*
  5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
  6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.
  7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: inžinierius Mindaugas Ščiuka, tel: +370-601-38283,   
     el. paštas: mindaugas@lidaris.com.

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Perkama 6 kW vid. galios nuolatinės veikos (CW) lazeris su būtinais priedais kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.
   2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
   3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.
   4. Prekės turi būti pristatytos per 90 dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
   5. Prekių pristatymo vieta -UAB „Lidaris“, Saulėtekio al. 10, LT-10223, Vilnius, Lietuva.
2. **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

* + 1. **Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai**

| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija arba pateikiamas tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų priedas Nr. 3 **Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija)**, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |

**\* Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

**3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai**

| **Eil.**  **Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas panašių įvykdytų prekių pirkimo sutarčių sąrašas. Kiekviename nurodytame sandoryje privalo būti lazeris nemažesnės kaip 3kW vidutinės optinės galios su būtinais priedais pvz.: aušinimo blokas, spinduliuotės tiekimo šviesolaidis, kolimatorius. Prekės tiesiogiai nesusijusios su lazerio veikimu neturi būti įtraukiamos, pateikiant bendrą sandorio ar sutarties sumą. Pateikiant panašių įvykdytų prekių pirkimo sutarčių sąrašą nurodomi prekių pavadinimai, sutarties panašių prekių bendra suma Eur be PVM, sutarties data, prekių gavėjai ir jų identifikavimo duomenys užpildant lentelę, pateiktą priede Nr. 4. |

* 1. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu
  2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
  3. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį).

1. **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**
   1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
   2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu [mindaugas@lidaris.com](mailto:mindaugas@lidaris.com), pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Pasirašant įgaliotam asmeniui, su pasiūlymu turi būti pateikta įgaliojimo kopija. Pasiūlymo pasirašymo elektroniniu parašu reikalavimas nėra taikomas. **Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir vertinami, o bus grąžinami neatplėšti teikėjui.**
   3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.
   4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2-ame priede pateiktą formą.
   5. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma**:
      1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2-ąjį priedą;
      2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
      3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
      4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
   6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
   7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.
   8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
   9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. rugpjūčio mėn. 13 d. 16val*.* (Lietuvos Respublikos laiku) konkurso sąlygų 4.2 p. nurodytu el. pašto adresu. Tiekėjo prašymu Pirkėjas per 24h. el. paštu pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę“.
   10. Pasiūlymuose nurodoma prekių ir instaliavimo darbų kaina pateikiama, užpildant konkurso sąlygų 2-ame priede pateiktą lentelę. Siekiant išvengti rizikos dėl valiutų kurso svyravimų prekių ir instaliavimo darbų kainos turi būti išreikštos eurais be PVM. Pasiūlymai pateikti kita valiuta bus atmetami. Jei pasiūlymą teikia ne Lietuvoje registruotas Tiekėjas, „**su PVM“** skilčių, esančių 2-ojo priedo lentelėje, pildyti nereikia. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 2-ame priede nurodytą prekių ir instaliavimo darbų kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos: įskaitant transportavimo, paruošimo naudoti, įrangos testavimo. Bendra pasiūlymo kaina turi būti apskaičiuota susumuojant kiekvienos teikiamos prekės ar paslaugos kainas ir apvalinant gautąjį skaičių pagal matematines aritmetikos taisykles dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
   11. Pirkėjas neatsako už techninius trikdžius ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nėra vertinami.
   12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2019 m. rugsėjo mėn. 6d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
   13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
   14. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).
   15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

1. **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**
   1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
   2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
   3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
   4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
   5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: inžinierius Mindaugas Ščiuka, tel: +370-601-38283, el. paštas: mindaugas@lidaris.com.
2. **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS** 
   1. Pasiūlymų nagrinėjimas vyks 2019 m. rugpjūčio mėn. 14 d. 13 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
   2. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
   3. Komisija nagrinėja:
      1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
      2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
      3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
      4. ar pasiūlyme prekių ir instaliavimo darbų kainos pateiktos eurais.
   4. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
   5. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
   6. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
   7. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
   8. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
   9. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
3. **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**
   1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
      1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
      2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
      3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
      4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
      5. tiekėjas pasiūlyme priekių ir instaliavimo darbų kainas pateikė ne eurais.
      6. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
      7. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
      8. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
      9. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
   2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4. **Derybos**
   1. Derybos vykdomos nebus.
5. **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**
   1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
   2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
   3. Mažiausią kainą pasiūlęstiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
   4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
6. **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**
   1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
   2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos;
   3. Sutartyje numatomos Įrangos perdavimas – priėmimas vykdomas pagal tiekėjo įrangos priėmimo – perdavimo pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia tiekėjas ir pasirašo tiekėjas bei pirkėjas;
   4. Pirkimo sutartyje nurodomas avansas gali siekti 100 proc, t.y. pilną bendros sutarties kainą kuomet tiekėjas to reikalauja.
   5. Avansą Pirkėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per 15 d.d. nuo pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo datos.
   6. Galutinį apmokėjimą, kurio dydis priklauso nuo avansinio apmokėjimo dydžio Pirkėjas įsipareigoja apmokėti ne vėliau kaip per 15 d.d. nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.
   7. Laiku neatlikus nepristačius prekių, neatlikus instaliavimo darbų ar nesilaikius pirkimo sutarties sąlygų, Tiekėjas ir/arba Pirkėjas privalės sumokėti 0,05 proc. pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Netesybos sąlygą Tiekėjas privalo įtraukti į pirkimo – pardavimo sutartį.
   8. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
      1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
      2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
      3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
      4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
   9. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.
7. **Baigiamosios nuostatos**
   1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
   2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
   3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
   4. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.
8. **Priedai**
9. Techninė specifikacija: Lazerinis šaltinis su būtinais priedais (priedas Nr. 1)
10. Pasiūlymo forma: Lazerinis šaltinis su būtinais priedais (priedas Nr. 2)
11. Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija dėl lazerinio šaltinio su būtinais priedais tiekimo (priedas Nr.3)
12. Panašių įvykdytų prekių pardavimo sutarčių deklaracija (priedas Nr.4)

## Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

## **Techninė specifikacija Lazerinis šaltinis su BŪTINAIS PRIEDAIS**

Žemiau esančioje lentelėje yra pateiktos techninės specifikacijos 6kW vidutinės galios nuolatinės veikos (CW) lazerinio šaltinio su būtinais priedais

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Komponentas** | **Techninis rodiklis** | **Rodiklių reikšmės** |
| 1 | Nuolatinės veikos lazeris | Lazerio veika | Nuolatinė/moduliuota |
| Spinduliuotės vidutinė optinė galia | Ne mažiau kaip 6kW |
| Spinduliuotės poliarizacija | Atsitiktinė |
| Spinduliuotės bangos ilgis | Nuo 1068nm iki 1080nm |
| Spinduliuotės spektro plotis | Nuo 3 iki 6nm |
| Maksimalus spinduliuotės moduliacijos dažnis | Ne mažiau kaip 5kHz |
| Leistinas maksimalus spinduliuotės vidutinės galios nestabilumas 8 valandų laikotarpyje | Ne daugiau kaip ±2% |
| Integruotas spinduliuotės galios derinimas  (Derinimo žingsnis mažesnis negu lazerio galios nestabilumas) | Privalomas |
| Įjungimo/išjungimo maksimali trukmė | Ne daugiau kaip 0.1ms |
| Integruotas mažos galios (ne daugiau kaip 100mW) raudonas/žalias lazeris sistemos derinimui | Privalomas |
| Veikimo aplinkos temperatūros ribos | Nuo 5°C iki 45°C arba platesnės |
| Veikimo aplinkos drėgmės ribos | Nuo 10% iki 95% RH arba platesnės |
| Saugojimo aplinkos temperatūros ribos, be aušinimo skysčio | Nuo -40°C iki 75°C arba platesnės |
| Valdymas per eternetą ir valdymo protokolo aprašas Anglų arba Lietuvių kalba | Privalomas |
| Tiesioginis valdymas TTL signalu ir valdymo aprašas Anglų arba Lietuvių kalba | Privalomas |
| Valdymo programinė įranga skirta lazerio parametrams valdyti bei stebėti | Privaloma |
| Avarinio išjungimo jungtis (angl. interlock) | Privaloma |
| Lazerio įjungimo raktelis | Privalomas |
| Lazerio įjungimo mygtukas | Privalomas |
| Lazerio bloke emisijos indikatorinis šviestukas | Privalomas |
| Lazerio avarinio išjungimo(anlg. interlock) būsenos indikatorinis šviestukas | Privalomas |
| Aušinimo skysčio išleidimo vožtuvas lazerio bloke | Privalomas |
| Lazerio aušinimo įėjimo ir išėjimo jungtys | Privalomos |
| Lazerio optikos aušinimo įėjimo ir išėjimo jungtys | Privalomos |
| PE išorinė jungtis | Privaloma |
| Lazerinės spinduliuotės išvedamojo šviesolaidžio jungtis | Privaloma |
| Bendra maksimali elektrinė lazerio galia (be aušinimo bloko) esant maksimaliam apkrovimui | Ne daugiau kaip 18kW |
| Prietaiso maitinimo įtampa | 400-460V V/3P+PE 50-60Hz |
| Įėjimo integruotas saugiklis | Privalomas |
| Greitas lazerio bloko įjungimas/išjungimas atitinkantis 3PL d EN ISO 13849-1 standartą | Ne daugiau kaip 150ms |
| Lazerio dydis (ilgis x aukštis x plotis) | Ne daugiau 97 x 85 x 45cm  Taip pat privalo būti integruoti ratukai |
| Bendras prietaiso svoris be aušinimo bloko | Ne daugiau kaip 200kg |
| 2 | Spinduliuotės tiekimo šviesolaidis | Ilgis | Ne mažiau kaip 20m |
| Šerdies diametras | Nedaugiau kaip 100µm |
| Suderinamumas su kolimatoriumi bei lazerio bloku | Privalomas |
| Jungties standartas | QBH, aušinama vandeniu |
| 3 | Spinduliuotės kolimatorius | Židinio nuotolis | 100mm (leistinas nuokrypis ±1mm) |
| Išvadinio lęšio apertūra | 50mm (leistinas nuokrypis ±1mm) |
| Gamyklinis prietaiso kolimavimas | Privalomas |
| Apsauginis langelis | Privalomas |
| Aušinimas | Vandeniu |
| Suderinamumas su šviesolaidžiu | Privalomas |
| Jungties standartas | QBH |
| 4 | Tiesioginio aušinimo blokas (vidinio aušinimo kontūrams) | Maksimali šaldymo galia | Ne mažiau kaip 17kW |
| Aušinimo skystis | Aušinimo blokas privalo būti iš anksto užpildytas aušinimo skysčiu arba jis turi būti pridėtas |
| Naudojimo aplinka | Vidinis |
| Kompresorių skaičius | Ne mažiau kaip 1 |
| Aušimo kontūrų kiekis su atskirais siurbliais | Ne mažiau kaip 2 |
| Leistina aušinimo bloko išorinio kontūro įėjimo darbinė temperatūra (projektinė temperatūra) | Nuo 10°C iki 40°C arba platesnės (36 °C) |
| Aušinimo bloko išorinio kontūro aušinimo skysčio debitas | Ne daugiau kaip 3,2m³/h |
| Aušinimo bloko išorinio kontūro aušinimo skystis | Etilenglikolis - vanduo |
| Aušinimo bloko išorinio kontūro leistinas slėgis | Nuo 2,5 iki 8bar |
| Leistina tiesioginio aušinimo bloko saugojimo temperatūra be aušinimo skysčių | Nuo -40°C iki 64°C arba platesnė |
| Lazerio vidinio aušinimo kontūro šaldymo galia | Ne mažiau kaip 16kW |
| Lazerio vidiniam aušinimo kontūrui tiekiama aušinimo skysčio temperatūra | 21°C (leistinas nuokrypis ±1°C) |
| Maksimali vidinio lazerio aušinimo kontūro įėjimo temperatūra | 28,6°C (leistinas nuokrypis ±1°C) |
| Lazerio aušinimo kontūro išėjimo temperatūrinis stabilumas | ±1K arba geresnis |
| Lazerio aušinimo kontūro slėgis | Nemažiau kaip 2bar |
| Lazerio aušinimo kontūro debitas prie 2bar | Ne mažiau kaip 30l/min |
| Optikos aušinimo kontūro šaldymo galia | Ne mažiau kaip 1kW |
| Optikos aušinimui skirto kontūro išėjimo temperatūra | 30°C (leistinas nuokrypis ±1°C) |
| Optikos aušinimui skirto kontūro įėjimo temperatūra | 31°C (leistinas nuokrypis ±1°C) |
| Optikos aušinimui skirto kontūro išėjimo temperatūrinis stabilumas | ±1K arba geresnis |
| Optikos aušinimo kontūro slėgis | Ne mažiau kaip 3bar |
| Optikos aušinimo kontūro debitas prie 3bar | Ne mažiau kaip 20l/min |
| Pridėtos aušinimo žarnos jungiančios tiesioginio aušinimo bloką su lazeriu | Privalomas |
| Aušinimo žarnų ilgis | Ne mažiau kaip 20m |
| Maksimalus prietaiso dydis (ilgis x aukštis x plotis) | Ne daugiau kaip 110 x 170 x 70cm |
| Bendras elektrinis prietaiso galingumas esant maksimaliai apkrovai | Nedaugiau kaip 16kW |
| Tiesioginio aušinimo bloko integruotas valdiklis | Privalomas |
| Prietaiso maitinimo įtampa | 400-460V V/3P+PE 50-60Hz |
| Bendras tiesioginio aušinimo bloko svoris be aušinimo skysčio | Nedaugiau kaip 410kg |
| 5 | Lazerio instaliavimas | Instaliavimas UAB Lidaris patalpose | Privalomas |
| Lazerio parametrų patikrinimas po instaliavimo | Privalomas |
| 6 | Garantinis laikotarpis | Garantija | Ne mažiau kaip 36mėn. |

## Konkurso sąlygų priedas Nr. 2

### **PASIŪLYMAS DĖL Lazerinio šaltinio su BŪTINAIS PRIEDAIS**

|  |
| --- |
| 20 - - . |
| *data* |
|  |
| *Vieta* |

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Konkurso skelbime, paskelbtame *svetainėje www.esinvesticijos.lt* 2019 rugpjūčio mėn. 5d*.*

2) Konkurso sąlygose;

3) Pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome 6kW vid. galios nuolatinės veikos (CW) lazerinį šaltinį su būtinais priedais:

| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato vnt.** | **Vieneto kaina,**  **Eur (be PVM)** | **Vieneto kaina,**  **Eur (su PVM)** | **Kaina, Eur (be PVM)** | **Kaina, Eur (su PVM)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nuolatinės veikos lazeris | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 2 | Spinduliuotės tiekimo šviesolaidis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 3 | Spinduliuotės kolimatorius | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 4 | Tiesioginis aušinimo blokas (vidinio aušinimo kontūrams) | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 5 | Lazerio instaliavimas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) | | | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Komponentas** | **Techninis rodiklis** | **Rodiklių reikšmės** |
| 1 | Nuolatinės veikos lazeris | Lazerio veika |  |
| Spinduliuotės vidutinė optinė galia |  |
| Spinduliuotės poliarizacija |  |
| Spinduliuotės bangos ilgis |  |
| Spinduliuotės spektro plotis |  |
| Maksimalus spinduliuotės moduliacijos dažnis |  |
| Leistinas maksimalus spinduliuotės vidutinės galios nestabilumas 8 valandų laikotarpyje |  |
| Integruotas spinduliuotės galios derinimas  (Derinimo žingsnis mažesnis negu lazerio galios nestabilumas) |  |
| Įjungimo/išjungimo maksimali trukmė |  |
| Integruotas mažos galios (ne daugiau kaip 100mW) raudonas/žalias lazeris sistemos derinimui |  |
| Veikimo aplinkos temperatūros ribos |  |
| Veikimo aplinkos drėgmės ribos |  |
| Saugojimo aplinkos temperatūros ribos, be aušinimo skysčio |  |
| Valdymas per eternetą ir valdymo protokolo aprašas Anglų arba Lietuvių kalba |  |
| Tiesioginis valdymas TTL signalu ir valdymo aprašas Anglų arba Lietuvių kalba |  |
| Valdymo programinė įranga skirta lazerio parametrams valdyti bei stebėti |  |
| Avarinio išjungimo jungtis (angl. interlock) |  |
| Lazerio įjungimo raktelis |  |
| Lazerio įjungimo mygtukas |  |
| Lazerio bloke emisijos indikatorinis šviestukas |  |
| Lazerio avarinio išjungimo(anlg. interlock) būsenos indikatorinis šviestukas |  |
| Aušinimo skysčio išleidimo vožtuvas lazerio bloke |  |
| Lazerio aušinimo įėjimo ir išėjimo jungtys |  |
| Lazerio optikos aušinimo įėjimo ir išėjimo jungtys |  |
| PE išorinė jungtis |  |
| Lazerinės spinduliuotės išvedamojo šviesolaidžio jungtis |  |
| Bendra maksimali elektrinė lazerio galia (be aušinimo bloko) esant maksimaliam apkrovimui |  |
| Prietaiso maitinimo įtampa |  |
| Įėjimo integruotas saugiklis |  |
| Greitas lazerio bloko įjungimas/išjungimas atitinkantis 3PL d EN ISO 13849-1 standartą |  |
| Lazerio dydis (ilgis x aukštis x plotis) |  |
| Bendras prietaiso svoris be aušinimo bloko |  |
| 2 | Spinduliuotės tiekimo šviesolaidis | Ilgis |  |
| Šerdies diametras |  |
| Suderinamumas su kolimatoriumi bei lazerio bloku |  |
| Jungties standartas |  |
| 3 | Spinduliuotės kolimatorius | Židinio nuotolis |  |
| Išvadinio lęšio apertūra |  |
| Gamyklinis prietaiso kolimavimas |  |
| Apsauginis langelis |  |
| Aušinimas |  |
| Suderinamumas su šviesolaidžiu |  |
| Jungties standartas |  |
| 4 | Tiesioginio aušinimo blokas (vidinio aušinimo kontūrams) | Maksimali šaldymo galia |  |
| Aušinimo skystis |  |
| Naudojimo aplinka |  |
| Kompresorių skaičius |  |
| Aušimo kontūrų kiekis su atskirais siurbliais |  |
| Leistina aušinimo bloko išorinio kontūro įėjimo darbinė temperatūra (projektinė temperatūra) |  |
| Aušinimo bloko išorinio kontūro aušinimo skysčio debitas |  |
| Aušinimo bloko išorinio kontūro aušinimo skystis |  |
| Aušinimo bloko išorinio kontūro leistinas slėgis |  |
| Leistina tiesioginio aušinimo bloko saugojimo temperatūra be aušinimo skysčių |  |
| Lazerio vidinio aušinimo kontūro šaldymo galia |  |
| Lazerio vidiniam aušinimo kontūrui tiekiama aušinimo skysčio temperatūra |  |
| Maksimali vidinio lazerio aušinimo kontūro įėjimo temperatūra |  |
| Lazerio aušinimo kontūro išėjimo temperatūrinis stabilumas |  |
| Lazerio aušinimo kontūro slėgis |  |
| Lazerio aušinimo kontūro debitas prie 2bar |  |
| Optikos aušinimo kontūro šaldymo galia |  |
| Optikos aušinimui skirto kontūro išėjimo temperatūra |  |
| Optikos aušinimui skirto kontūro įėjimo temperatūra |  |
| Optikos aušinimui skirto kontūro išėjimo temperatūrinis stabilumas |  |
| Optikos aušinimo kontūro slėgis |  |
| Optikos aušinimo kontūro debitas prie 3bar |  |
| Pridėtos aušinimo žarnos jungiančios tiesioginio aušinimo bloką su lazeriu |  |
| Aušinimo žarnų ilgis |  |
| Maksimalus prietaiso dydis (ilgis x aukštis x plotis) |  |
| Bendras elektrinis prietaiso galingumas esant maksimaliai apkrovai |  |
| Tiesioginio aušinimo bloko integruotas valdiklis |  |
| Prietaiso maitinimo įtampa |  |
| Bendras tiesioginio aušinimo bloko svoris be aušinimo skysčio |  |
| 5 | Lazerio instaliavimas | Instaliavimas UAB Lidaris patalpose |  |
| Lazerio parametrų patikrinimas po instaliavimo |  |
| 6 | Garantinis laikotarpis | Garantija |  |

Siūlomas6kW vid. galios nuolatinės veikos (CW) lazerinis šaltinis su būtinais priedais visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Pasiūlymas galioja iki 20 \_\_-\_\_\_-\_\_\_ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos* |  | *parašas* |  | *Vardas Pavardė* |

## **UAB „Lidaris“**

## Konkurso sąlygų priedas Nr. 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)*

**UAB “Lidaris”**

Šv. Stepono g. 27C-24, LT-01312

įm. kodas 302813532

tel.: +370-609-09233, e-mail: [info@lidaris.](mailto:info@lidaris.)com

### **MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA DĖL Lazerinio šaltinio su būtinais priedais TIEKIMO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aš, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , | | | | |
| *(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)* | | | | |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , | | | | |
| *(tiekėjo pavadinimas)* | | | | |
| dalyvaujančio (-ios) UAB „Lidaris“ organizuojamame konkurse **6 kW vid. galios nuolatinės veikos (CW) lazeris su BŪTINAIS priedais** įsigyti, Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), 2019 rugpjūčio mėn. 5d*.* kvalifikacijos duomenys yra tokie *(tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):* | | | | |
|  | | | | |
| Eil. Nr. | | Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |
| 1. | | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu UAB „Lidaris“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **UAB „Lidaris“** Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 |

### **PANAŠIŲ ĮVYKDYTŲ PREKIŲ\* PARDAVIMO SUTARČIŲ DEKLARACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Sutarties sudarymo ir įvykdymo data | Panašių prekių\* bendra suma, Eur su PVM | Prekių gavėjo pavadinimas, adresas, pirkėjo atstovo vardas, pavardė |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\*Pastaba:

Panašios prekės - lazeris (su tokio lazerio veikimui būtinais priedais), kurio generuojama vidutinė optinės spinduliuotės galia ne mažiau, kaip 3 kW.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)