# kurso sąlygų

priedas Nr. 2

priedo numeris konkurso sąlygų priedas

PASIŪLYMAS

DĖL SAULĖS FOTOELEKTRINĖS ĮRANGOS (ĮSKAITANT MOTNAVIMĄ) ĮSIGIJIMO

|  |
| --- |
| 20 - - . |
| data |
|  |
| Vieta |

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) *konkurso / derybų* skelbime, paskelbtame *svetainėje www.esinvesticijos.lt* *nurodyti datą.*

2) *konkurso / derybų* sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias *prekes / paslaugas / darbus*:

*Jei pirkimas skirstomas į dalis, pirkėjas pateikia lenteles dėl kiekvienos pirkimo dalies atskirai.*

| **Eil. Nr.** | **Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato**  **vnt.** | **Vieneto kaina,**  **Eur (be PVM)** | **Vieneto kaina,**  **Eur (su PVM)** | **Kaina, Eur (be PVM)** | **Kaina, Eur (su PVM)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Saulės fotoelektrinės įranga jos montavimo ir pridavimo darbai | 1 | komp |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) | | | |  |  |

Siūlomos prekės / paslaugos / darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | ***Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai*** | | ***Rodiklių reikšmės (tiekėjas pateikia savo siūlomus techninius parametrus)*** |
| 1 | 2 | | 3 |
|  | **Techniniai reikalavimai** | |  |
| 1 | Bendra SE įrengtoji galia, kW | |  |
| 2 | Montavimo vieta | |  |
| 3 | Montavimo sistemos tipas | |  |
| 4 | Montavimo konstrukcija | |  |
| 5 | Montavimo kampas horizonto atžvilgiu, laipsniai | |  |
| 6 | Orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, laipsniai | |  |
| 7 | Monitoringo internetu sistema | |  |
| 8 | Elektros energijos skirstymas | |  |
| 9 | Žaibo iškrovos ir viršįtampių apsauga | |  |
| 10 | Nuotolinis valdymas | |  |
| 11 | Naudojama įranga | |  |
|  | | **Fotovoltiniai moduliai** |  | |
| 12 | Sandara | |  |
| 13 | Max. sistemos įtampa, V | |  |
| 14 | Modulio galios tolerancija | |  |
| 15 | Gamintojo garantija nuo fizinių pažeidimų | |  |
| 16 | Modulio našumo garantija po 25 metų | |  |
| 17 | Modulio konversijos efektyvumo rodiklis | |  |
| 18 | Rėmas | |  |
| 19 | Maksimali vėjo apkrova | |  |
| 20 | Maksimali sniego apkrova | |  |
| 21 | Kontaktinės dėžutės (connection box) saugos klasė | |  |
| 22 | Atgalinės srovės apsauga (overcurrent protection) | |  |
| 23 | Atliktas aplinkos apkrovų ir klimato įtakos testas pagal IEC61215 | |  |
| 24 | Moduliai turi būti ženklinti CE ženklu | |  |
| 25 | Garantinis aptarnavimas | |  |
|  | **Keitikliai** | |  |
| 26 | Maksimalus naudingumo koeficientas/EURO ETA EEP | |  |
|
| 27 | Fazių skaičius | |  |
| 28 | Saugos klasė | |  |
| 29 | Gamintojo garantija | |  |
| 30 | MPPT maksimalaus galios sekimo taškų skaičius | |  |
| 31 | Nuolatinės srovės pajungimui naudojamos jungtys | |  |
| 32 | Inverteris turi turėti integruotą LCD ekraną parametrų atvaizdavimui | |  |
| 33 | Duomenų perdavimo sąsajos | |  |
| 34 | Duomenų kaupimas inverterio vidinėje atmintyje | |  |
| 35 | Funkcija atiduodamos galios ribojimui pagal vartojimą | |  |
| 36 | Sistemos darbo stebėsena nuotoliniu būdu | |  |
| 37 | Technologija | |  |
| 38 | Energijos vartojimas nakties metu | |  |
| 39 | IEC 62103 | |  |
| 40 | Inverteriai turi būti ženklinti CE ženklu | |  |
| 41 | Garantinis aptarnavimas | |  |
| 42 | Pastato stogo plotas | |  |
| 43 | Stogo posvyris | |  |
| 44 | Azimuto kryptis | |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:[[1]](#footnote-1) |
| *Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją* |

Pasiūlymas galioja iki 20 \_\_-\_\_\_-\_\_\_ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos* |  | *parašas* |  | *Vardas Pavardė* |

1. Jei pirkimo sąlygose ir/ar sutarties projekte reikalaujama pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei nereikalaujama – šią lentelę panaikinti. [↑](#footnote-ref-1)